10.5 Configurer le répertoire de l’ordinateur personnel vers lequel des images seront téléchargées à [Journal]
Cliquer l’onglet [Journal] de la page “Base”. (→9.1 Comment afficher le menu de configuration, 9.2 Comment utiliser le menu de configuration)
Cette section permet de configurer le répertoire de l’ordinateur personnel dans lequel seront téléchargées les images enregistrées sur la carte de mémoire SD.
Alarme
Les paramétrages relatifs au répertoire de l’ordinateur personnel dans lequel seront téléchargées les images enregistrées quand des alarmes se sont déclenchées peuvent être exécutés.
[Débit d'enregistrement 1] - [Nom du répertoire de destination pour les images téléchargées]
Saisir le nom du répertoire de destination dans lequel les images enregistrées dans le débit d’enregistrement 1 doivent être téléchargées. Par exemple, saisir “C:\alarm” pour spécifier le dossier “alarme” sous le lecteur C.
•
Nombre disponible de caractères : 3 - 128 caractères
•
Caractères disponibles : Caractères alphanumériques, barre oblique (/), barre oblique inverse (\), deux points (:) et trait de soulignement (_).
[Débit d'enregistrement 2] - [Nom du répertoire de destination pour les images téléchargées]
Saisir le nom du répertoire de destination dans lequel les images enregistrées dans le débit d’enregistrement 2 doivent être téléchargées. Par exemple, saisir “C:\alarm2” pour spécifier le dossier “alarme2” sous le lecteur C.
•
Nombre disponible de caractères : 3 - 128 caractères
•
Caractères disponibles : Caractères alphanumériques, barre oblique (/), barre oblique inverse (\), deux points (:) et trait de soulignement (_).
Manuel/Planification
Les paramétrages relatifs au nom du répertoire de l’ordinateur personnel dans lequel seront téléchargées les images enregistrées par sauvegarde manuelle ou sauvegarde planifiée peuvent être exécutés.
Désigner le dossier de destination de la même manière que pour “Alarme”.
Remarque
•
La sauvegarde par planification est seulement disponible quand “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, ou “H.264(4)” est sélectionné pour le paramètre “Format d’enregistrement”.
Erreur FTP
Les paramétrages relatifs au nom de répertoire de l’ordinateur personnel dans lequel seront téléchargées les images enregistrées quand des erreurs FTP se sont produites peuvent être exécutés.
Désigner le dossier de destination de la même manière que pour “Alarme”.
IMPORTANT
•
Lorsque “Nom sans heure et date” est sélectionné pour “Nom de fichier” de “Transmission d’image périodique FTP” à l’onglet [Avancé] de la page “Réseau”, le journal d’erreur FTP et les images associées ne seront pas sauvegardés. Pour les sauvegarder, sélectionner “Nom avec heure et date”. (→16.2.2 Configurer les paramétrages relatifs à la transmission FTP)
Remarque
•
Quand “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, ou “H.264(4)” est sélectionné pour le paramètre “Format d’enregistrement”, “Erreur FTP” n’est pas disponible.
[Niveau d'autorisation des journaux de visionnement]
Il est possible de définir le niveau des utilisateurs qui peuvent consulter et utiliser le “Journal” sur la page des images en direct.
•
1. Niveau 1 seul.: Seuls les utilisateurs de niveau 1 peuvent consulter et utiliser le “Journal”.
•
2. Niveau 2 ou sup.: Les utilisateurs de niveau 1 et de niveau 2 peuvent consulter et utiliser le “Journal”.
•
3. Tous les utilisat.: Tous les utilisateurs peuvent consulter et utiliser le “Journal”.
La suppression du journal peut cependant uniquement être effectuée par les utilisateurs de niveau 1 et de niveau 2. Les utilisateurs de niveau 1 peuvent consulter les dossiers de la carte de mémoire SD.
Par défaut : 1. Niveau 1 seul.