1.3 Contrôle des images de recadrage
Les images d’angle d’observation totale et les images de recadrage peuvent être transmises en même temps.
La fonction de recadrage doit être configurée afin de transmettre des image de recadrage. (→14.1 Configurer les paramétrages relatifs au recadrage [RECADRAGE])
L’une ou l’autre des images de H.264(1), H.264(2), H.264(3), H.264(4), JPEG(1), JPEG(2), ou JPEG(3) ou toutes les images de H.264(1), H.264(2), H.264(3), et H.264(4) peuvent être paramétrées comme images de recadrage.
En associant les paramétrages des boutons [Compression] et [Débit]/ [Taille image import] sur la page “En direct” au débit sélectionné dans “RECADRAGE” à l’onglet [RECADRAGE], des images de recadrage seront affichées dans l’affichage [RECADRAGE] de la page “En direct” et le secteur principal.
Recadrage
Il est possible de faire un détourage des secteurs que l’on souhaite surveiller.
En paramétrant des secteurs de recadrage multiples, jusqu’à 4 secteurs peuvent être affichés dans une séquence.
Affichage séquentiel en utilisant la fonction de recadrage
En sélectionnant les secteurs de recadrage pour des actions d’alarme, le secteur que vous voulez surveiller (le secteur d’origine) quand une alarme se déclenche peut être affiché.
Affichage séquentiel en utilisant la fonction de recadrage d’action d’alarme
A.
Occurrence d’alarme
B.
Durée pendant laquelle le secteur de recadrage est affiché
Remarque
•
Le recadrage d’action d’alarme peut seulement être utilisé quand un paramétrage autre que “H.264(tous)” est sélectionné pour “RECADRAGE”. (→14.1 Configurer les paramétrages relatifs au recadrage [RECADRAGE])