16.2.2 Конфигурирование уставок, относящиеся к передаче по FTP
FTP
[FTP-передача тревожного изображения]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, передавать ли изображение по тревоге на FTP-сервер.
•
По умолчанию: Откл.
[Имя директории]
Вводят имя директории, в которой сохраняются изображения по тревоге.
Так, вводят “/ALARM” для назначения директории “ALARM” под корневой директорией FTP-сервера.
•
Доступное число знаков: 1 - 256 зн.
•
Недопустимые знаки: " & ;
[Имя файла]
Вводят имя файла, применяемого для изображения по тревоге, передаваемого на FTP-сервер. Имя файла присваивается следующим образом.
Имя файла: [“Введенное имя файла” + “Время и дата (год/ месяц/ день/ час/ минута/ секунда)”] + “Заводской номер”
•
Доступное число знаков: 1 - 32 зн.
•
Недопустимые знаки: " & * / : ; < > ? \ |
[Пост-тревога]
•
Интервал передачи
Выбирают любое из нижеуказанных значений интервала передачи изображения по тревоге на FTP-сервер.
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps
•
По умолчанию: 1fps
•
Количество изображений
Выбирают любое из нижеуказанных значений числа передаваемых изображений.
1кадр/ 2кадра/ 3кадра/ 4кадра/ 5кадров/ 6кадров/ 7кадров/ 8кадров/ 9кадров/ 10кадров/ 20кадров/ 30кадров/ 50кадров/ 100кадров/ 200кадров/ 300кадров/ 500кадров/ 1000кадров/ 2000кадров/ 3000кадров
•
По умолчанию: 100кадров
•
Длительность записи
Представляется приблизительное время, требуемое для сохранения заданного параметра “Количество изображений” с заданной настройкой “Интервал передачи”.
[Размер изображения]
Выберите размер изображения из изображений для передачи при возникновении тревоги из следующего.
JPEG(1)/JPEG(2)/JPEG(3)
•
По умолчанию: JPEG(2)
Периодическая FTP-передача изображений
[Периодическая FTP-передача изображений]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, передавать ли изображения с помощью функции периодической FTP-передачи изображений.
Когда выбрано “Вкл.”, то необходимо конфигурировать параметры FTP-сервера. После подключения к FTP-серверу можно конфигурировать настройки расписания (связь).
•
По умолчанию: Откл.
ВНИМАНИЕ
•
При использовании периодической FTP-передачи изображений необходимо установить расписание для периодической FTP-передачи изображений на вкладке [Расписание] страницы “Расписание”. (→Раздел 17 Конфигурирование установок, относящихся к расписаниям [Расписание])
[Имя директории]
Вводят имя директории, в которой сохраняются изображения.
Так, вводят “/img” для назначения директории “img” под корневой директорией FTP-сервера.
•
Доступное число знаков: 1 - 256 зн.
•
Недопустимые знаки: " & ;
•
По умолчанию: Нет (Пробел)
[Имя файла]
Вводят имя файла (имя передаваемого файла изображений), затем выбирают любой из вариантов присвоения имени.
•
Имя с временем и датой: Имя файла будет [“Введенное имя файла” + “Время и дата (год/месяц/ день/ час/ минута/ секунда)” + “Серийный номер (начиная с 00)”].
•
Имя c/без времени и даты: Именем файла будут знаки, введенные только для “Имя файла”. Когда выбрано “Имя c/без времени и даты”, то происходит перезаписывание на файл при каждой передаче файла.
•
Доступное число знаков: 1 - 32 зн.
•
Недопустимые знаки: " & ; : / * < > ? \ |
•
По умолчанию: Нет (Пробел)
Замечание
•
Когда выбрано “Имя с временем и датой”, то именем файла будет [“Введенное имя файла” + “Время и дата (год/месяц/день/час/минута/секунда)” + “Серийный номер (начинающийся с 00)”] + “s” в режиме летнего времени.
[Интервал передачи]
Выбирают любое из нижеуказанных значений интервала периодической FTP-передачи изображений.
1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 6s/ 10s/ 15s/ 20s/ 30s/ 1min/ 2min/ 3min/ 4min/ 5min/ 6min/ 10min/ 15min/ 20min/ 30min/ 1h/ 1,5h/ 2h/ 3h/ 4h/ 6h/ 12h/ 24h
•
По умолчанию: 1s
[Размер изображения]
Выберите размер передаваемых изображений из следующего.
JPEG(1)/JPEG(2)/JPEG(3)
•
По умолчанию: JPEG(2)
[Адрес FTP-сервера]
Вводят IP-адрес или имя хоста FTP-сервера.
•
Доступное число знаков: 1 - 128 зн.
•
Возможные знаки: Буквенно-цифровые знаки, двоеточие (:), точка (.), подчеркивание (_) и дефис (-).
ВНИМАНИЕ
•
При вводе имени хоста для “Адрес FTP-сервера” необходимо конфигурировать параметры DNS на вкладке [Сеть] на странице “Сеть”. (→16.1 Конфигурирование сетевых параметров [Сеть])
[Имя пользователя]
Вводят имя пользователя (имя логина) для доступа к FTP-серверу.
•
Доступное число знаков: 1 - 32 зн.
•
Недопустимые знаки: " & : ; \
[Пароль]
Вводят пароль для доступа к FTP-серверу.
•
Доступное число знаков: 0 - 32 зн.
•
Недопустимые знаки: " &
[Порт управления]
Вводят номер управляющего порта, применяемого для FTP-сервера.
•
Возможный номер порта: 1-65535
•
По умолчанию: 21
Нижеуказанные номера порта не могут применяться, так как они уже использованы.
20, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Режим FTP]
Выбирают “Пассивный” или “Активный” в качестве режима FTP.
Как правило, выбирают “Пассивный”. Когда после выбора “Пассивный” невозможно подключиться, то следует сделать попытку подключения после выбора “Активный”.
•
По умолчанию: Пассивный