16.3.4 Инсталляция сертификата сервера
ВНИМАНИЕ
•
Если файл CSR не генерируется, то нельзя инсталлировать сертификат сервера (сертификат безопаности). Для инсталляции требуется сертификат сервера, выданный CA.
1.
Щелкают по кнопке [Просмотр...] для “Сертификат СА - Установить сертификат СА”.
→
Отображается диалоговое окно [Открыть].
2.
Выбрав файл сертификата сервера, щелкают по кнопке [Открыть]. Затем щелкают по кнопке [Выполнить].
→
Инсталлируется сертификат сервера.
Замечание
•
Имя хоста, зарегистрированное в инсталлированном сертификате сервера, отображается в пункте “Сертификат СА - Информация”. В зависимости от статуса сертификата сервера отображается следующее.

Представление | Описание
--- | ---
Недействительно | Сертификат сервера не инсталлируется.
Общее имя сертификата сервера | Сертификат сервера уже инсталлирован и действителен.
Истек срок годности | Сертификат сервера уже просрочен.

•
При щелчке по кнопке [Проверка] зарегистрированная информация об инсталлированном сертификате сервера отображается в диалоговом окне “Сертификат СА - Проверка”. (Со звездочкой (*)отображается только “Организационное подразделение”.)
•
При щелчке по кнопке [Удалить] инсталлированный сертификат сервера удаляется.
•
Когда выбрано “HTTPS” в параметре “Связь”, то нельзя удалить сертификат сервера.
•
Для изменения (обновления) сертификата сервера выполняют операции по шагам 1 и 2.
ВНИМАНИЕ
•
Перед удалением действительного сертификата сервера (сертификата безопасности) следует подтвердить, что в ПК или другом носителе информации сохранен резервный файл. Резервный файл будет требоваться при повторной инсталляции сертификата сервера.
•
Если сертификат сервера просрочен, то функция HTTPS не может применяться. При перезапуске камеры протокол соединений изменяется на HTTP. Следует обновить сертификат сервера до просрочки.
•
Дата просрочки сертификата сервера может быть проверена двойным щелчком по файлу сертификата сервера, выданному СА.