16.3.5 Конфигурирование протокола соединений
1.
Выбирают “HTTP” или “HTTPS” в параметре “Связь” для определения протокола, используемого для доступа к камере.
•
HTTP: Возможно только соединение HTTP.
•
HTTPS: Возможно только соединение HTTPS.
2.
Указывают номер HTTPS-порта, применяемый в параметре “Порт НТТРS”.
•
Возможный номер порта: 1 - 65535
•
По умолчанию: 443
Нижеуказанные номера порта не могут применяться, так как они уже использованы.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 554, 995, 10669, 10670, 59000 - 61000
3.
Щелкают по кнопке [Установ.].
→
Происходит перезапуск камеры, и становится возможным получить доступ к камере с использованием протокола HTTPS. (→1.1 Мониторинг изображений с одной камеры, 2.1 Мониторинг изображений на мобильнике, 2.2 Мониторинг изображений на мобильном терминале)
Замечание
•
Данная камера перезапускается после изменения настройки соединения.
•
При использовании самоподписанного сертификата:
Если впервые осуществляется доступ к камере с использованием протокола HTTPS, то отображается окно предупреждения. В данном случае следует соблюдать инструктивные указания инсталляционного мастера для инсталляции самоподписанного сертификата (безопасности). (→16.4.1 Инсталляция сертификата безопасности)
•
При использовании сертификата сервера:
Следует заблаговременно инсталлировать корневой сертификат и промежуточный сертификат на находящийся в действии браузер. Следует соблюдать инструктивные указания СА по порядку получения и инсталляции указанных сертификатов.
•
Когда осуществляется доступ к камере с использованием протокола HTTPS, то могут уменьшиться интервал обновления и скорость передачи кадров изображений.
•
Когда осуществляется доступ к камере с использованием протокола HTTPS, то отображение изображений может занять некоторое время.
•
Когда осуществляется доступ к камере с использованием протокола HTTPS, то может произойти ухудшение качества (искажение) изображений или прерывание аудиосигналов.
•
Максимальное число пользователей, одновременно осуществляющих доступ, колеблется в зависимости от максимального размера изображений и формата передачи.