11.4.1 Конфигурирование уставок, относящихся к качеству изображения (меню установки “Регулировка изображения”)
Щелкают по кнопке [Настройка>>] для “Регулировка изображения” на вкладке [Качество изображения] на странице “Изображение/Аудио”. (→11.4 Конфигурирование настроек, относящихся к регулировке изображения, фокусу, дополнительному оптическому масштабированию, зоне конфиденциальности, VIQS и компенсации искажений объектива [Качество изображения])
Параметры, относящиеся к качеству изображений, могут быть конфигурированы в меню установки, представленном во вновь открытом окне. Когда изменяются значения, то измененные значения применяются к текущему изображению, отображенному по вкладке [Качество изображения].
[Super Dynamic(SD)]
Выбирают “Вкл.(Высокая)”, “Вкл.(нормальн.)”, или “Откл.” для того, чтобы определить, включать ли функцию Super Dynamic или нет.
Невозможно установить, если для параметра “Режим перехвата изображения” установлено значение “1,3 мегапикселя [16:9](режим 60 fps)”.
О функции Super Dynamic(SD) см. описание “Функция Super Dynamic(SD)”.
•
Вкл.(Высокая): Функция Super Dynamic(SD) включается. Когда выбран параметр “Вкл.(Высокая)”, упор делается на контраст при корректировке градации.
•
Вкл.(нормальн.): Функция Super Dynamic(SD) включается. Когда выбран параметр “Вкл.(нормальн.)”, упор делается на чувствительность при корректировке градации.
•
Откл.: Функция Super Dynamic(SD) не включается.
•
По умолчанию: Вкл.(нормальн.)
Замечание
•
В зависимости от освещенности могут наблюдаться нижеуказанные явления, при этом настраивают “Super Dynamic(SD)” на “Откл.”.
–
Изображение мерцает или цвет меняется на экране
–
Шум появляется в светлой зоне экрана
•
Данная настройка может быть осуществлена в том случае, когда в параметре “Режим управления освещенностью” выбрано значение “Натурная сцена” или “Интерьерная сцена”.
Функция Super Dynamic(SD)
В случае большой разницы между освещенностью светлых и темных зон контролируемого места камера регулирует диафрагму объектива на основе более ярких зон. Это вызывает потерю детализации в затемненных зонах. И наоборот, регулировка яркости объектива для затемненных зон вызывает размытость более ярких зон.
Super Dynamic(SD) с помощью цифровых технологий сочетает изображение, настроенное на хорошую видимость более ярких зон, с изображением, настроенным на хорошую видимость затемненных зон, создавая в конечном счете изображение, которое сохраняет общую детализацию.

| A. Объект в темной зоне трудно разглядеть... B. Объект в светлой зоне размыт... C. Создается четкое изображение путем цифрового комбинирования изображений

[СД для лица]
Благодаря настройке “СД для лица”, если лицо человека затемнено или его трудно видеть, за счет комбинирования функций распознавания лица и Super Dynamic зона с лицом в изображении может быть скорректирована так, чтобы лицо стало светлее и его легче было видеть.
Выбирают “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, осуществлять ли взаимодействие с функцией Super Dynamic(SD) или нет.
•
Вкл.: Включается интерактивное управление с функцией определения лица.
•
Откл.: Не включается интерактивное управление с функцией определения лица.
•
По умолчанию: Откл.
Замечание
•
Когда выбрано “Откл.” в параметре “Super Dynamic(SD)”, то интерактивное управление с функцией распознавания лиц недоступно.
[Адаптивное подчеркивание деталей в темной области]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, включать ли функцию компенсации темноты или нет. Функция компенсации темноты может сделать темные части изображений ярче путем цифровой обработки изображений.
•
Вкл.: Включает функцию компенсации темноты.
•
Откл.: Отключает функцию компенсации темноты.
•
По умолчанию: Откл.
ВНИМАНИЕ
•
Когда выбрано “Вкл.” в параметре “Адаптивное подчеркивание деталей в темной области”, может усиливаться шум в более темных частях и части вокруг границ темных и ярких частей могут становиться темнее/ярче, чем другие темные/яркие части.
Замечание
•
Когда выбрано “Вкл.(Высокая)” или “Вкл.(нормальн.)” в параметре “Super Dynamic(SD)”, то функция “Адаптивное подчеркивание деталей в темной области” не может осуществляться.
[Компенсация контрового освещения(BLC)]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, включать ли функцию компенсации контрового освещения (BLC). Когда выбран параметр “Вкл.(Высокая)” или “Вкл.(нормальн.)” для “Super Dynamic(SD)”, данная настройка недоступна.
Функция компенсации контрового освещения может компенсировать контровое освещение путем установки маскируемых участков на ярких частях изображений.
•
Вкл.: Маскируемые участки автоматически устанавливаются.
•
Откл.: Маскируемые участки автоматически не устанавливаются. Необходимо установить их вручную.
•
По умолчанию: Откл.
[Максированная зона]
Когда в параметре “Super Dynamic(SD)” и в параметре “Компенсация контрового освещения(BLC)” выбрано “Откл.”, то контровое освещение можно компенсировать путем маскирования более светлых зон.
О порядке настройки маскируемых зон см. 11.4.2 Установка маскированных зон.
[Режим управления освещенностью]
Выбирают режим регулирования освещенности из следующих.
•
Натурная сцена: В зависимости от уровня яркости (освещенности) диафрагма автоматически регулируется на управление освещенностью одновременно с регулировкой скорости затвора. Выбирают данный параметр при съемке яркого (светлого) объекта, например, под открытым небом. Следует помнить, что при съемке объекта под люминесцентной лампой может возникать мерцание.
•
Интерьерная сцена (50 Hz) / Интерьерная сцена (60 Hz): Скорость затвора автоматически регулируется для защиты от мерцаний, вызываемых флуоресцентным светом. Выбирают 50 Hz или 60 Hz в соответствии с местом эксплуатации камеры.
•
Фиксированный затвор:
–
Когда выбрано значение “1,3 мегапикселя [16:9](режим 60 fps)” для параметра “Режим перехвата изображения”:
1/60 фикс., 1/100 фикс., 1/120 фикс., 1/250 фикс., 1/500 фикс., 1/1000 фикс., 1/2000 фикс., 1/4000 фикс., 1/10000 фикс.
–
Когда для параметра “Режим перехвата изображения” выбрана настройка, отличная от “1,3 мегапикселя [16:9](режим 60 fps)”:
1/30 фикс., 3/100 фикс., 3/120 фикс., 2/100 фикс., 2/120 фикс., 1/100 фикс., 1/120 фикс., 1/250 фикс., 1/500 фикс., 1/1000 фикс., 1/2000 фикс., 1/4000 фикс., 1/10000 фикс.
•
По умолчанию: Натурная сцена
Замечание
•
Когда выбрана повышенная скорость затвора (до 1/10000), то можно снять быстро движущийся объект с меньшей размытостью изображения.
•
Когда выбрана повышенная скорость затвора, то чувствительность будет уменьшаться.
•
Когда выбран параметр “Вкл.(Высокая)” или “Вкл.(нормальн.)” для “Super Dynamic(SD)”, опция “Фиксированный затвор” недоступна. Для настройки “Фиксированный затвор” “Super Dynamic(SD)” настраивают на “Откл.”.
[AGC]
Выбирают любой из нижеуказанных способов регулировки усиления.
•
Вкл.(Высокая)/ Вкл.(Средняя)/ Вкл.(Низкая): Когда освещенность объекта становится меньше, то усиление автоматически увеличивается и экран становится ярче. “Выс.”, “Средняя” и “Низ.” указывают уровень усиления.
•
Откл.: Изображения получаются при зафиксированном уровне усиления.
•
По умолчанию: Вкл.(Высокая)
[Максимальная выдержка]
Время максимальной выдержки корректирует время хранения датчика. Доступны следующие значения длительности записи.
–
Если для параметра “Режим перехвата изображения” установлено значение “1,3 мегапикселя [16:9](режим 60 fps)”, а для параметра “Режим управления освещенностью” — значение “Натурная сцена”:
макс. 1/1000s, макс. 1/500s, макс. 1/250s, макс. 1/100s, макс. 1/60s, макс. 1/30s, макс. 2/30s, макс. 4/30s, макс. 6/30s, макс. 10/30s, макс. 16/30s
–
Если для параметра “Режим перехвата изображения” установлено значение “1,3 мегапикселя [16:9](режим 60 fps)”, а для параметра “Режим управления освещенностью” — значение “Интерьерная сцена (50 Hz)”:
макс. 1/100s, макс. 1/60s, макс. 1/30s, макс. 2/30s, макс. 4/30s, макс. 6/30s, макс. 10/30s, макс. 16/30s
–
Если для параметра “Режим перехвата изображения” установлено значение “1,3 мегапикселя [16:9](режим 60 fps)”, а для параметра “Режим управления освещенностью” — значение “Интерьерная сцена (60 Hz)”:
макс. 1/120s, макс. 1/60s, макс. 1/30s, макс. 2/30s, макс. 4/30s, макс. 6/30s, макс. 10/30s, макс. 16/30s
–
Если для параметра “Режим перехвата изображения” установлено любое значение, кроме “1,3 мегапикселя [16:9](режим 60 fps)”, а для параметра “Режим управления освещенностью” установлено значение “Натурная сцена”:
макс. 1/1000s, макс. 1/500s, макс. 1/250s, макс. 1/100s, макс. 2/100s, макс. 1/30s, макс. 2/30s, макс. 4/30s, макс. 6/30s, макс. 10/30s, макс. 16/30s
–
Если для параметра “Режим перехвата изображения” установлено любое значение, кроме “1,3 мегапикселя [16:9](режим 60 fps)”, а для параметра “Режим управления освещенностью” установлено значение “Интерьерная сцена (50 Hz)”:
макс. 1/100s, макс. 2/100s, макс. 1/30s, макс. 2/30s, макс. 4/30s, макс. 6/30s, макс. 10/30s, макс. 16/30s
–
Если для параметра “Режим перехвата изображения” установлено любое значение, кроме “1,3 мегапикселя [16:9](режим 60 fps)”, а для параметра “Режим управления освещенностью” установлено значение “Интерьерная сцена (60 Hz)”:
макс. 1/120s, макс. 2/120s, макс. 1/30s, макс. 2/30s, макс. 4/30s, макс. 6/30s, макс. 10/30s, макс. 16/30s
•
По умолчанию: Макс.1/30s
ВНИМАНИЕ
•
Если выбрано значение с интервалом длиннее “Макс. 1/30s” (Макс. 2/30s/ Макс. 4/30s/ Макс. 6/30s/ Макс. 10/30s/ Макс. 16/30s) для “Максимальная выдержка”, скорость передачи кадров может снизиться. Кроме того, максимальное время экспозиции, доступное для установки, будет изменяться в зависимости от настройки “Режим управления освещенностью”.
•
Значение 1/60s можно установить, только если установлено значение 60fps.
Замечание
•
При выборе, например, “Макс. 16/30s” чувствительность автоматически увеличивается до х16.
•
Когда функция “Режим управления освещенностью” настроена на “Фиксированный затвор”, то данная настройка не может осуществляться. Выбранное максимальное время затвора зависит от настроек параметров “Super Dynamic(SD)” и “Режим управления освещенностью”.
•
Если для параметра “Усиление” установлено значение “Откл.”, невозможно установить значение времени больше “Макс. 1/30s” (макс. 2/30s, макс. 4/30s, макс. 6/30s, макс. 10/30s и макс. 16/30s).
Если для параметра “Режим перехвата изображения” установлено значение “1,3 мегапикселя [16:9](режим 60 fps)”, невозможно установить значения макс. 1/30s, макс. 2/30s, макс. 4/30s, макс. 6/30s, макс. 10/30s и макс. 16/30s.
•
Доступное для установки значение зависит от настройки режима управления освещенностью.
[День/Ночь (ИК)]
Выбирают тип переключения между цветным режимом и черно-белым режимом из следующих.
•
Откл.: Выбирается цветной режим.
•
Вкл.: Выбирается черно-белый режим.
•
Авто 1 (нормальн.): Переключение черно-белого и цветного режимов осуществляется в зависимости от яркости (освещенности) изображения. Черно-белый режим автоматически выбирается, когда освещенность становится меньше, тогда как цветной режим автоматически выбирается, когда освещенность становится больше.
•
Авто 2 (ИК-свет): Подходит при использовании источника ближнего инфракрасного света в темное время суток.
•
Авто3(Super Chroma Compensation (SCC)): Подходит для поддержания цветного режима даже в условиях низкой освещенности. Цветной режим поддерживается за счет функции Super Chroma Compensation (SCC) даже при освещенности, меньшей, чем в режиме Авто 1 (нормальн.).
•
По умолчанию: Авто 1 (нормальн.)
Функция Super Chroma Compensation (SCC)
Данная функция позволяет осуществлять точное воспроизведение цвета изображений за счет проприетарной технологии цветокоррекции, воспроизводящей изображения даже в условиях низкой освещенности, при которой точная съемка объектов, как правило, затруднена.
Замечание
•
Поскольку для режима “Авто3(Super Chroma Compensation (SCC))” применена технология цветокорректирования, то в зависимости от условий освещения некоторые цвета могут показаться отличными от действительных объектов (например, когда используется инфракрасное освещение).
•
При переключении на черно-белый режим может слышаться звук работы, что, однако, не указывает на неисправность.
[День/Ночь (эл. перекл.)]
Выбирают тип переключения между цветным режимом и черно-белым режимом из следующих.
•
•
Откл.: Выбирается цветной режим.
•
Авто: Осуществляется переключение цветного режима на черно-белый при яркости (освещенности) окружающей камеру среды порядка 1,0 lx и менее. Переключение между режимами занимает много времени.
•
По умолчанию: Откл.
[Уровень]
Для переключения между цветным режимом и черно-белым режимом выбирают пороговый уровень освещенности (яркости).
Описание нижеуказанных пороговых уровней освещенности приводится, когда выбрано “Откл.” в параметре “Super Dynamic(SD)”.
•
Выс.: Переключение цветного режима на черно-белый осуществляется при яркости (освещенности) окружающей камеру среды порядка 2 lx и менее.
•
Низ.: Переключение цветного режима на черно-белый осуществляется при яркости (освещенности) окружающей камеру среды порядка 1 lx и менее.
•
По умолчанию: Выс.
[Время пребывания]
Выбирают время ожидания на переключение между цветным режимом и черно-белым режимом из следующих.
2s/ 10s/ 30s/ 1min
•
По умолчанию: 10s
[Баланс белого]
Выбирают любой из нижеуказанных способов регулировки баланса белого.
Белый цвет может регулироваться с помощью “Усиление красного” и “Усиление синего”.
•
ATW1: Выбирается режим автоматического слежения за балансом белого. Камера постоянно проверяет цветовую температуру источника света и автоматически регулирует баланс белого. Рабочая цветовая температура лежит в пределах от 2 700K до 6 000K.
•
ATW2: Выбирается режим автоматического слежения за балансом белого под натриевой лампой. Камера автоматически регулирует баланс белого под натриевой лампой. Рабочая цветовая температура лежит в пределах от 2 000K до 6 000K.
•
AWC: Выбирается режим автоматической регулировки баланса белого. Данную регулировку целесообразно выполнять в месте, где источник света стабилен. Рабочая цветовая температура лежит в пределах от 2 000K до 10 000K.
•
По умолчанию: ATW1
Замечание
•
В нижеуказанных условиях обработка цвета может не производиться точно. В таких случаях надо выбрать “AWC”.
–
При съемке объекта, основная часть которого имеет глубокий густой цвет
–
При съемке голубого неба или солнца при закате
–
При съемке объекта, освещенность которого слишком низка
•
Когда выбрано “AWC”, то щелкают по кнопке [Установ.].
[Усиление красного]
Регулируют красный цвет изображений.
Когда курсор перемещается в сторону “+”, то соответственно усиливается красный цвет. Когда курсор перемещается в сторону “-”, то соответственно слабеет красный цвет. Щелкают по кнопке [Сброс] для сброса цвета в установку по умолчанию.
•
По умолчанию: 128
[Усиление синего]
Регулируют синий цвет изображений.
Когда курсор перемещается в сторону “+”, то соответственно усиливается синий цвет. Когда курсор перемещается в сторону “-”, то соответственно слабеет синий цвет. Щелкают по кнопке [Сброс] для сброса цвета в установку по умолчанию.
•
По умолчанию: 128
[DNR]
Функция цифрового шумоподавления автоматически уменьшает шум в условиях низкой освещенности. Для цифрового шумоподавления выбирают эффективный уровень “Выс.” или “Низ.”.
•
Выс.: Высокий уровень цифрового шумоподавления, увеличивает остаточное изображение
•
Низ.: Низкое цифровое шумоподавление, сокращается остаточное изображение
•
По умолчанию: Выс.
[Усиление цветности]
Регулирует уровень цветности (интенсивности цвета).
Когда курсор перемещается в сторону “+”, то интенсивность цвета повышается соответственно. Когда курсор перемещается в сторону “-”, то интенсивность цвета снижается соответственно. Щелкают по кнопке [Сброс] для сброса цвета в установку по умолчанию.
•
По умолчанию: 128
[Уровень апертуры]
Регулируют уровень апертуры (компенсация контура).
Изображения становятся резче при перемещении курсора в сторону “+”, а мягче – в сторону “-”. Щелкают по кнопке [Сброс] для сброса цвета в установку по умолчанию.
•
По умолчанию: 16
[Уровень черного]
Регулируют уровень черного, перемещая курсор.
Когда курсор перемещается в сторону “+”, то изображения становятся светлее. Когда курсор перемещается в сторону “-”, то изображения становятся темнее. Щелкают по кнопке [Сброс] для сброса цвета в установку по умолчанию.
•
По умолчанию: 128
[Компенсация по туману]
Выберите “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, включать ли функцию компенсации по туману или нет. Когда выбрано “Вкл.(Высокая)” или “Вкл.(нормальн.)” в параметре “Super Dynamic(SD)”, или когда “Вкл.” выбрано в параметре “Адаптивное подчеркивание деталей в темной области”, то данная настройка недоступна.
Функция компенсации по туману может сделать более четкими тусклые изображения, которые были подвержены воздействию тумана или других условий, с помощью цифровой обработки изображений.
•
Вкл.: Включает функцию компенсации по туману.
•
Откл.: Выключает функцию компенсации по туману.
•
По умолчанию: Откл.
[Уровень]
Отрегулируйте уровень компенсации по туману.
Уровень компенсации по туману будет увеличиваться при перемещении курсора в направлении “+” и будет уменьшаться при перемещении курсора в направлении “-”. Щелкните по кнопке [Сброс], чтобы восстановить настройки по умолчанию.
По умолчанию: 64
[Файл условий съемки]
Комбинацию установок, используемых для регулировки качества изображения, можно сохранить в качестве файла условий съемки. Файл условий съемки можно выбрать здесь.
Зарегистрированные файлы условий съемки могут быть сконфигурированы на странице “Расписание” (→Раздел 17 Конфигурирование установок, относящихся к расписаниям [Расписание]). Если время, когда просматриваются изображения, значительно влияет на зону, в которой просматриваются изображения, регистрация файлов условий съемки в расписании позволит соотнести комбинацию установок с разным временем суток, чтобы изображения можно было просмотреть в самых лучших условиях.
[Название файла условий съемки]
Имя файла условий съемки (до 10 знаков), отображенное в “Файл условий съемки”, можно изменить. Можно изменить только имена файлов, отображенные в “1” и “2”.
Недопустимые знаки: " &
Кнопка [Загрузить]
Загружает данные настройки, выбранные в “Файл условий съемки”, и изменяет текущее изображение соответственно.
Кнопка [Зарегистрировать]
Комбинацию установок, используемых для регулировки качества изображения, которые отображаются на данный момент, можно зарегистрировать в файле условий съемки, отображенном в “Файл условий съемки”.
Кнопка [Закрыть]
Щелкают по этой кнопке для выхода из меню настройки “Регулировка изображения”.