4.1 Тип тревоги
•
Тревога по входу: Если устройство тревожной сигнализации, такое как сенсор, подсоединено к коннектору входа сигнала тревоги камеры, то действие при возникновении тревоги осуществляется при его срабатывании.
•
Тревога по VMD: Когда движение детектировано в установленной зоне VMD, то осуществляется действие при возникновении тревоги.
*VMD означает “Видеодетектирование движения”.
•
Тревога по команде: При поступлении протокола тревоги Panasonic от подсоединенного устройства через сеть осуществляется действие при возникновении тревоги.
•
Тревога детектирования звука: Если пороговый уровень детектирования звука выходит за пределы настроенного положения, то происходит действие по тревоге.