16.2.7 Конфигурирование уставок, относящихся к SNMP
На этой странице могут быть конфигурированы параметры, относящиеся к SNMP. Возможно проверить состояние камеры, подсоединяясь к менеджеру SNMP. При использовании SNMP-функции следует обращаться к сетевому администратору.
SNMP
[Имя группы]
Вводят имя сообщества, подлежащее мониторингу.
•
Доступное число знаков: 0 - 32 зн.
•
По умолчанию: Нет (Пробел)
ВНИМАНИЕ
•
При использовании SNMP-функции необходимо ввести имя сообщества. Если имя сообщества не вводится, то SNMP-функция не может работать.
[Имя камеры]
Вводят имя камеры, применяемое для управления камерой с помощью SNMP-функции.
•
Доступное число знаков: 0 - 32 зн.
•
По умолчанию: Нет (Пробел)
[Место камеры]
Вводят название места, в котором установлена камера.
•
Доступное число знаков: 0 - 32 зн.
•
По умолчанию: Нет (Пробел)
[Для связи (Адрес назначения или номер телефона менеджера)]
Вводят почтовый адрес или номер телефона менеджера SNMP.
•
Доступное число знаков: 0 - 255 зн.
•
По умолчанию: Нет (Пробел)