18.5 Данные установок/резервное копирование или восстановление журналов [Данные]
Щелкают по вкладке [Данные] на странице “Техобслуживание”. (→9.1 Как отображать меню установки, 9.2 Как управлять меню настройки)
Выполняется резервное копирование/восстановление данных настройки этого устройства и сохранение журнала.
Резервное копирование
•
[Данные настройки]
Щелкните кнопку [Выполнить] для резервного копирования данных настройки камеры на ПК.
•
[Файл условий съемки]
Щелкните кнопку [Выполнить] для резервного копирования файлов условий съемки камеры на ПК.
•
[Журналы]
Щелкните кнопку [Выполнить] для резервного копирования данных журнала камеры на ПК.
ВНИМАНИЕ
•
При выполнении резервного копирования данных настройки или журнала для создания файла резервного копирования может потребоваться дополнительное время.
•
Если выполнение резервного копирования займет 10 минут или более, возможно временное прерывание связи. Поскольку в это время получение данных резервного копирования может быть невозможно, постарайтесь выполнить резервное копирование в течение 10 минут. Кроме того, можно убедиться в получении правильных данных, восстановив полученные данные (за исключением данных журнала).
Восстановить
•
[Данные настройки]
Нажмите кнопку [Oбзop…] и выберите файлы данных настройки для восстановления.
Щелкните кнопку радио, соответствующую желаемой настройке, для того, чтобы определить, восстанавливать ли содержание установок, относящихся к сети.
Щелкните кнопку [Выполнить] для запуска восстановления. Нельзя выполнять действия до завершения восстановления. (Камера будет перезапущена по завершении восстановления.)
Обязательно установите имя файла для файлов данных настройки, использованных при восстановлении, на “model name.dat”. (Имя модели должно быть записано строчными буквами, а “WV-” не требуется.)
•
[Файл условий съемки]
Нажмите кнопку [Oбзop…] и выберите файлы условий съемки для восстановления.
Щелкните кнопку [Выполнить] для запуска восстановления. Нельзя выполнять действия до завершения восстановления.
Обязательно установите имя файла для файлов условий съемки, использованных при восстановлении, на “model name.txt”. (Имя модели должно быть записано строчными буквами, а “WV-” не требуется.)