16.3.2 Генерирование самоподписанного сертификата (сертификата безопасности)
ВНИМАНИЕ
•
Если ключ CRT не генерируется, то нельзя генерировать самоподписанный сертификат.
1.
Щелкают по кнопке [Выполнить] для “Самоподписанный сертификат - Генерировать”.
→
Отображается диалоговое окно “Самоподписанный сертификат - Генерировать”.
2.
Вводят информацию о генерируемом сертификате.

Параметры | Описание | Доступное число знаков
--- | --- | ---
[Общее имя] | Ввод адреса камеры или имени хоста. | 64 зн.
[Страна] | Ввод названия страны. (Можно пропустить.) | 2 знака (код страны)
[Регион] | Ввод названия региона или района. (Можно пропустить.) | 128 зн.
[Город] | Ввод названия местонахождения. (Можно пропустить.) | 128 зн.
[Организация] | Ввод названия организации. (Можно пропустить.) | 64 зн.
[Организационное подразделение] | Ввод названия организационного подразделения. (Можно пропустить.) | 64 зн.
[Ключ CRT] | Выводит на экран размер ключа и время и дату генерации текущего ключа. |

Замечание
•
Применяемыми знаками для [Общее имя], [Регион], [Город], [Организация], [Организационное подразделение] являются 0-9, A-Z, a-z и следующие знаки.
- . _ , + / ( )
•
Когда камера подключена к Интернету, то вводят адрес или имя хоста для доступа через Интернет в пункт “Общее имя”. В данном случае при каждом локальном доступе к камере отображается окно предупреждения безопасности, даже если инсталлирован сертификат безопасности.
•
Вводя IPv6-адрес в пункт “Общее имя”, заключают адрес в скобки [ ].
Пример: [2001:db8::10]
3.
По окончании ввода параметров щелкают по кнопке [Хорошо].
→
Генерируется самоподписанный сертификат.
Замечание
•
Информация о генерированном самоподписанном сертификате отображается в пункте “Самоподписанный сертификат” - “Информация”.
В зависимости от статуса самоподписанного сертификата отображается следующее.

Представление | Описание
--- | ---
Не генерируется | Самоподписанный сертификат не генерируется.
Недействительно (причина: установлен сертификат СА) | Самоподписанный сертификат уже генерирован, и сертификат сервера инсталлирован. • В данном случае сертификат сервера оказывается действительным.
Общее имя самоподписанного сертификата | Самоподписанный сертификат уже генерирован и действителен.

•
При щелчке по кнопке [Проверка] зарегистрированная информация о самоподписанном сертификате (сертификате безопасности) отображается в диалоговом окне “Самоподписанный сертификат - Проверка”.
•
При щелчке по кнопке [Удалить] генерированный самоподписанный сертификат (сертификат безопасности) удаляется.
•
Когда выбрано “HTTPS” в параметре “Связь”, то нельзя удалить самоподписанный сертификат.