7.2 Воспроизведение изображений формата “H.264(1)”/“H.264(2)”/“H.264(3)”/“H.264(4)”, сохраненных на карте памяти SD
ВНИМАНИЕ
•
В зависимости от сетевых условий скачивание видеоданных может пройти неудачно.
Кнопка [ПАУЗА]
Воспроизведение приостанавливается при щелчке по этой кнопке в процессе воспроизведения.
Кнопка [ВОСПРО.]
При щелчке по данной кнопке будут отображены записанные данные.
Замечание
•
Аудиоданные воспроизведены не будут.
•
В соответствии со следующими шагами, воспроизведение начнется с нужного приблизительного времени.
1.
Нажмите кнопку [Пауза].
2.
Нажмите и перетяните [Ползунок], переместив его ко времени, с которого нужно начать воспроизведение.
3.
Нажмите кнопку [Воспроизведение].
Кнопка [ВПЕРЕД]
При каждом щелчке по этой кнопке скорость воспроизведения будет изменена. При щелчке по кнопке [ВОСПРО.] в процессе ускоренного воспроизведения скорость воспроизведения становится равной нормальной скорости воспроизведения.
Замечание
•
Максимальная скорость быстрого воспроизведения различается в зависимости от настроек параметра “Максимальная скорость передачи” - “Запись в формате H.264” карты памяти SD. Также, если для параметров “Приоритет передачи” и “Максимальная скорость передачи (на 1 пользователя)” на вкладке [JPEG/H.264] страницы “Изображение/Аудио” установлены следующие значения, воспроизведение будет осуществляться с постоянной скоростью (x1), а не в режиме быстрого воспроизведения.
–
Если для параметра “Приоритет передачи” установлено значение “Приоритет скорости передачи кадров”, а для параметра “Максимальная скорость передачи (на 1 пользователя)” установлено максимальное значение “14436kbps” или выше.
–
Если для параметра “Приоритет передачи” установлено значение “Пост. ск-сть в битах”, а для параметра “Максимальная скорость передачи (на 1 пользователя)” установлено максимальное значение “16384kbps”.
•
Аудиоданные не воспроизводятся во время быстрого воспроизведения.
Кнопка [5s назад]
При каждом щелчке по этой кнопке записанные данные перематываются на 5 секунд назад, и начинается воспроизведение.
Кнопка [5s впер.]
При каждом щелчке по этой кнопке записанные данные перематываются на 5 секунд вперед, и начинается воспроизведение.
Кнопка [СТОП]
Воспроизведение прекращается, и окно “Воспроизведение” сменяется страницей “Живое”.
[Время]
Отображаются время и дата записи каждого журнала.
[Продолж.]
Отображает период, за который данные записаны на карту памяти SD.
[Событие]
Представляется тип события.
•
MN/SC: Внесение данных в журнал “Ручной/Запись по расписанию”
•
TRM1: Тревога при поступлении сигнала тревоги на вход 1
•
TRM2: Тревога при поступлении сигнала тревоги на вход 2
•
TRM3: Тревога при поступлении сигнала тревоги на вход 3
•
VMD: Тревога при поступлении сигнала тревоги VMD
•
COM: Тревога при поступлении сигнала тревоги по команде
•
AUD: Тревога при поступлении сигнала тревоги, связанного с детектированием звука
Просмотр
Кнопка [Haчaло]
Выбранное изображение скачивается на ПК.
Перед скачиванием изображений следует назначить целевую директорию. (→10.5 Настройка директории ПК, в которую будут загружаться изображения [Журнал])
При нажатии на кнопку [Haчaло] отобразится окно сообщений, спрашивающее, можно ли начать скачивание. Щелкают по кнопке [Хорошо].
Замечание
•
При щелчке по кнопке [Отменить] в процессе скачивания отменяется скачивание. При этом видеоданные, скачанные до щелчка по кнопке [Отменить], сохраняются в ПК.
•
Видеоданные сохраняются в файлах размером около 20 MB. Если размер файлов видеоданных больше 20 MB, то будут скачаны несколько файлов.
•
Возможно воспроизвести видеоданные, сохраненные на ПК, с использованием приложений, таких как QuickTime Player или Windows Media® Player*1. Тем не менее, мы не отвечаем за рабочие характеристики таких приложений.
•
В зависимости от состояния карты памяти SD, проигрывателя QuickTime Player или проигрывателя Windows Media Player видеоданные могут не воспроизводиться.
•
В процессе загрузки кнопки управления на странице “Воспроизведение” становятся неактивными.
*1
Поддерживаются только операционные системы Windows 8.1, Windows 8 и Windows 7.