15.3 Конфигурирование уставок, относящихся к приоритетному потоку [Система]
Щелкают по вкладке [Система] на странице “Mng. пользователя”. (→9.1 Как отображать меню установки, 9.2 Как управлять меню настройки)
Ниже приведено описание конфигурирования приоритетного потока, который может передать изображения не в ущерб качеству изображений и интервалу обновления даже при одновременном доступе множества пользователей.
Поток требований, обладающих приоритетами
[Включение]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, применять ли приоритетный поток или нет.
•
По умолчанию: Откл.
Замечание
•
Когда выбрано значение “Вкл.” для параметра “Включение” в меню “Поток требований, обладающих приоритетами”, то число пользователей, которые могут получить доступ к камере, ограничивается.
[IP-адрес адресата (1)]
Вводят первый IP-адрес адресата.
[IP-адрес адресата (2)]
Вводят второй IP-адрес адресата.
[Тип потока]
Выберите “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, “JPEG(3)”, “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)” или “H.264(4)”.
•
JPEG(1): Передаются изображения JPEG(1).
•
JPEG(2): Передаются изображения JPEG(2).
•
JPEG(3): Передаются изображения JPEG(3).
•
H.264(1): Передаются изображения H.264(1).
•
H.264(2): Передаются изображения H.264(2).
•
H.264(3): Передаются изображения H.264(3).
•
H.264(4): Передаются изображения H.264(4).
•
По умолчанию: JPEG(1)
Замечание
•
Когда выбран “Негарантированный канал” в параметре “Приоритет передачи” пункта “H.264”, то во время передачи изображений скорость передачи в битах будет колебаться между максимальной и минимальной скоростями.
[Интервал обновления*]
Выбирают любое из нижеуказанных значений интервала обновления.
Эта установка действительна только в том случае, когда выбран параметр “JPEG(1)”, “JPEG(2)” или “JPEG(3)” для “Тип потока”.
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps/ 2fps/ 3fps/ 5fps/ 6fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 30fps*
•
По умолчанию: 1fps
Замечание
•
Когда выбрано “Вкл.” в параметре “Передача H.264”, то интервал передачи может оказаться больше, чем заданное значение, если выбирается любое задаваемое значение со звездочкой (*) справа.