18.2 Обновление прошивки [Обновление]
Щелкают по вкладке [Обновление] на странице “Техобслуживание”. (→9.1 Как отображать меню установки, 9.2 Как управлять меню настройки)
На этой странице может быть проверена и обновлена текущая прошивка до новейшей версии. За более подробной информацией об обновлении прошивки следует обращаться к дилеру.
[Номер модели], [MAC адрес], [Серийный номер], [Версия прошивки], [IPv6-адрес], [Счетчик количества инсталляций программы просмотра], [Время, истекшее с даны изготовления]
Представляется информация о каждом пункте.
1.
Обратившись к дилеру, скачивают прошивку новейшей версии на ПК.
ВНИМАНИЕ
•
Пустое место (пробел) не может применяться для имени директории, в которой сохраняется скачанная прошивка.
2.
Щелкают по кнопке [Просмотр...], затем назначают скачиваемую прошивку.
Замечание
•
Программное обеспечение последней версии размещено на веб-сайте технической поддержки Panasonic.
При использовании в Японии
http://panasonic.biz/security/support/
При использовании за пределами Японии
http://security.panasonic.com/pss/security/support/
•
Для просмотра веб-сайта технической поддержки требуется подключение к Интернету.
3.
Щелкают по радиокнопке, соответствующей желаемому варианту, чтобы определить, инициализировать ли уставки после окончания обновления прошивки.
По умолчанию: после выполнения обновления версии не выполняется инициализация данных настройки.
Замечание
•
Следует помнить, что настройки не могут быть восстановлены после выполнения операции по инициализации.
4.
Щелкают по кнопке [Выполнить].
→
Отображается окно подтверждения.
ВНИМАНИЕ
•
После завершения обновления удаляют временные файлы Интернета. (→Раздел 21 Дефектовка)
•
Обновляют прошивку с использованием ПК в той же подсети, что и для прибора.
•
При обновлении прошивки надо соблюдать инструктивные указания дилера.
•
При обновлении приложения следует использовать назначенный файл (расширение: img) для обновления прошивки.
Имя прошивки, применяемой для обновления, должно быть “имя модели (следует употреблять строчные буквы. “WV-” не требуется)_xxxxx.img”.
* (“xxxxx” указывает версию прошивки.)
•
В процессе обновления нельзя отключать камеру от сети питания.
•
В процессе обновления не следует выполнять какие-либо операции. Нужно дождаться его завершения.
•
Нижеуказанные сетевые уставки не сбрасываются, пока идет обновление прошивки после выбора “Сбросить уставки в значения по умолчанию после завершения обновления. (за исключением сетевых уставок)”.
Настройки адресов основного и дополнительного серверов DNS для протокола IPv4, настройки адресов основного и дополнительного серверов DNS для протокола для IPv6, Вкл./Откл. для DHCP, IP-адрес, маска подсети, шлюз по умолчанию, порт HTTP, порт HTTPS, протокол связи (HTTP/HTTPS), ключ CRT, сертификат сервера, настройка UPnP, скорость линии, управление пропускной способностью сети (скоростью передачи в битах), время и дата
•
Программа просмотра, используемая на каждом ПК, должна быть лицензирована в индивидуальном порядке. За информацией о лицензировании ПО следует обращаться к вашему дилеру.