13.7.1 Конфигурирование уставок, относящихся к протоколу тревоги Panasonic
Извещение по протоколу тревоги Panasonic
[Протокол тревоги Panasonic]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.”, чтобы определить, осуществлять ли извещение по протоколу тревоги Panasonic или нет в соответствии с установкой или снятием флажков “Тревога” и “Диаг.” в пункте “Назначение извещения” ниже.
–
Когда детектирована тревога (“Тревога”)
–
Когда осуществлено извещение об остаточной емкости карты памяти SD (“Диаг.”)
–
Когда на карте памяти SD нет свободного места (“Диаг.”)
–
Когда карта памяти SD не может быть распознана (“Диаг.”)
•
По умолчанию: Откл.
Замечание
•
Когда выбрано “Вкл.”, то извещение о возникновении тревоги отправляется на адреса зарегистрированных целевых серверов по порядку (сначала на IP-адрес 1, в конце – на IP-адрес 8).
[Дополнительные данные о тревоге]
Выбором Вкл./Откл. определяют, посылать извещения о номерах зоны детект. по тревоге VMD с помощью протокола тревоги Panasonic или нет.
•
По умолчанию: Откл.
[Порт назначения]
Для протокола тревоги Panasonic выбирают любой из нижеуказанных целевых портов.
•
Возможный диапазон: 1 - 65535
•
По умолчанию: 1818
Нижеуказанные номера порта не могут применяться, так как они уже использованы.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Число раз попытки]
Выбирают количество повторных попыток передачи по протоколу тревоги Panasonic.
•
Возможный диапазон: 0-30
•
По умолчанию: 2
Назначение извещения
[Адрес 1] - [Адрес 8]
Вводят любой из нижеуказанных IP-адресов адресатов или имя хоста протокола тревоги Panasonic. Можно зарегистрировать до 8 адресов целевого сервера.
•
Флажок [Тревога]: Когда флажок установлен, то извещение о тревоге по протоколу тревоги Panasonic осуществляется при возникновении тревоги.
•
Флажок [Диаг.]: Когда флажок установлен, то извещение о тревоге по протоколу тревоги Panasonic осуществляется в следующих случаях.
–
Когда осуществлено извещение об остаточной емкости карты памяти SD
–
Когда на карте памяти SD нет свободного места
–
Когда карта памяти SD не может быть распознана
•
[Адресс целевого сервера]: Вводят адрес целевого сервера или имя хоста.
–
Возможные знаки: Буквенно-цифровые знаки, двоеточие (:), точка (.), подчеркивание (_) и дефис (-).
Для удаления зарегистрированного адреса целевого сервера щелкают по кнопке [Удалить], соответствующей желаемому адресу целевого сервера.
[Извещение по зонам VMD]
Выберите “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, устанавливать ли параметр “Извещение по зонам VMD”.
Если параметр “Извещение по зонам VMD” установлен в положение “Вкл.”, оповещение о тревоге поступает, только когда “№ зоны трев.” совпадает со значением “Зона тревоги”, заданным в соответствии с параметром “Тревога по VMD”. Извещения о тревоге, кроме “Тревога по VMD”, не отправляются. При использовании “Извещение по зонам VMD” выберите “Вкл.” для параметра “Статус” зоны тревоги в VMD.
•
По умолчанию: Откл.
[№ зоны трев.]
•
Возможный диапазон: 1-4
•
По умолчанию: 1
ВНИМАНИЕ
•
При вводе имени хоста для “Адресс целевого сервера” должны быть конфигурированы настройки DNS на вкладке [Сеть] на странице “Сеть”. (→16.1 Конфигурирование сетевых параметров [Сеть])
•
Подтверждают, что IP-адреса адресатов зарегистрированы правильно. Если зарегистрированный адресат отсутствует, извещение может поступать с задержкой.