1.3 Просмотр изображений обрезки
Полноугольные и обрезные изображения можно передавать в одно то же время.
Функция обрезки должна быть сконфигурирована, чтобы передавать обрезные изображения. (→14.1 Конфигурирование установок, связанных с обрезкой [Обрезка])
Любое из изображений H.264(1), H.264(2), H.264(3), H.264(4), JPEG(1), JPEG(2) или JPEG(3) либо все изображения H.264(1), H.264(2), H.264(3) и H.264(4) можно установить как изображения обрезки.
При согласовании установок кнопок [Сжатие] и [Поток]/[Размер изображения] на странице “Живое” с потоком, выбранным в параметре “Обрезка” на вкладке [Обрезка], изображения обрезки будут отображаться на дисплее [Обрезка] на странице “Живое” и в главной зоне.
Обрезка
Можно обрезать зоны, которые необходимо проверить.
При настройке нескольких зон обрезки до 4 зон могут отображаться последовательно.
Отображение последовательности зон с использованием функции обрезки
При выборе зон обрезки для действий по тревоге может отображаться зона, которую хотите просмотреть (внутренняя зона) при возникновении тревоги.
Отображение последовательности зон с использованием функции обрезки для действия по тревоге
A.
Возникновение тревоги
B.
Время, когда отображается зона обрезки
Замечание
•
Обрезка действия по тревоге может использоваться, только когда выбрана установка, отличная от “H.264(все)” для “Обрезка”. (→14.1 Конфигурирование установок, связанных с обрезкой [Обрезка])