16.2.1 Конфигурирование уставок, относящихся к отправке электронной почты
SMTP Электронная почта
[Извещение об электронной почте]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.”, чтобы определить, осуществлять ли извещение по электронной почте или нет в соответствии с установкой или снятием флажков “Тревога” и “Диаг.” в пункте “Назначение извещения” ниже.
–
Когда детектирована тревога (“Тревога”)
–
Когда осуществлено извещение об остаточной емкости карты памяти SD (“Диаг.”)
–
Когда на карте памяти SD нет свободного места (“Диаг.”)
–
Когда карта памяти SD не может быть распознана (“Диаг.”)
•
По умолчанию: Откл.
[Приложение тревожного изображения]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.”, чтобы определить, прилагать ли изображение к пересылаемой электронной почте при детектировании тревоги или нет.
•
По умолчанию: Откл.
[Размер изображения]
Выберите размер изображений, приложенных к электронному письму с извещением о тревоге, из следующего.
JPEG(1)/JPEG(2)/JPEG(3)
•
По умолчанию: JPEG(2)
[Адрес SMTP-сервера]
Вводят IP-адрес или имя хоста SMTP-сервера, применяемого для пересылки почты.
•
Доступное число знаков: 1 - 128 зн.
•
Возможные знаки: Буквенно-цифровые знаки, двоеточие (:), точка (.), подчеркивание (_) и дефис (-).
[Порт SMTP]
Вводят номер порта, на который отправляются электронные письма.
•
Возможный номер порта: 1-65535
•
По умолчанию: 25
Нижеуказанные номера порта не могут применяться, так как они уже использованы.
20, 21, 23, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Адрес POP-сервера]
При выборе “POP перед SMTP” для “Тип” вводят IP-адрес или имя хоста POP-сервера.
•
Доступное число знаков: 1 - 128 зн.
•
Возможные знаки: Буквенно-цифровые знаки, двоеточие (:), точка (.), подчеркивание (_) и дефис (-).
ВНИМАНИЕ
•
При вводе имени хоста в поле “Адрес SMTP-сервера” или “Адрес POP-сервера” необходимо конфигурировать уставки DNS на вкладке [Сеть] на странице “Сеть”. (→16.1 Конфигурирование сетевых параметров [Сеть])
[Идентификация]
•
Тип
Выбирают любой из нижеуказанных способов аутентификации для пересылки почты.
–
Нет: Необходимости в прохождении аутентификации для отправки электронной почты нет.
–
POP перед SMTP: Необходимо прежде всего пройти аутентификацию на POP-сервере для применения SMTP-сервера с целью пересылки почты.
–
SMTP: Необходимо пройти аутентификацию на SMTP-сервере для пересылки почты.
–
По умолчанию: Нет
Замечание
•
Если Вы не знаете метод аутентификации для пересылки почты, то следует обращаться к сетевому администратору.
•
Имя пользователя
Вводят имя пользователя для доступа к серверу.
–
Доступное число знаков: 0 - 32 зн.
–
Недопустимые знаки: " & : ; \
•
Пароль
Вводят пароль для доступа к серверу.
–
Доступное число знаков: 0 - 32 зн.
–
Недопустимые знаки: " &
[Электронный адрес отправителя]
Вводят почтовый адрес отправителя.
Введенный почтовый адрес представляется на строке “От” (Отправитель) пересланной почты.
•
Доступное число знаков: 3 - 128 зн.
•
Возможные знаки: Буквенно-цифровые знаки, собачка (@), точка (.), подчеркивание (_) и дефис (-).
[SSL]
Выберите “Вкл.”, если хотите использовать шифрование SSL при отправке извещения по электронной почте в случае тревоги или функции “Диаг.”. При выборе “Вкл.” метод идентификации будет установлен на “SMTP”. Установите имя пользователя и пароль, используемые для идентификации.
•
По умолчанию: Откл.
Замечание
•
Некоторые серверы SMTP могут не поддерживать SSL.
•
SSL поддерживает SMTP через SSL, но STARTTLS не поддерживается.
•
При выборе “Вкл.”, может потребоваться установить номер порта SMTP на 465. Обратитесь к Вашему Интернет-провайдеру за соответствующими установками.
[Адрес 1] - [Адрес 4]
Вводят почтовый адрес адресата. Можно зарегистрировать до 4 адресов адресата.
•
Флажок [Тревога]: Когда флажок установлен, то извещение по электронной почте осуществляется при возникновении тревоги.
•
Флажок [Диаг.]: Когда флажок установлен, то извещение по электронной почте осуществляется в следующих случаях.
–
Когда осуществлено извещение об остаточной емкости карты памяти SD
–
Когда на карте памяти SD нет свободного места
–
Когда карта памяти SD не может быть распознана
•
[Электронный адрес адресата]: Вводят почтовый адрес адресата.
–
Доступное число знаков: 3 - 128 зн.
–
Возможные знаки: Буквенно-цифровые знаки, собачка (@), точка (.), подчеркивание (_) и дефис (-).
Для удаления зарегистрированного адреса щелкают по кнопке [Удалить], соответствующей желаемому адресу.
[Тема сообщения]
Вводят тему сообщения.
•
Доступное число знаков: 0 - 50 зн.
[Тело сообщения]
Вводят текст сообщения.
•
Доступное число знаков: 0 - 200 зн.
Замечание
•
Письмо с извещением пересылается с сообщением “The capacity of the SD memory card is full.” при исчерпании свободного места в карте памяти SD, или “The SD memory card cannot be detected.” при неудачной установке карты памяти SD.