4.2 Действие при возникновении тревоги
Отображение кнопки индикации возникновения тревоги на странице “Живое”
При возникновении тревоги кнопка индикации возникновения тревоги отображается на странице“Живое”. (→1.2 О странице “Живое”)
ВНИМАНИЕ
•
При выборе “Опрос(30s)” в параметре “Интервал обновления статуса тревоги” (→10.1 Конфигурирование основных параметров [Основная]) кнопка индикации возникновения тревоги будет обновляться через каждые 30 секунд. По этой причине может потребоваться максимум 30 секунд до появления кнопки, указывающей возникновение тревоги, на странице “Живое” при возникновении тревоги.
Извещение устройства, подсоединенного к коннектору тревоги, о возникновении тревоги
При возникновении тревоги возможно выдать сигналы с коннектора выхода тревоги камеры и включить звуковую сигнализацию. Параметры для выхода тревоги могут быть конфигурированы в блоке “Установка терминала выхода тревоги” на вкладке [Тревога] на странице “Тревога”. (→13.2 Конфигурирование уставок, относящихся к выходу тревоги [Тревога])
Сохранение изображений на карте памяти SD
При возникновении тревоги изображения (JPEG/H.264) будут сохраняться на карте памяти SD. Настройки для сохранения изображений на карте памяти SD могут быть конфигурированы на вкладке [Карта памяти SD] (→10.3 Конфигурирование параметров, относящихся к карте памяти SD [Карта памяти SD]) на странице “Основная” и на вкладке [Тревога] на странице “Тревога”. (→13.4 Конфигурирование настроек, относящихся к действию камеры при возникновении тревоги [Тревога])
Автоматическая передача изображения на сервер
При возникновении тревоги изображение по тревоге может передаваться на предварительно назначенный сервер. Настройки, требуемые для передачи изображения по тревоге на сервер, могут быть конфигурированы в блоке “Тревожное изображение” на вкладке [Тревога] на странице “Тревога” (→13.4 Конфигурирование настроек, относящихся к действию камеры при возникновении тревоги [Тревога]) и на вкладке [Расширенное] на странице “Сеть” (→16.2.2 Конфигурирование уставок, относящиеся к передаче по FTP).
Извещение о возникновении тревоги по электронной почте
При возникновении тревоги электронное письмо о ней (извещение о возникновении тревоги) может быть отправлено на предварительно зарегистрированные электронные адреса. В качестве адресатов электронного письма с извещением о тревоге может быть зарегистрировано до 4 адресов. Изображение по тревоге (неподвижное изображение) может быть передано в письме с извещением о тревоге в виде прилагаемого файла. Установки для электронных писем с извещением о тревоге могут быть сконфигурированы в разделе “Извещение об электронной почте” на вкладке [Тревога] на странице “Тревога” (→13.4 Конфигурирование настроек, относящихся к действию камеры при возникновении тревоги [Тревога]) и на вкладке [Расширенное] на странице “Сеть” (→16.2.1 Конфигурирование уставок, относящихся к отправке электронной почты).
Отправка извещения о возникновении тревоги на назначенные адреса (извещение о тревоге по протоколу тревоги Panasonic)
Эта функция доступна только в том случае, когда устройство Panasonic, такое как сетевой дисковый рекордер, подсоединено к системе. Когда выбрано “Вкл.” в параметре “Извещение по протоколу тревоги Panasonic”, то подсоединенное устройство Panasonic получает извещение о том, что камера находится в тревожном состоянии. Уставки протокола тревоги Panasonic могут быть конфигурированы в блоке “Протокол тревоги Panasonic” на вкладке [Извещение] на странице “Тревога”. (→13.7.1 Конфигурирование уставок, относящихся к протоколу тревоги Panasonic)
Отправка извещения о возникновении тревоги на назначенный сервер HTTP (извещение о возникновении тревоги HTTP)
Извещения о возникновении тревоги могут быть отправлены при возникновении тревоги на серверы HTTP, зарегистрированные заранее. До 5 серверов HTTP можно зарегистрировать в качестве адресатов извещений о возникновении тревоги. Можно указать URL, посылаемый на серверы HTTP с извещениями о тревоге. Установки для извещения о тревоге HTTP можно сконфигурировать на вкладке [Извещение] на странице “Тревога”. (→13.7.2 Конфигурирование уставок, относящихся к извещению о тревоге HTTP)