11.4.2 Установка маскированных зон
Когда в параметре “Super Dynamic(SD)” и в параметре “Компенсация контрового освещения(BLC)” выбрано “Откл.”, то контровое освещение можно компенсировать путем маскирования более светлых зон.
1.
Выводят меню настройки “Регулировка изображения” на экран. (→11.4 Конфигурирование настроек, относящихся к регулировке изображения, фокусу, дополнительному оптическому масштабированию, зоне конфиденциальности, VIQS и компенсации искажений объектива [Качество изображения])
2.
Щелкают по кнопке [Haчaло] для “Максированная зона”.
→
Появляются границы, и изображение, представленное на вкладке [Качество изображения], будет разделено на 48 участков (6x8).
3.
Щелкают по разделенным участкам, которые хочется маскировать.
→
Участки, по которым щелкнули, маскируются и становятся белыми. Для отмены маскирования повторно щелкают по соответствующим участкам.
4.
По окончании операции маскирования щелкают по кнопке [Конец].
→
Исчезают границы на изображении, представленном на вкладке [Качество изображения].
ВНИМАНИЕ
•
Область маски может выйти из выравнивания, когда настройка JPEG/ H.264 “Режим перехвата изображения” изменяется. Проверьте область маски после изменения настройки “Режим перехвата изображения”.
•
Максированная зона может выйти из выравнивания, когда устанавливается конфигурация настройки “Дополнительная оптическая трансфокация”. Проверьте маскированную зону после конфигурации настройки “Дополнительная оптическая трансфокация”.
Замечание
•
При щелчке по кнопке [Сброс] отменяется маскирование всех маскированных участков.