16.3 Как сконфигурировать установки HTTPS
На данной странице могут быть конфигурированы настройки, относящиеся к протоколу HTTPS, который может повысить сетевую безопасность путем шифрования доступа к камерам.
Настройки HTTPS конфигурируются в следующем порядке.
Генерирование ключа CRT (ключа шифрования SSL) (→16.3.1 Генерирование ключа CRT (ключа шифрования SSL))
Генерирование самоподписанного сертификата (→16.3.2 Генерирование самоподписанного сертификата (сертификата безопасности))
Генерирование CSR (запроса на подписание сертификата) (→16.3.3 Генерирование CSR (запроса на подписание сертификата))
Инсталляция сертификата сервера (→16.3.4 Инсталляция сертификата сервера)
Конфигурирование протокола соединений (→16.3.5 Конфигурирование протокола соединений)
Замечание
•
Для использования сертификата сервера необходимо подать заявку на утверждение и выдачу сертификата сервера CA.
•
Может применяться любой из самоподписанного сертификата и сертификата сервера. Если они оба инсталлированы, то приоритет в применении отдается сертификату сервера, а не самоподписанному сертификату.