11.6 Регулировка углового поля зрения с использованием функции дополнительного оптического масштабирования
Щелкают по кнопке [Настройка>>] для “Дополнительная оптическая трансфокация” на вкладке [Качество изображения] на странице “Изображение/Аудио”. (→11.4 Конфигурирование настроек, относящихся к регулировке изображения, фокусу, дополнительному оптическому масштабированию, зоне конфиденциальности, VIQS и компенсации искажений объектива [Качество изображения])
Возможно регулировать угловое поле зрения с использованием функции дополнительного оптического масштабирования.
•
: Щелкают по этой кнопке для изменения кратности изменения масштаба изображений в сторону “Шир.”.
•
: Щелкают по этой кнопке для настройки кратности изменения масштаба изображений на x1,0.
•
: Щелкают по этой кнопке для изменения кратности изменения масштаба изображений в сторону “Теле”.
ВНИМАНИЕ
•
Функция дополнительного оптического масштабирования не может быть включена в соответствующем положении, если ее настройка задана после настройки для маскированной зоны (→11.4.2 Установка маскированных зон), зоны конфиденциальности (→11.7 Конфигурирование настроек, относящихся к зоне прайвеси (меню настройки “Зона прайвеси”)), зоны VMD (→13.5 Конфигурирование настроек VMD [Зона VMD]), зоны VIQS (→11.8 Конфигурирование настройки VIQS), зоны обрезки (→14.1 Конфигурирование установок, связанных с обрезкой [Обрезка]). Для предотвращения этого следует задать настройку дополнительного оптического масштабирования перед другими настройками.
•
При использовании функции компенсации искажений объектива, если используется функция дополнительной оптической трансфокации, функция компенсации искажений объектива отключена.