13.2 Конфигурирование уставок, относящихся к выходу тревоги [Тревога]
Щелкают по вкладке [Тревога] на странице “Тревога”. (→9.1 Как отображать меню установки, 9.2 Как управлять меню настройки)
В этой секции могут быть конфигурированы уставки, относящиеся к выходному разъему тревоги.
Установка терминала выхода тревоги
[Триггер выхода тревоги]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, выдавать ли сигналы тревоги на коннектор выхода тревоги при детектировании тревоги.
•
По умолчанию: Откл.
[Тип выхода тревоги]
Выбирают “Защёлка” или “Импульс” для разъема выхода тревоги при возникновении тревоги.
•
Защёлка: Когда детектирована тревога, то коннектор выхода тревоги продолжает находиться в состоянии, выбранном в “Выход триггера”, до щелчка по кнопке, указывающей возникновение тревоги.
•
Импульс: Когда детектирована тревога, то коннектор выхода тревоги продолжает находиться в состоянии, выбранном в “Выход триггера”, в течение периода, заданного для “Длительность импульса”. При щелчке по кнопке индикации возникновения тревоги разъем выхода тревоги возвращается в нормальное состояние.
•
По умолчанию: Защёлка
[Выход триггера]
Выбирают “Открыть” или “Закрыть” для того, чтобы определить, размыкать или замыкать ли коннектор выхода тревоги при выводе сигналов тревоги.
•
Открыть: Коннектор выхода тревоги размыкается при выводе сигналов тревоги. (Нормально замкнуто)
•
Закрыть: Коннектор выхода тревоги замыкается при выводе сигналов тревоги. (Нормально разомкнуто)
•
По умолчанию: Закрыть
Замечание
•
Когда выбрано “Открыть”, то сигнал тревоги будет выдаваться в течение около 20 секунд при включенном питании устройства.
[Длительность импульса]
Когда выбрано “Импульс” для “Тип выхода тревоги”, то выбирают длительность импульса из следующих.
•
Возможный диапазон: 1-120s
•
По умолчанию: 1s