Раздел 12 Конфигурирование установок мультиэкрана [Мультиэкран]
Камеры, изображения с которых отображаются на мультиэкране, могут быть зарегистрированы на странице “Мультиэкран”. (→9.1 Как отображать меню установки, 9.2 Как управлять меню настройки)
[IP-адрес]
Вводят IP-адрес или имя хоста камеры, применяемой для мультиэкрана. 4 камеры могут быть зарегистрированы в виде группы, и могут быть зарегистрированы до 4 групп (16 камер).
Когда изменен номер порта HTTP для камеры, изображения с которой необходимо отобразить, то данные вводят следующим образом:
Пример ввода:
–
Пример при вводе IPv4-адреса: http://192.168.0.10:8080
–
Пример при вводе IPv6-адреса: http://[2001:db8:0:0:0:0:0:1]:8080
Для получения доступа к камерам с использованием протокола HTTPS вводят данные следующим образом:
Пример ввода: https://192.168.0.10/
•
Доступное число знаков: 1 - 128 зн.
•
По умолчанию: (Камера 1) selfcamera, (Камера 2 - 16) не зарегистрированы
ВНИМАНИЕ
•
Получая доступ к камере с использованием протокола HTTPS, инсталлируют сертификат безопасности камеры для отображения изображений на экране монитора. (→16.4.1 Инсталляция сертификата безопасности)
•
Можно использовать решение “Network Camera Recorder with Viewer Software Lite”, поддерживающее прямой мониторинг и запись изображений с множества камер. Подробнее см. наш веб-сайт (http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html).
•
Когда в качестве IP-адреса или имени хоста отображается “selfcamera”, задается данная камера.
Замечание
•
При использовании имени хоста необходимо конфигурировать параметры DNS для ПК, применяемого для мультиэкранного отображения. За более подробной информацией об уставках DNS ПК следует обращаться к сетевому администратору.
[Имя камеры]
Вводят имя камеры. Введенное имя камеры представляется на мультиэкране.
•
Доступное число знаков: 0 - 20 зн.
•
Недопустимые знаки: " &
•
По умолчанию:
–
(Камера 1) Отображается номер модели.
–
(Камера 2 - 16) Нет (пропуск)
Замечание
•
Когда выбран 16-сегментный экран, некоторые знаки имени камеры могут быть не отображены.
•
Даже в том случае, когда выбрано “16:9” для соотношения сторон, мультиэкран отображается в 4:3.