1.1 Мониторинг изображений с одной камеры
1.
Запускают веб-браузер.
2.
Вводят IP-адрес, присвоенный с помощью “IP Setting Software” Panasonic, в поле адреса браузера.
•
Пример при вводе IPv4-адреса: http://URL-адрес, зарегистрированный с использованием IPv4-адреса
http://192.168.0.10/
•
Пример при вводе IPv6-адреса: http://[URL-адрес, зарегистрированный с использованием IPv6-адреса]
http://[2001:db8::10]/
<Пример доступа к IPv4>
<Пример доступа к IPv6>
ВНИМАНИЕ
•
При изменении номера порта HTTP с “80” вводят “http://IP-адрес камеры +:(двоеточие) + номер порта” в поле адреса браузера. (Пример: http://192.168.0.11:8080)
•
Если ПК находится в локальной сети, то конфигурируют уставку прокси-сервера веб-браузера (в разделе [Свойства обозревателя…] меню [Сервис] на строке меню) для обхода прокси-сервера при использовании локального адреса.
Замечание
•
Подробнее о случае, когда выбрано “HTTPS” для “HTTPS” - “Связь” на вкладке [Расширенное] на странице “Сеть” (→16.1 Конфигурирование сетевых параметров [Сеть]), см. 16.4 Доступ к камере с использованием протокола HTTPS.
3.
Нажимают клавишу [Enter] (ввода) на клавиатуре.
→
Представляется страница “Живое”. Подробнее о странице “Живое” см. 1.2 О странице “Живое”.
Когда выбрано “Вкл.” для “Идент. польз.”, перед показом прямых изображений отображается окно аутентификации, в котором следует ввести имя и пароль пользователя. Стандартные (по умолчанию) имя и пароль пользователя следующие.
Имя пользователя: admin
Пароль: 12345
ВНИМАНИЕ
•
Для повышения безопасности следует изменить пароль для имени пользователя “admin”. Рекомендуется периодически изменять этот пароль.
•
При отображении множества изображений H.264 на ПК изображения могут не отображаться в зависимости от производительности ПК.
Замечание
•
Максимальное число пользователей, осуществляющих одновременный доступ, - 14, включая пользователей, получающих изображения H.264, и пользователей, получающих изображения JPEG. В зависимости от задаваемых уставок “Управление пропускной способностью сети (скоростью передачи в битах)” и “Максимальная скорость передачи (на 1 пользователя)” максимальное число пользователей, одновременно имеющих доступ к камере, может быть менее 14. Если 14 пользователей уже одновременно имеют доступ к камере, то для пользователей, которые пытаются иметь доступ впоследствии, представляется сообщение об ограничении доступа. Когда в параметре “Тип передачи” пункта “H.264” выбрано “Multicast”, то в максимальное число включается только первый пользователь, осуществивший доступ для мониторинга изображений H.264. Второй и последующие пользователи, которые мониторируют изображения H.264, не включаются в максимальное число.
•
Когда выбрано “Вкл.” в параметре “Передача H.264” (→H.264(1)/H.264(2)/H.264(3)/H.264(4)), то отображаются изображения H.264. Когда выбрано “Откл.”, то отображается изображение JPEG. Возможно отображение изображения JPEG даже в том случае, когда выбрано “Вкл.” в параметре “Передача H.264”. В данном случае интервал обновления изображений JPEG ограничивается до 5 fps.
•
Интервал обновления может увеличиваться в зависимости от сетевых условий, эксплуатационных характеристик ПК, объекта фотосъемки, трафика доступа и пр.
<Интервал обновления изображений JPEG>
Когда выбрано “Вкл.” в параметре “Передача H.264”
Макс. 5 fps
Когда выбрано “Откл.” в параметре “Передача H.264”
Макс. 30 fps