13.5.1 Установка зон VMD [Зона VMD]
Настраивают зоны для включения функции VMD.
ВНИМАНИЕ
•
Когда параметры конфигурируются в меню установки, функция VMD иногда может не действовать правильно.
1.
Устанавливают зону видеодетектирования движения, перетаскивая мышь на экране.
→
Назначенная зона становится зоной VMD “1(Белая)” с отображением ее контура. Когда установлены 2 - 4 зоны VMD, то все эти зоны нумеруются в порядке. Зоны идентифицируются соответствующими цветными контурами. “Статус” контура, настраиваемого для зоны, переходит в состояние “Вкл.”.
2.
Регулируют “Зона детект.” и “Чувст. детект.” с помощью ползунка.
Подробнее о “Чувст. детект.” и “Зона детект.” см. 13.5 Конфигурирование настроек VMD [Зона VMD].
Текущая зона детектирования и чувствительность по детектированию отображаются в блоке “Зона детект.”. При необходимости изменяют зоны и уставки параметров “Зона детект.” и “Чувст. детект.”.
3.
По окончании задания уставок щелкают по кнопке [Установ.].
ВНИМАНИЕ
•
Заданная уставка не становится действительной без щелчка по кнопке [Установ.].
4.
Для аннулирования зоны VMD щелкают по кнопке [Установ.] после выбора “Откл.” для “Статус” зоны VMD, подлежащей аннулированию.
→
Контур аннулированной зоны VMD превращается в пунктирную линию. Когда зона VMD аннулирована, то не возникает тревога даже в том случае, когда в зоне может распознаваться движение.
5.
Для удаления зоны VMD щелкают по кнопке [Удалить], соответствующей удаляемой зоне.
→
Контур соответствующей зоны VMD исчезает.
6.
Щелкают по кнопке [Установ.].
→
Редактированные уставки применяются.