11.1 Конфигурирование установок, относящихся к режиму съемки изображения [JPEG/H.264]
Щелкают по вкладке [JPEG/H.264] на странице “Изображение/Аудио”. (→9.1 Как отображать меню установки, 9.2 Как управлять меню настройки)
[Режим перехвата изображения]
Выбирают любой из следующих режимов съемки изображения.
1,3 мегапикселя [16:9](режим 30 fps)/1,3 мегапикселя [16:9](режим 60 fps)/1,3 мегапикселя [4:3](режим 30 fps)
•
По умолчанию: 1,3 мегапикселя [16:9](режим 30 fps)
ВНИМАНИЕ
•
Позиции зон могут выходить из выравнивания, когда параметр “Режим перехвата изображения” изменяется при настройке следующих параметров зоны. Поэтому мы рекомендуем конфигурировать каждую настройку зоны после настройки параметра “Режим перехвата изображения”.
–
Маскированная зона (→11.4.2 Установка маскированных зон)
–
Конфиденциальная зона (→11.7 Конфигурирование настроек, относящихся к зоне прайвеси (меню настройки “Зона прайвеси”))
–
Зона VMD (→13.5 Конфигурирование настроек VMD [Зона VMD])
–
Зона VIQS (→11.8 Конфигурирование настройки VIQS)
–
Контуры обрезки (→14.1 Конфигурирование установок, связанных с обрезкой [Обрезка])
Замечание
•
Когда выбрано “Вкл.” для “VIQS” и значение настройки для соотношения сторон изменяется с “4:3” на “16:9”, убедитесь, что значение настройки VIQS не превышает максимальный установленный диапазон.