16.2.3 Конфигурирование уставок, относящихся к NTP-серверу
На этой странице могут быть конфигурированы параметры, относящиеся к NTP-серверу, такие как адрес NTP-сервера, номер порта и пр.
ВНИМАНИЕ
•
В случае, если для выполнения операции с системой требуется более точная настройка времени и даты, следует использовать NTP-сервер.
NTP
[Коррекция времени]
Выбирают любой из нижеприведенных способов регулировки времени. Время, отрегулированное выбранным способом, применяется как стандартное время для камеры.
•
Ручной: Время, настроенное по вкладке [Основная] на странице “Основная”, применяется как стандартное время для камеры.
•
Синхронизация с NTP сервером: Время, автоматически регулируемое за счет синхронизации с NTP-сервером, применяется как стандартное время для камеры.
•
По умолчанию: Ручной
[Настройка адреса NTP-сервера]
Когда выбрана “Синхронизация с NTP сервером” в параметре “Коррекция времени”, то выбирают способ получения адреса NTP-сервера из следующих.
•
Авто: Позволяет получить адрес NTP-сервера от DHCP-сервера.
•
Ручной: Адрес NTP-сервера вводится вручную на “Адрес сервера NTP”.
•
По умолчанию: Ручной
ВНИМАНИЕ
•
Получая адрес сервера NTP от DHCP-сервера, необходимо выбрать “DHCP”, “Авто(AutoIP)” или “Авто (Полностью авто)” для параметра “Настройки сети” на вкладке [Сеть] на странице “Сеть”. (→16.1 Конфигурирование сетевых параметров [Сеть])
[Адрес сервера NTP]
Когда выбран “Ручной” в параметре “Настройка адреса NTP-сервера”, то вводят IP-адрес или имя хоста NTP-сервера.
•
Доступное число знаков: 1 - 128 зн.
•
Возможные знаки: Буквенно-цифровые знаки, двоеточие (:), точка (.), подчеркивание (_) и дефис (-).
•
По умолчанию: Нет (Пробел)
ВНИМАНИЕ
•
При вводе имени хоста для “Адрес сервера NTP” необходимо конфигурировать параметры DNS на вкладке [Сеть] на странице “Сеть”. (→16.1 Конфигурирование сетевых параметров [Сеть])
[Порт NTP]
Вводят номер порта NTP-сервера.
•
Возможный номер порта: 1 - 65535
•
По умолчанию: 123
Нижеуказанные номера порта не могут применяться, так как они уже использованы.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Интервал коррекции времени]
Выбирают интервал (1 - 24 часа: с шагом 1-часового интервала) синхронизации с NTP-сервером.
•
По умолчанию: 1h