13.7.2 Конфигурирование уставок, относящихся к извещению о тревоге HTTP
Извещение о тревоге HTTP
[Адрес 1] - [Адрес 5]
Введите IP-адрес адресата или имя хоста извещения о тревоге HTTP. Можно зарегистрировать до 5 адресов целевого сервера.
•
Возможные знаки: Буквенно-цифровые знаки, двоеточие (:), точка (.), подчеркивание (_) и дефис (-).
•
По умолчанию: http://
Пример ввода: “http://IP-адрес HTTP сервера + : (двоеточие) + номер порта” или “http://Имя хоста: (двоеточие) + номер порта”
Флажок [Тревога]
Когда флажок установлен, извещение о тревоге HTTP осуществляется при возникновении тревоги.
Кнопка [Удалить]
При щелчке по данной кнопке вся сконфигурированная информация, включая адреса, имя пользователя, пароль и данные об извещении, будет удалена.
[Имя пользователя]
Введите имя пользователя (регистрационное имя) для доступа к HTTP-серверу.
•
Доступное число знаков: 0 - 63 зн.
•
Недопустимые знаки: " & : ; \
[Пароль]
Введите пароль для доступа к HTTP-серверу.
•
Доступное число знаков: 0 - 63 зн.
•
Недопустимые знаки: " &
[Данные об извещении]
Введите данные об извещении для добавления после адресов назначения HTTP-сервера, установленных в [Адрес 1] - [Адрес 5].
•
Возможные знаки: Буквенно-цифровые символы
•
По умолчанию: /cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01
Замечание
•
При указании значений “Адрес 1” – “Адрес 5” в поле ввода адреса (включая “http://”) и “Данные об извещении” может быть введено 256 символов.
•
Убедитесь в том, что введена косая черта (/) как первый знак для “Данные об извещении”.
•
Если извещение о тревоге HTTP не работает, информация о неисправности будет добавлена в системный журнал.
•
Даже если кнопка [Установ.] нажата после удаления содержимого “Данные об извещении”, “/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01” будет установлено.
•
HTTPS использовать нельзя.
<Пример>
Когда в поле адреса введено http://192.168.0.100, а в поле “Данные об извещении” – /cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01, будет выполнено такое извещение о тревоге HTTP, как http://192.168.0.100/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01.