13.4.1 Конфигурирование установок, относящихся к качеству изображения при действии по тревоге
Щелкните “Степень сжатия изображения при детектировании тревоги” в “Движение камеры по тревоге” на вкладке [Тревога] на странице “Тревога”. (→13.4 Конфигурирование настроек, относящихся к действию камеры при возникновении тревоги [Тревога])
[Степень сжатия изображения при детектировании тревоги]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, изменять качество изображения “Качество 1” (→11.2 Конфигурирование уставок, относящихся к изображениям JPEG [JPEG/H.264]) при детектировании тревоги или нет.
•
Вкл.: Изображения передаются с качеством, выбранным для “Качество изображения при детектировании тревоги”.
•
Откл.: Не изменяет качество изображения при детектировании тревоги.
•
По умолчанию: Откл.
[Качество изображения при детектировании тревоги]
Качество изображения может изменяться при возникновении тревоги. Выбирают уровень качества изображения из следующих.
0 Наилучшее/ 1 Хорошее/ 2/ 3/ 4/ 5 Нормальное/ 6/ 7/ 8/ 9 Низкое
•
По умолчанию: 5 Нормальное