10.1 Конфигурирование основных параметров [Основная]
Щелкают по вкладке [Основная] на странице “Основная”. (→9.1 Как отображать меню установки, 9.2 Как управлять меню настройки)
На данной странице могут быть конфигурированы уставки, такие как имя камеры, время и дата и пр.
[Язык]
Выбирают язык, отображаемый при доступе к камере, из следующих.
Авто/Английский/Японский/Итальянский/Французский/Немецкий/Испанский/Китайский/Русский/Португальский
•
Авто: Используемый браузером язык выбирается автоматически. Если язык, используемый браузером, не поддерживается камерой, будет выбран английский.
•
По умолчанию: Авто
Возможно изменить и язык, отображаемый на странице“Живое”. (→1.2 О странице “Живое”)
[Имя камеры]
Вводят имя камеры. После ввода имени камеры щелкают по кнопке [Установ.]. Введенное имя отображается в поле “Имя камеры”.
•
Доступное число знаков: 0 - 20 зн.
•
Недопустимые знаки: " &
•
По умолчанию: Отображается номер модели.
[Дата/время]
Вводят текущее время и дату. Когда для “Формат отображения времени” выбрано “12h”, то можно выбрать “AM” или “PM”.
•
Возможный диапазон: Jan/01/2013 00:00:00 - Dec/31/2035 23:59:59
ВНИМАНИЕ
•
В случае, если для выполнения операции с системой требуется более точная настройка времени и даты, следует использовать NTP-сервер. (→16.2.3 Конфигурирование уставок, относящихся к NTP-серверу)
[Формат отображения времени]
Выбирают формат представления времени: “24h”, “12h” или “Откл.”. Вводят текущее время (час) в выбранном формате при вводе текущего времени и даты для “Дата/время”. Для скрытия времени и даты выбирают “Откл.”.
•
По умолчанию: 24h
[Формат отображения даты/времени]
Выбирают формат представления даты/времени. Когда в параметре “Дата/время” задано “2013/04/01 13:10:00” после выбора “24h” в параметре “Формат отображения даты/времени”, то время и дата отображаются соответственно следующим образом.
•
DD/MM/YYYY: 01/04/2013 13:10:00
•
MM/DD/YYYY: 04/01/2013 13:10:00
•
DD/Mmm/YYYY: 01/Apr/2013 13:10:00
•
YYYY/MM/DD: 2013/04/01 13:10:00
•
Mmm/DD/YYYY: 01/Apr/2013 13:10:00
•
По умолчанию: Mmm/DD/YYYY
[NTP]
При щелчке по “NTP >>” представляется вкладка [Расширенное] на странице “Сеть”. (→16.2.3 Конфигурирование уставок, относящихся к NTP-серверу)
[Часовой пояс]
Выбирают временной пояс в соответствии с местом, где камера используется.
•
По умолчанию: (GMT +09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo
[DST(Летнее время)]
Выбирают “Вход”, “Выход” или “Авто” для того, чтобы определить, применять ли летнее время или нет. Конфигурируют данную настройку, если летнее время применяется в месте использования камеры.
•
Вход: Применяется летнее время. Слева от отображаемой даты и времени представляется звездочка (*).
•
Выход: Летнее время не применяется.
•
Авто: Вводит летнее время в действие в соответствии с настройками “Время и дата инициации” и “Время и дата завершения” (месяц, неделя, день недели, время).
•
По умолчанию: Выход
[Время и дата инициации] [Время и дата завершения]
Когда выбрано “Авто” в параметре “DST(Летнее время)”, то выбирают время и дату для времени начала и времени завершения (месяц, неделя, день недели, время).
[Изображение имени камеры на экране]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, отображать ли имя камеры на экране или нет. Когда выбрано “Вкл.”, то цепочка знаков, введенная в параметр “Изображение имени камеры на экране (0-9, A-Z)”, отображается в положении, выбранном в параметре “OSD”.
•
По умолчанию: Откл.
[Изображение имени камеры на экране (0-9, A-Z)]
Вводят цепочку знаков, отображаемую на изображении.
•
Доступное число знаков: 0 - 20 зн.
•
Возможные знаки: 0-9, A-Z и следующие знаки.
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; = ?
•
По умолчанию: Нет (Пробел)
[OSD] - [Положение]
Выбирают положение, где время и дата и цепочка знаков подлежат отображению на изображении на странице “Живое”.
•
Верхний левый: Вышеуказанная информация отображается в верхней левой части главной области на странице “Живое”.
•
Нижний левый: Вышеуказанная информация отображается в нижней левой части главной области на странице “Живое”.
•
Верхний правый: Вышеуказанная информация отображается в верхней правой части главной области на странице “Живое”.
•
Нижний правый: Вышеуказанная информация отображается в нижней правой части главной области на странице “Живое”.
•
По умолчанию: Верхний левый
[Отображение статуса яркости]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, отображать ли статус яркости изображений, отображаемых на странице “Живое”, или нет, при регулировке яркости.
•
По умолчанию: Вкл.
[Вверх дном]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, переворачивать ли изображение вверх дном.
•
По умолчанию: Откл.
[Контрольная лампочка]
Определяют, использовать ли нижеуказанные контрольные лампочки или нет. Выбирают “Вкл.” для использования нижеуказанных контрольных лампочек в целях проверки состояния работы путем их включения. Выбирают “Откл.” в случае, когда контрольные лампочки оставляются всегда несветящимися.
–
Контрольная лампочка связи (LINK)
–
Контрольная лампа доступа (ACT)
–
Контрольная лампочка ошибки карты памяти SD/Контрольная лампочка АF (SD ERROR/AF)
–
Контрольная лампочка SD MOUNT (SD MOUNT)
•
По умолчанию: Вкл.
Замечание
•
Контрольная лампочка связи (LINK) (оранжевая): Данная контрольная лампочка загорается, когда возможна связь с подсоединенным устройством.
•
Контрольная лампочка доступа (ACT) (зеленая): Данная контрольная лампочка будет мигать при доступе к сети.
•
Контрольная лампочка ошибки карты памяти SD/контрольная лампочка АF (SD ERROR/AF) (красная): Загорается, когда в карте памяти SD возникла ошибка. Светодиод остается светящимся мигающим светом в процессе работы функции автоматической фокусировки и гаснет при завершении регулировки фокуса. За исключением случаев, когда используется автоматическая фокусировка, если контрольная лампочка загорается или мигает, это означает, что возникла ошибка в карте памяти SD.
–
Контрольная лампочка горит: Указывает на возникновение ошибки в карте памяти SD 1 и карте памяти SD 2.
–
Контрольная лампочка мигает 1 раз за 3-секундный цикл: Указывает на возникновение ошибки в карте памяти SD 1.
–
Контрольная лампочка мигает 2 раза за 3-секундный цикл: Указывает на возникновение ошибки в карте памяти SD 2.
•
Контрольная лампочка SD MOUNT (SD MOUNT) (зеленая): Горит, когда данные можно сохранить на карте памяти SD. Она мигает или выключена, когда данные не могут быть сохранены на карте памяти SD.
–
Контрольная лампочка выключена: указывает, что для карты памяти SD 1 и 2 выбрано значение “Не использовать”, или произошла ошибка всех карт памяти SD, для которых установлено значение “Использовать”.
–
Контрольная лампочка мигает: Указывает на то, что идет распознавание карты памяти SD или выполнение необходимой обработки для извлечения карты памяти SD.
–
Контрольная лампочка горит: Указывает на то, что данные можно сохранить на карте памяти SD.
[Интервал обновления статуса тревоги]
Выбирают интервал извещения о статусе камеры из нижеуказанных уставок.
При изменении состояния камеры отображается кнопка индикации возникновения тревоги, кнопка [AUX] или индикатор состояния сохранения на карте памяти SD для извещения о состоянии камеры.
•
Опрос(30s): Обновляется информация о статусе через каждые 30 секунд и передается соответствующее извещение.
•
Реальное время: Передается извещение о статусе камеры при изменении статуса.
•
По умолчанию: Реальное время
Замечание
•
В зависимости от сетевых условий извещение может быть не передано в реальном времени.
•
Когда несколько камер используют один и тот же “Порт приема статуса тревоги”, даже если “Реальное время” выбрано для “Интервал обновления статуса тревоги”, извещение о статусе не предоставляется в реальном времени. В этом случае измените уставки “Порт приема статуса тревоги”.
[Порт приема статуса тревоги]
При выборе “Реальное время” для “Интервал обновления статуса тревоги” назначают номер порта, куда передается извещение об изменении статуса.
•
Возможный номер порта: 1 - 65535
•
По умолчанию: 31004
Нижеуказанные номера порта не могут применяться, так как они уже использованы.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Программа просмотра (nwcv4Ssetup.exe)] - [Автоматическая установка]
Определяет, инсталлировать ли программу просмотра с этой камеры.
•
Вкл.: Автоматически инсталлируют программу просмотра с камеры.
•
Откл.: Программа просмотра не может быть инсталлирована с камеры.
•
По умолчанию: Вкл.
[Программа просмотра (nwcv4Ssetup.exe)] - [Более плавное живое видеоизображение в браузере (буферизация)]
Необходимо выполнить настройки для отображения изображений с камеры в программе просмотра.
•
Вкл.: Изображения временно сохраняются на компьютере и плавно отображаются.
•
Откл.: Изображения отображаются в режиме реального времени и не сохраняются на компьютере.
•
По умолчанию: Вкл.
ВНИМАНИЕ
•
Невозможно отображать изображения и принимать/передавать аудиосигналы между камерой и ПК без инсталляции программы просмотра “Network Camera View 4S” на ПК.
•
Количество инсталляции программы просмотра может быть подтверждено на вкладке [Обновление] на странице “Техобслуживание”.
[Мониторный выход]
Выберите формат видео, выводимого из разъема MONITOR OUT к монитору регулировки.
Приоритет переключения/NTSC/PAL
По умолчанию: Приоритет переключения
Замечание
•
Мониторный выход предназначен для использования при выполнении таких задач, как проверка угла обзора изображений с принимающего видеоустройства во время установки или обслуживания камеры, и не может быть использован для записи или наблюдения.
•
При выборе NTSC или PAL переключатель камеры NTSC/PAL нельзя использовать для изменения выхода монитора.