13.1 Конфигурирование уставок, относящихся к действию при возникновении тревоги [Тревога]
Щелкают по вкладке [Тревога] на странице “Тревога”. (→9.1 Как отображать меню установки, 9.2 Как управлять меню настройки)
В этом блоке могут быть конфигурированы параметры, относящиеся к тревоге. Подробнее о настройках, относящихся к изображениям при тревоге и выходу тревоги, см. 13.4 Конфигурирование настроек, относящихся к действию камеры при возникновении тревоги [Тревога] и 13.2 Конфигурирование уставок, относящихся к выходу тревоги [Тревога].
Тревога
[Клемма 1]
Определяют порядок использования входа 1.
•
Откл.: Не используется.
•
Ввод тревоги: Принимает сигналы о тревоге. Когда выбран параметр “Ввод тревоги”, отобразится выпадающее меню с командами “Закрыть” и “Открыть”.
–
Закрыть: Тревога детектируется при переключении статуса разъема в состояние “Закрыть”.
–
Открыть: Тревога детектируется при переключении статуса разъема в состояние “Открыть”.
•
Вход сигнала переключения черно-белого режима: Принимает входной сигнал переключения на черно-белый режим. (Когда вход настроен на “Вкл.”, то включается черно-белый режим.)
•
По умолчанию: Откл.
[Клемма 2]
Определяют порядок использования входа 2.
•
Откл.: Не используется.
•
Ввод тревоги: Принимает сигналы о тревоге. Когда выбран параметр “Ввод тревоги”, отобразится выпадающее меню с командами “Закрыть” и “Открыть”.
–
Закрыть: Тревога детектируется при переключении статуса разъема в состояние “Закрыть”.
–
Открыть: Тревога детектируется при переключении статуса разъема в состояние “Открыть”.
•
Выход тревоги: Выход тревоги осуществляется в соответствии с уставками “Установка терминала выхода тревоги” (→13.2 Конфигурирование уставок, относящихся к выходу тревоги [Тревога]).
•
По умолчанию: Откл.
[Клемма 3]
Определяют порядок использования входа 3.
•
Откл.: Не используется.
•
Ввод тревоги: Принимает сигналы о тревоге. Когда выбран параметр “Ввод тревоги”, отобразится выпадающее меню с командами “Закрыть” и “Открыть”.
–
Закрыть: Тревога детектируется при переключении статуса разъема в состояние “Закрыть”.
–
Открыть: Тревога детектируется при переключении статуса разъема в состояние “Открыть”.
•
Выход AUX: Подается выходной сигнал AUX. На странице “AUX” отображаются кнопки [Живое].
•
По умолчанию: Откл.
ВНИМАНИЕ
•
Чтобы разъемы EXT I/O распознали входные сигналы тревоги при изменении состояния разъемов с “Откр.” на “Закр.” (“Вкл.”) или с “Закр.” на “Откр.” (“Выкл.”), требуется порядка 100 ms или более. В связи с тем, что сигналы тревоги невозможно выявить в течение приблизительно 5 сек. после обнаружения, входные сигналы тревоги, принятые в течение приблизительно 5 сек. после обнаружения тревоги, не выявляются.
Замечание
•
AUX – разъем камеры, который позволяет пользователям осуществлять управление (Открыть/Закрыть) по своему усмотрению на странице “Живое”. Например, оператор может дистанционно управлять освещением в месте, где установлена камера, подсоединив устройство управления освещением к этому разъему.
•
Подробнее о номинальной характеристике входа/выхода для каждого разъема см. Руководство по монтажу.
[Тревога по VMD]
При щелчке по “VMD >>” отображается вкладка [Зона VMD] на странице “Тревога”. (→13.5.1 Установка зон VMD [Зона VMD])
[Тревога детектирования звука]
При щелчке по “Детектирование звука>>” отображается вкладка [Детектирование звука]. (→13.6 Сконфигурируйте уставки, относящиеся к детектированию звука [Детектирование звука])
[Тревога по команде]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, принимать ли тревогу по команде.
Тревога по команде представляет собой функцию извещения о тревоге по протоколу Panasonic с прочих камер. Когда выбрано “Вкл.”, то действия при возникновении тревоги совершаются между камерами.
•
По умолчанию: Откл.
[Номер исходного порта]
Выбирают номер порта, применяемого для приема тревоги по команде.
•
Возможный диапазон: 1-65535
•
По умолчанию: 8181
Нижеуказанные номера порта не могут применяться, так как они уже использованы.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 59000-61000
[Повтор FTP-передачи]
Настройка длительности периода, в течение которого обнаружения не будут выполняться после обнаружения тревоги. Например, с помощью этой функции можно предотвратить чрезмерно частую отправку электронной почты, если настроена функция отправки извещений по электронной почте на мобильные телефоны в случае обнаружения тревоги.
5s/ 10s/ 30s/ 1min/ 3min/ 5min/ 10min
По умолчанию: 5s
Замечание
•
Длительность периода, в течение которого не будут выполняться обнаружения, можно настроить для каждого типа тревоги. Например, в период, в течение которого не выполняются обнаружения командной тревоги, могут выполняться обнаружения тревоги VMD.