11.10 Конфигурирование уставок, относящихся к аудио [Аудио]
Щелкают по вкладке [Аудио] на странице “Изображение/Аудио”. (→9.1 Как отображать меню установки, 9.2 Как управлять меню настройки)
На этой странице могут быть конфигурированы параметры, относящиеся к аудио.
Замечание
•
Изображения и аудио не синхронизируются. Поэтому изображения и аудио не всегда совпадают.
•
Аудио может прерываться в зависимости от состояния сети.
[Передача/прием аудио]
Выбирают режим связи для передачи/приема аудиоданных между камерой и ПК из следующих.
•
Откл.: Не производится прием/передача аудиоданных между камерой и ПК. Поэтому уставки и органы управления аудио становятся недействительными.
•
Микрофонный вход: ПК принимает аудиоданные с камеры. Аудио прослушивается с изображениями на ПК. Изображения и аудио не синхронизируются.
•
Аудиовыход: Аудиоданные с ПК передаются на камеру. Можно прослушивать аудио через громкоговоритель, подсоединенный к камере.
•
Интерактивный(полудуплекс): Можно осуществлять прием и передачу. Однако невозможно производить прием и передачу аудио одновременно.
•
Интерактивный(полнодуплекс): Можно осуществлять прием и передачу одновременно.
•
По умолчанию: Откл.
Замечание
•
Подвывание может возникать в зависимости от условий использования. Для устранения подвывания предотвращают проникновение в микрофон ПК звука, генерируемого ПК.
•
Когда в параметре “Тип передачи” на вкладке [JPEG/H.264] на странице“Изображение/Аудио” выбрана “Multicast”, то невозможно передать аудиосигналы во время мониторинга изображений H.264. Для передачи аудиосигналов с ПК на камеру щелкают по кнопке [JPEG] на странице “Живое”.
•
“Аудио-запись” и “Детектирование звука” работают, только когда для параметра “Передача/прием аудио” выбрано значение “Микрофонный вход” или “Интерактивный(полнодуплекс)”.
[Формат сжатия аудиоданных]
Выбирают любой из форматов кодирования аудиоданных G.726, G.711, и AAC-LC.
•
По умолчанию: G.726
Замечание
•
G.711 может применяться только в том случае, когда в параметре “Передача/прием аудио” выбран “Микрофонный вход”.
•
G.726 всегда применяется для формата кодировки передачи аудио.
[Скорость аудиокодирования]
В качестве скорости передачи/приема аудиоданных в битах выбирают “16kbps” или “32kbps”.
•
По умолчанию: 32kbps
Замечание
•
Когда выбрано меньшее значение “Управление пропускной способностью сети (скоростью передачи в битах)” (→16.1 Конфигурирование сетевых параметров [Сеть]) при отдаче приоритета передаче изображения JPEG, то следует выбрать “16kbps” в параметре “Скорость аудиокодирования”.
•
[Скорость аудиокодирования] не может применяться, когда в параметре “Формат сжатия аудиоданных” выбрано “G.711”или “AAC-LC”.
[Громкость микрофонного входа (от камеры к ПК)]
Уровень громкости аудиоданных, передаваемых с камеры, выбирают на ПК.
•
Микрофонный вход Выс.: Уровень громкости становится высоким. Данная настройка применяется, когда аудиосигналы передаются на камеру через микрофон.
•
Микрофонный вход Средн.: Уровень громкости становится средним. Данная настройка применяется, когда аудиосигналы передаются на камеру через микрофон.
•
Микрофонный вход Низ.: Уровень громкости становится низким. Данная настройка применяется, когда аудиосигналы передаются на камеру через микрофон.
•
Линейный вход Выс.: Уровень громкости становится высоким. Данная настройка применяется, когда аудиосигналы передаются на камеру через линейный вход.
•
Линейный вход Средн.: Уровень громкости становится средним. Данная настройка применяется, когда аудиосигналы передаются на камеру через линейный вход.
•
Линейный вход Низ.: Уровень громкости становится низким. Данная настройка применяется, когда аудиосигналы передаются на камеру через линейный вход.
•
По умолчанию: Микрофонный вход Средн.
Замечание
•
Эти уставки связаны с уставками громкости параметра “Аудио-запись” и “Детектирование звука”.
[Интервал микрофонного входа (от камеры к ПК)]
Выбирают любое из нижеуказанных значений интервала передачи аудиосигналов.
20ms/ 40ms/ 80ms/ 160ms
•
По умолчанию: 40ms
Замечание
•
Когда выбран меньший интервал, то время задержки уменьшается. Когда выбран больший интервал, то прерывание звучания может быть сведено к минимуму даже при увеличении времени задержки. Выбирают интервал в соответствии с сетевыми условиями.
•
“Интервал микрофонного входа (от камеры к ПК)” недоступен при выбранной опции “AAC-LC” для “Формат сжатия аудиоданных”.
[Громкость аудиовыхода(от ПК к камере)]
Уровень громкости аудиоданных, передаваемых с ПК, выбирают на камере.
Выс./ Средн./ Низ.
•
По умолчанию: Средн.
[Интервал аудиовыхода(от ПК к камере)]
Выбирают любое из нижеуказанных значений интервала передачи аудиосигналов.
160ms/ 320ms/ 640ms/ 1280ms
•
По умолчанию: 640ms
Замечание
•
Когда выбран меньший интервал, то время задержки уменьшается. Когда выбран больший интервал, то прерывание звучания может быть сведено к минимуму даже при увеличении времени задержки. Выбирают интервал в соответствии с сетевыми условиями.
•
Если множество пользователей одновременно пытаются осуществить доступ, то аудиосигнал может временно прерваться, либо может послышаться шум. При выборе большего интервала для “Интервал аудиовыхода(от ПК к камере)” прерывание или шум могут быть уменьшены.
•
Аудиосигнал иногда не может слышаться в зависимости от сетевой среды (условий).
[Время выключения тревоги]
Настройка максимальной длительности каждого выхода аудиосигналов.
1min/ 2min/ 3min/ 5min/ 10min/ 20min/ 30min/ 1h
По умолчанию: 5min
Замечание
•
Выход аудиосигналов останавливается по истечении указанного времени. Для включения функции передачи аудио еще раз щелкают по кнопке Аудиовыход.
[Порт аудиовыхода(от ПК к камере)]
Вводят номер порта передачи (номер порта на камере, применяемой для приема аудиоданных с ПК).
•
Возможный номер порта: 1024 - 50000 (Доступно только четное число.)
•
По умолчанию: 34004
Замечание
•
Номер порта передачи, введенный в поле “Порт аудиовыхода(от ПК к камере)”, применяется только тогда, когда выбрано “Порт Unicast (РУЧ.)” в параметре “Тип передачи” (→11.3 Конфигурирование уставок, относящихся к изображениям H.264 [JPEG/H.264]).
Когда выбрано значение “Откл.” в параметре “Передача H.264” (→11.3 Конфигурирование уставок, относящихся к изображениям H.264 [JPEG/H.264]) либо когда выбрано значение “Порт Unicast (ABTO)” или “Multicast” в параметре “Тип передачи”, не требуется вводить номер порта передачи.
[Допускаемый уровень аудиопередачи/аудиоприема]
Выбирают любой из нижеуказанных уровней доступа для передачи аудиосигналов.
1. Только уров. 1/ 2. Уров. 2 или выше/ 3. Все пользователи
•
По умолчанию: 3. Все пользователи
Замечание
•
Подробнее об уровнях доступа см. Раздел 15 Конфигурирование уставок, относящихся к аутентификации [Mng. пользователя].