18.1 Проверка системного журнала [Системный журнал]
Щелкают по вкладке [Системный журнал] на странице “Техобслуживание”. (→9.1 Как отображать меню установки, 9.2 Как управлять меню настройки)
На карте памяти SD могут быть сохранены до 4 000 системных журналов при вставке карты памяти SD после выбора пункта “Использовать” для устройства “Карта памяти SD” на вкладке [Карта памяти SD] (→10.3 Конфигурирование параметров, относящихся к карте памяти SD [Карта памяти SD]).
Когда выбрано “Не использовать” для “Карта памяти SD”, то во встроенной памяти камеры могут быть сохранены до 100 системных журналов.
Когда число сохраненных системных журналов достигло максимального, то новейшие журналы записываются вместо более старых. При этом в первую очередь перезаписывается наиболее старый журнал.
Системные журналы будут отображены в группе по 100 журналов в каждой, и журналы будут сохранены, даже если питание камеры выключено.
Если только 1 из карт памяти SD заменена или отформатирована, или если произошла ошибка только в 1 из карт памяти SD, содержание отображенного системного журнала для “Карта памяти SD 1” и “Карта памяти SD 2” может отличаться.
[Последующ. 100 >>]
При щелчке по “Последующ. 100 >>” отображаются следующие 100 системных журналов.
[<< Предыдущ. 100]
При щелчке по “<< Предыдущ. 100” отображаются предыдущие 100 системных журналов.
[№]
Отображается порядковый номер системного журнала.
[Время и дата]
Представляются время и дата возникновения ошибки.
Замечание
•
Когда выбрано “Откл.” для “Формат отображения времени” на вкладке [Основная] (→10.1 Конфигурирование основных параметров [Основная]), время и дата журнала представляются в 24-часовом формате.
[Описание]
Отображается описание системного журнала. Подробнее о системных журналах см. Раздел 20 О представляемом системном журнале.