11.2 Конфигурирование уставок, относящихся к изображениям JPEG [JPEG/H.264]
Щелкают по вкладке [JPEG/H.264] на странице “Изображение/Аудио”. (→9.1 Как отображать меню установки, 9.2 Как управлять меню настройки)
Страница “Живое” (первоначальное отображение)
Сконфигурируйте настройки, связанные с исходными изображениями, отображенными на странице “Живое”.
[Поток первоначального изображения]
Выберите изображение для отображения на странице “Живое” из следующего.
H.264(1)/H.264(2)/H.264(3)/H.264(4)/JPEG(1)/JPEG(2)/JPEG(3)
•
По умолчанию: H.264(1)
[Интервал обновления(JPEG)*]
Выбирают любое из нижеуказанных значений интервала обновления отображаемого изображения JPEG.
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps/ 2fps/ 3fps/ 5fps/ 6fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 30fps*
•
По умолчанию: 5fps
Замечание
•
Когда выбрано “Вкл.” в параметре “Передача H.264”, то интервал передачи может оказываться большим, чем заданное значение, если выбирается любое задаваемое значение со звездочкой (*) справа.
•
В зависимости от таких факторов, как сетевые условия, разрешение, качество изображения, количество компьютеров, одновременно имеющих доступ к камере, интервал передачи может быть дольше, чем заданное значение.
•
В случае, если изображения не передаются с заданным интервалом, путем снижения разрешения или качества изображения можно уменьшить разницу между фактическим и заданным интервалами.
[Качество изображения (JPEG)]
Выбирают качество изображения в формате JPEG, отображенного первым на странице “Живое”.
•
По умолчанию: Качество 1
JPEG
Сконфигурируйте установки, такие как “Размер изображения”, “Качество 1” и “Качество 2” в “JPEG(1)”, “JPEG(2)” и “JPEG(3)” в данном разделе. Более подробно об установках, относящихся к изображениям H.264, см. на 11.3 Конфигурирование уставок, относящихся к изображениям H.264 [JPEG/H.264].
[Размер изображения]
Выберите размер изображения для отображения изображения в формате JPEG.
:
–
Когда выбран параметр “2 мегапикселя [16:9](режим 30 fps)” или “2 мегапикселя [16:9](режим 60 fps)” для “Режим перехвата изображения”
1920x1080/1280x720/640x360/320x180/160x90
–
Когда выбрано “2 мегапикселя [4:3](режим 30 fps)” в параметре “Режим перехвата изображения”
1600x1200/1280x960/800x600/VGA/400x300/QVGA/160x120
–
Когда выбрано “3 мегапикселя [4:3](режим 30 fps)” в параметре “Режим перехвата изображения”
2048x1536/1280x960/800x600/VGA/400x300/QVGA/160x120
:
–
Когда выбран параметр “1,3 мегапикселя [16:9](режим 30 fps)” или “1,3 мегапикселя [16:9](режим 60 fps)” для “Режим перехвата изображения”
1280x720/640x360/320x180/160x90
–
Когда выбрано “1,3 мегапикселя [4:3](режим 30 fps)” в параметре “Режим перехвата изображения”
1280x960/800x600/VGA/400x300/QVGA/160x120
•
По умолчанию:
:
–
JPEG(1): 1920x1080
–
JPEG(2): 640x360
–
JPEG(3): 320x180
:
–
JPEG(1): 1280x720
–
JPEG(2): 640x360
–
JPEG(3): 320x180
[Качество изображения]
Выбирают два типа качества изображения для изображений JPEG для каждого формата съемки изображения.
0 Наилучшее/ 1 Хорошее/ 2/ 3/ 4/ 5 Нормальное/ 6/ 7/ 8/ 9 Низкое
•
По умолчанию:
–
Качество 1: 5 Нормальное
–
Качество 2: 8
Настройка параметра “Качество 1” включается для периодической FTP-передачи изображений, файлов, прилагаемых к электронному письму с извещением о тревоге, и записи на память SD.