2.2 Мониторинг изображений на мобильном терминале
Можно подключить к камере мобильный терминал через Интернет и просматривать изображения (MJPEG или JPEG) с камеры на экране мобильного терминала. Возможно также обновить изображения для отображения записанного в последний раз изображения.
Ниже приведены совместимые мобильные терминалы. (По состоянию на август 2014 г.)
–
iPad, iPhone, iPod touch (iOS 4.2.1 и последующих версий)
–
Мобильные терминалы на платформе Android™
При использовании терминала Android изображение формата MJPEG отображается браузером Firefox®, однако изображение формата JPEG отображается стандартным браузером.
Для получения более подробной информации о совместимых устройствах см. наш веб-сайт (http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html).
ВНИМАНИЕ
•
Если появляется окно аутентификации, то вводят имя и пароль пользователя. Стандартные (по умолчанию) имя и пароль пользователя следующие.
Имя пользователя: admin
Пароль: 12345
Для повышения безопасности следует изменить пароль для имени пользователя “admin”. (→15.1 Конфигурирование уставок, относящихся к аутентификации пользователя [Идент. польз.])
Замечание
•
Для подключения к Интернету и мониторинга изображений с камеры необходимо заблаговременно сконфигурировать сетевые настройки мобильного терминала. (→Раздел 16 Конфигурирование сетевых параметров [Сеть])
1.
Получают доступ к “http://IP-адрес/cam”*1 или “http://Имя хоста, зарегистрированное в DDNS-сервере/cam” через мобильный терминал.
→
Отображаются изображения с камеры.
Участок отображения живых изображений
Отображаются изображения с камеры.
Участок операционных кнопок
Когда функция выбрана на участке выбора функции , здесь отображаются кнопки для выбранной функции.
Участок выбора функции
Когда выбраны функции, которыми можно управлять, на участке операционных кнопок отображаются кнопки управления функциями.
2.
Щелкают по кнопке функции, которую хочется использовать.
Управление разрешением
Управление AUX
Описание каждой функции приведено ниже.
Управление разрешением
Нажимают кнопку для отображения кнопок, применяемых для выбора разрешения на экране.
Разрешение можно изменить выбором настройки разрешения из кнопок.
Изображения отображаются в размере изображения, выбранном в “JPEG(1)”, “JPEG(2)” или “JPEG(3)” в [JPEG] на вкладке [JPEG/H.264].
Управление AUX
Нажимают кнопку для отображения кнопок, применяемых для управления коннекторами выхода AUX на экране. Коннекторами выхода AUX можно управлять с помощью кнопок и .
Данная функция отображается только тогда, когда параметр [Клемма 3] настроен на [Выход AUX] в меню настройки. (→13.1 Конфигурирование уставок, относящихся к действию при возникновении тревоги [Тревога])
Замечание
•
Размер изображения, отображаемого на мобильном терминале, можно изменить по следующим адресам.
–
Большой дисплей: http://IP-адрес/cam/dl
–
Средний дисплей: http://IP-адрес/cam/dm
–
Малый дисплей: http://IP-адрес/cam/ds
•
Если разрешение изменяется управлением разрешения, отображаемое разрешение изменяется, но размер изображения остается таким же.
•
При изменении номера порта HTTP с “80” вводят “http://IP-адрес: (двоеточие) + номер порта/cam”*1 в поле адреса браузера. При использовании DDNS-функции получают доступ к “http://Имя хоста, зарегистрированное в DDNS-сервере: (двоеточие) + номер порта/cam”*2.
•
Когда выбрано “HTTPS” для “HTTPS” - “Связь” на вкладке [Расширенное] на странице “Сеть”, то вводится следующее.
“https://IP-адрес: (двоеточие) + номер порта/cam” или “https://Имя хоста, зарегистрированное в DDNS-сервере: (двоеточие) + номер порта/cam”
•
Если появляется окно аутентификации, то вводят имя и пароль администратора или пользователя. В зависимости от используемого мобильного терминала может потребоваться ввод пароля при каждом переключении экрана.
•
Невозможно передавать/принимать аудиосигналы мобильным терминалом.
•
В зависимости от используемого мобильного терминала может случиться, что изображения большого размера не отображаются. В таком случае выбор “9 Низкое” в параметре “Настройка качества изображения” пункта “JPEG” (→11.2 Конфигурирование уставок, относящихся к изображениям JPEG [JPEG/H.264]) может разрешить данную проблему.
•
В зависимости от используемого мобильного терминала или соответствующего контрактного плана доступ может отсутствовать.
*1
IP-адрес является глобальным IP-адресом маршрутизатора в сети WAN, к которому можно получать доступ через Интернет. Однако при получении доступа к той же сети LAN, к которой относится и камера, с беспроводного совместимого мобильного терминала IP-адресом является локальный IP-адрес.
*2
Только при доступе к камере через Интернет.