11.5 Регулировка масштабирования и фокуса
Щелкают по кнопке [Настройка>>] для “Регулировка масштабирования/фокуса” на вкладке [Качество изображения] на странице “Изображение/Аудио”. (→11.4 Сконфигурируйте установки, относящиеся к регулировке изображений, масштабированию/фокусу, зоне прайвеси, VIQS и компенсации искажений объектива [Качество изображения])
С помощью функции масштабирования/фокуса возможно регулировать угловое поле зрения и фокус объектива.
Регулировка масштабирования/фокуса
Регулировать угловое поле зрения можно с помощью масштабирования и дополнительной оптической трансфокации.
Регулируют настройку фокуса, перемещая фокус объектива в соответствующее положение.
Возможна как ручная, так и автоматическая регулировка.
[Выбор коэффициента масштабирования]
Масштабирование и фокус можно регулировать одновременно.
Двигайте ползунок, чтобы увеличить/уменьшить на изображении регулируемый внешний контур углового поля зрения. При изменении коэффициента масштабирования в сторону “TELE” уменьшается только регулируемый внешний контур углового поля зрения, и определить коэффициент масштабирования можно во время проверки углового поля зрения после выполнения масштабирования. При изменении коэффициента масштабирования в сторону “WIDE” уменьшается само изображение или увеличивается регулируемый внешний контур углового поля зрения, и определить коэффициент масштабирования можно во время проверки размера изображения после выполнения масштабирования. После настройки регулируемого внешнего контура углового поля зрения выполняется масштабирование, и при нажатии на кнопку [Выполнить] функция автоматической фокусировки начинает автоматически регулировать фокус на основе объекта, расположенного в центре экрана.
Замечание
•
Красная зона ползунка и регулируемый внешний контур углового поля зрения представляют оптическую трансфокацию, а желтая зона представляет дополнительную оптическую трансфокацию. Поддерживаемые коэффициенты оптической и дополнительной оптической трансфокации различаются в зависимости от модели выбранного режима съемки изображения.
WV-SPW631L:
В зоне дополнительной оптической трансфокации коэффициент масштабирования изменяется с шагом в x0,36.
–
Когда выбран параметр “2 мегапикселя [4:3](режим 30 fps)” или “3 мегапикселя [4:3](режим 30 fps)” для “Режим перехвата изображения”
Оптическая трансфокация: макс. x3,6
Дополнительная оптическая трансфокация: макс. x9,0
–
Когда выбран параметр “2 мегапикселя [16:9](режим 30 fps)” или “2 мегапикселя [16:9](режим 60 fps)” для “Режим перехвата изображения”
Оптическая трансфокация: макс. x3,6
Дополнительная оптическая трансфокация: макс. x10,8
WV-SPW631LT:
В зоне дополнительной оптической трансфокации коэффициент масштабирования изменяется с шагом в x0,24.
–
Когда выбран параметр “2 мегапикселя [4:3](режим 30 fps)” или “3 мегапикселя [4:3](режим 30 fps)” для “Режим перехвата изображения”
Оптическая трансфокация: макс. x2,4
Дополнительная оптическая трансфокация: макс. x6,0
–
Когда выбран параметр “2 мегапикселя [16:9](режим 30 fps)” или “2 мегапикселя [16:9](режим 60 fps)” для “Режим перехвата изображения”
Оптическая трансфокация: макс. x2,4
Дополнительная оптическая трансфокация: макс. x7,2
WV-SPW611L/WV-SPW611:
В зоне дополнительной оптической трансфокации коэффициент масштабирования изменяется с шагом в x0,36.
Оптическая трансфокация: макс. x3,6
Дополнительная оптическая трансфокация: макс. x7,2
•
Когда нажаты кнопки , в [Руч.панорамирование], опция [Выбор коэффициента масштабирования] будет отключена. Чтобы включить [Выбор коэффициента масштабирования], щелкните кнопку [Загрузить] или кнопку в [Руч.панорамирование].
[Руч.панорамирование]
Масштабирование может регулироваться вручную.
•
: Щелкают по этой кнопке для изменения коэффициента масштабирования в сторону “WIDE” до x1,0.
•
: Щелкают по этой кнопке для настройки кратности изменения масштаба изображений на x1,0.
•
: Щелкают по этой кнопке для изменения кратности изменения масштаба изображений в сторону “Теле”.
Замечание
•
Камера переключается между оптической и дополнительной оптической трансфокацией в зависимости от коэффициента масштабирования.
Поддерживаемые коэффициенты оптической и дополнительной оптической трансфокации различаются в зависимости от модели выбранного режима съемки изображения.
WV-SPW631L:
В зоне дополнительной оптической трансфокации коэффициент масштабирования изменяется с шагом в x0,36.
–
Когда выбран параметр “2 мегапикселя [4:3](режим 30 fps)” или “3 мегапикселя [4:3](режим 30 fps)” для “Режим перехвата изображения”
Оптическая трансфокация: макс. x3,6
Дополнительная оптическая трансфокация: макс. x9,0
–
Когда выбран параметр “2 мегапикселя [16:9](режим 30 fps)” или “2 мегапикселя [16:9](режим 60 fps)” для “Режим перехвата изображения”
Оптическая трансфокация: макс. x3,6
Дополнительная оптическая трансфокация: макс. x10,8
WV-SPW631LT:
В зоне дополнительной оптической трансфокации коэффициент масштабирования изменяется с шагом в x0,24.
–
Когда выбран параметр “2 мегапикселя [4:3](режим 30 fps)” или “3 мегапикселя [4:3](режим 30 fps)” для “Режим перехвата изображения”
Оптическая трансфокация: макс. x2,4
Дополнительная оптическая трансфокация: макс. x6,0
–
Когда выбран параметр “2 мегапикселя [16:9](режим 30 fps)” или “2 мегапикселя [16:9](режим 60 fps)” для “Режим перехвата изображения”
Оптическая трансфокация: макс. x2,4
Дополнительная оптическая трансфокация: макс. x7,2
WV-SPW611L/WV-SPW611:
В зоне дополнительной оптической трансфокации коэффициент масштабирования изменяется с шагом в x0,36.
Оптическая трансфокация: макс. x3,6
Дополнительная оптическая трансфокация: макс. x7,2
•
При работе с кнопками , , функция автоматической фокусировки не активирована. Отрегулируйте фокус после настройки угла зрения.
ВНИМАНИЕ
•
Функция дополнительного оптического масштабирования может быть не включена в соответствующем положении, если ее настройка задана после настройки для маскированной зоны (→11.4.2 Установка маскированных зон), зоны конфиденциальности (→11.6 Конфигурирование настроек, относящихся к зоне прайвеси (меню настройки “Зона прайвеси”)), зоны VMD (→13.5 Конфигурирование настроек VMD [Зона VMD]). Для предотвращения этого следует задать настройку дополнительного оптического масштабирования перед другими настройками.
[Руч.фокусировка]
Фокус может регулироваться вручную.
•
Кнопка [Ближе]: Щелкают по этой кнопке для изменения фокуса в сторону “Ближе”.
•
Кнопка [Сброс]: Щелкают по данной кнопке при сбросе фокуса в состояние по умолчанию.
•
Кнопка [Дальше]: Щелкают по этой кнопке для изменения фокуса в сторону “Дальше”.
[Автоматическая фокусировка]
Функция автоматической фокусировки автоматически начинает регулировать фокус на основе объекта, помещенного в центр экрана, путем щелчка по кнопке [Выполнить].
ВНИМАНИЕ
•
Если выбрано значение с интервалом длиннее “Макс.1/30с” (Макс. 2/30s/ Макс. 4/30s/ Макс. 6/30s/ Макс. 10/30s/ Макс. 16/30s) для “Максимальная выдержка” (→[Максимальная выдержка]) и при этом “Автоматическая фокусировка” выполняется во время медленного управления затвором в темное время суток, может потребоваться некоторое время для завершения операции “Автоматическая фокусировка”.
•
В следующих местах или со следующими объектами, возможно, нельзя будет отрегулировать фокус автоматически. В этом случае отрегулируйте фокус вручную.
–
когда объект много двигается
–
Интенсивность освещения подвергается большому изменению
–
когда уровень освещения низкий
–
если объект или место камеры очень яркие или отражающие
–
при просмотре через окно
–
если крышка купола находится в местах, где она легко может загрязниться
–
места, где немного контраста, например, белая стена
–
Происходит резкое мерцание
•
Когда изображения в ближней ИК-области спектра меняются с цветного режима на черно-белый, изображения могут быть вне фокуса из-за естественных оптических свойств. В этом случае фокус может автоматически корректироваться путем выбора “Авто” или “Предустановка” для “Метод регулировки” (если фокус скорректирован, его автоматическая регулировка не происходит при изменении уровня освещения).
[Метод регулировки]
При переключении между цветным режимом и черно-белым режимом выбирают способ регулировки фокуса.
•
Авто: автоматическая регулировка функции фокуса и коррекция фокуса при переключении между цветными и черно-белыми изображениями.
•
Предустановка: Позволяет осуществлять предустановленное перемещение в каждое заданное положение фокуса при переключении между цветным и черно-белым изображениями. Предустановленным положением является заданное в последний раз положение фокуса, которое было автоматически зафиксировано в памяти для каждого из цветных и черно-белых изображений в отдельности.
•
Зафиксировать: Фиксирует положение после регулировки фокуса в автоматическом или ручном режиме.
•
По умолчанию: Авто
Кнопка [Закрыть]
Щелкают по этой кнопке для закрытия меню установки “Регулировка масштабирования/фокуса”.