16.2.2 Конфигурирование уставок, относящиеся к передаче по FTP
FTP
[FTP-передача тревожного изображения]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, передавать ли изображение по тревоге на FTP-сервер.
•
По умолчанию: Откл.
[Имя директории]
Вводят имя директории, в которой сохраняются изображения по тревоге.
Так, вводят “/ALARM” для назначения директории “ALARM” под корневой директорией FTP-сервера.
•
Доступное число знаков: 1 - 256 зн.
•
Недопустимые знаки: " & ;
[Имя файла]
Вводят имя файла, применяемого для изображения по тревоге, передаваемого на FTP-сервер. Имя файла присваивается следующим образом.
Имя файла: [“Введенное имя файла” + “Время и дата (год/ месяц/ день/ час/ минута/ секунда)”] + “Заводской номер”
•
Доступное число знаков: 1 - 32 зн.
•
Недопустимые знаки: " & * / : ; < > ? \ |
[Повтор FTP-передачи]
Выберите значение “Вкл.” или “Откл.”, чтобы указать, нужно ли повторно отправлять FTP-передачи, при выполнении которых произошел сбой.
Вкл.: если произошел сбой передачи, передачи будут отправляться повторно до успешной отправки.
Откл.: если произошел сбой передачи, изображение, которое не удалось отправить, отбрасывается, и отправляется следующее изображение.
По умолчанию: Откл.
[До тревоги]
•
Интервал передачи
Выберите интервал обновления изображений до возникновения тревоги из следующих значений.
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps
•
По умолчанию: 1fps
•
Макс. кол-во изображений
Выбирают любое из нижеуказанных значений числа передаваемых изображений.
0кадров/ 1кадр/ 2кадра/ 3кадра/ 4кадра/ 5кадров/ 6кадров*/ 7кадров*/ 8кадров*/ 9кадров*/ 10кадров*/ 20кадров*/ 30кадров*/ 40кадров*/ 50кадров*
•
По умолчанию: 0 кадров
•
Длительность записи
Отображение длительности записи, которая изменяется в соответствии с настроенными параметрами “Интервал передачи” и “Макс. кол-во изображений”, изображений, записанных до возникновения тревоги.
Замечание
•
Если для размера изображения, которое нужно передать, выбрано значение “JPEG(1)”, запись до возникновения тревоги недоступна, если для размера изображения “JPEG(1)” установлено значение “2048x1536”, “1920x1080” или “1600x1200”.
•
Если для параметра “Степень сжатия изображения при детектировании тревоги” выбрано значение “Вкл.”, сжимаются только изображения, записанные после возникновения тревоги. Сжатие не применяется к изображениям, записанным до возникновения тревоги.
•
Если для параметра “Макс. кол-во изображений” функции “До тревоги” выбрано значение со звездочкой (*) справа, возможно, не удастся отправить указанное число изображений в зависимости от размера съемки и качества изображения. В таблице ниже указано максимальное число изображений до тревоги, которые можно отправить.

| Качество изображения
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Размер съемки изображения | 1280x960 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40
1280x720 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50
800x600 | 9 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50
VGA | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50
640x360 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
400x300 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
QVGA | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
320x180 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
160x120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
160x90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50

[Пост-тревога]
•
Интервал передачи
Выбирают любое из нижеуказанных значений интервала передачи изображения по тревоге на FTP-сервер.
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps
•
По умолчанию: 1fps
•
Количество изображений
Выбирают любое из нижеуказанных значений числа передаваемых изображений.
1кадр/ 2кадра/ 3кадра/ 4кадра/ 5кадров/ 6кадров/ 7кадров/ 8кадров/ 9кадров/ 10кадров/ 20кадров/ 30кадров/ 50кадров/ 100кадров/ 200кадров/ 300кадров/ 500кадров/ 1000кадров/ 1500кадров/ 2000кадров/ 3000кадров
•
По умолчанию: 100кадров
•
Длительность записи
Представляется приблизительное время, требуемое для сохранения заданного параметра “Количество изображений” с заданной настройкой “Интервал передачи”.
[Размер изображения]
Выберите размер изображения из изображений для передачи при возникновении тревоги из следующего.
JPEG(1)/JPEG(2)/JPEG(3)
•
По умолчанию: JPEG(2)
Периодическая FTP-передача изображений
[Периодическая FTP-передача изображений]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, передавать ли изображения с помощью функции периодической FTP-передачи изображений.
Когда выбрано “Вкл.”, то необходимо конфигурировать параметры FTP-сервера.
•
По умолчанию: Откл.
ВНИМАНИЕ
•
При использовании периодической FTP-передачи изображений нужно настроить параметры расписания периодической FTP-передачи изображений на вкладке [Расписание] страницы “Расписание”. (→Раздел 17 Конфигурирование установок, относящихся к расписаниям [Расписание])
[Имя директории]
Вводят имя директории, в которой сохраняются изображения.
Так, вводят “/img” для назначения директории “img” под корневой директорией FTP-сервера.
•
Доступное число знаков: 1 - 256 зн.
•
Недопустимые знаки: " & ;
•
По умолчанию: Нет (Пробел)
[Имя файла]
Вводят имя файла (имя передаваемого файла изображений), затем выбирают любой из вариантов присвоения имени.
•
Имя с временем и датой: Имя файла будет [“Введенное имя файла” + “Время и дата (год/месяц/ день/ час/ минута/ секунда)” + “Серийный номер (начиная с 00)”].
•
Имя c/без времени и даты: Именем файла будут знаки, введенные только для “Имя файла”. Когда выбрано “Имя c/без времени и даты”, то происходит перезаписывание на файл при каждой передаче файла.
•
Доступное число знаков: 1 - 32 зн.
•
Недопустимые знаки: " & ; : / * < > ? \ |
•
По умолчанию: Нет (Пробел)
Замечание
•
Когда выбрано “Имя с временем и датой”, то именем файла будет [“Введенное имя файла” + “Время и дата (год/месяц/день/час/минута/секунда)” + “Серийный номер (начинающийся с 00)”] + “s” в режиме летнего времени.
[Интервал передачи]
Выбирают любое из нижеуказанных значений интервала периодической FTP-передачи изображений.
1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 6s/ 10s/ 15s/ 20s/ 30s/ 1min/ 2min/ 3min/ 4min/ 5min/ 6min/ 10min/ 15min/ 20min/ 30min/ 1h/ 1,5h/ 2h/ 3h/ 4h/ 6h/ 12h/ 24h
•
По умолчанию: 1s
[Размер изображения]
Выберите размер передаваемых изображений из следующего.
JPEG(1)/JPEG(2)/JPEG(3)
•
По умолчанию: JPEG(2)
[Адрес FTP-сервера]
Вводят IP-адрес или имя хоста FTP-сервера.
•
Доступное число знаков: 1 - 128 зн.
•
Возможные знаки: Буквенно-цифровые знаки, двоеточие (:), точка (.), подчеркивание (_) и дефис (-).
ВНИМАНИЕ
•
При вводе имени хоста для “Адрес FTP-сервера” необходимо конфигурировать параметры DNS на вкладке [Сеть] на странице “Сеть”. (→16.1 Конфигурирование сетевых параметров [Сеть])
[Имя пользователя]
Вводят имя пользователя (имя логина) для доступа к FTP-серверу.
•
Доступное число знаков: 1 - 32 зн.
•
Недопустимые знаки: " & : ; \
[Пароль]
Вводят пароль для доступа к FTP-серверу.
•
Доступное число знаков: 0 - 32 зн.
•
Недопустимые знаки: " &
[Порт управления]
Вводят номер управляющего порта, применяемого для FTP-сервера.
•
Возможный номер порта: 1-65535
•
По умолчанию: 21
Нижеуказанные номера порта не могут применяться, так как они уже использованы.
20, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Режим FTP]
Выбирают “Пассивный” или “Активный” в качестве режима FTP.
Как правило, выбирают “Пассивный”. Когда после выбора “Пассивный” невозможно подключиться, то следует сделать попытку подключения после выбора “Активный”.
•
По умолчанию: Пассивный