10.3 Конфигурирование параметров, относящихся к карте памяти SD [Карта памяти SD]
Щелкают по вкладке [Карта памяти SD] на странице “Основная”. (→9.1 Как отображать меню установки, 9.2 Как управлять меню настройки)
На этой странице могут быть конфигурированы параметры, относящиеся к карте памяти SD.
Карта памяти SD
[Карта памяти SD 1]
Выберите “Использовать” или “Не использовать” для того, чтобы определить, использовать ли карту памяти SD в слоте 1.
•
По умолчанию: Использовать
[Карта памяти SD 2]
Выберите “Использовать” или “Не использовать” для того, чтобы определить, использовать ли карту памяти SD в слоте 2.
•
По умолчанию: Использовать
ВНИМАНИЕ
•
При работе без карты памяти SD выбирают “Не использовать”.
•
Вынимая карту памяти SD из камеры, необходимо предварительно выбрать “Не использовать”. При извлечении карт памяти SD следует убедиться, что зеленая контрольная лампочка выключается, когда нажата и удерживается нажатой кнопка SD ON/OFF (примерно 2 секунды). Записанные данные могут быть повреждены, если карта памяти SD вынута, когда контрольная лампочка SD MOUNT горит зеленым.
•
Когда карта памяти SD заменена после нажатия и удерживания (около 2 секунд) кнопки SD ON/OFF, нажмите кнопку SD ON/OFF и проверьте, что контрольная лампочка SD MOUNT горит зеленым цветом. Если кнопка SD ON/OFF не была нажата, контрольная лампочка SD MOUNT загорится зеленым в течение 5 минут после замены карты памяти SD.
•
Если карта памяти SD вставлена, когда выбран параметр “Использовать”, данные будут сохранены в соответствии с настройкой “Сохранить триггер”.
•
Для использования карты памяти SD необходимо выбрать “Использовать” после ее подключения к камере.
•
В случае небольшого интервала обновления изображений время или интервал извещения/записи может оказываться неправильным. Извещение/запись может также осуществляться не так точно, как конфигурировано, когда множество пользователей принимает изображения. В таком случае задают более длительный интервал обновления изображений.
•
Число раз перезаписывания на карту памяти SD ограничено. В случае высокой частоты перезаписывания может сократиться срок службы карты памяти SD.
•
Срок службы карты памяти SD зависит от количества файлов изображений и журналов, сохраненных на карте памяти SD. Выбор значения “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)” или “H.264(4)” для параметра “Формат записи” может сократить число файлов, которые можно сохранить на карте памяти SD.
•
Если скорость записи данных уменьшается после многократной записи данных на карту памяти SD, рекомендуется заменить карту памяти SD.
Параметры безопасности карты памяти SD
[Блокировка карты памяти SD паролем]
Укажите, нужно ли добавлять информацию об обнаружении изменения данных на карте памяти SD.
Обнаружение изменения поддерживает только видеоданные (формат MP4) и может контролироваться с помощью эксклюзивного программного обеспечения.
Щелкните по кнопке [Настройка>>] для отображения меню настройки, с помощью которого можно настроить параметры, связанные с добавлением информации об обнаружении изменения. Меню установки отображается во вновь открытом окне.
[Установ.]
Установите пароль для карты памяти SD. После установки пароля устройства, отличные от камеры, не смогут записать или прочесть данные на карте памяти SD. Это позволяет снизить риск утечки информации в случае кражи или утери карты памяти SD.
[Установ.]
Если пароль на вставляемой карте памяти SD не установлен, его можно установить с помощью кнопки [Удалить].
[Пароль]/[Повторить пароль]
Введите пароль.
•
Доступное число знаков: 4 - 16 зн.
•
Недопустимые знаки: " &
•
По умолчанию: Нет (Пробел)
[Измен.]
Если вставляется карта памяти SD с установленным паролем, его можно удалить с помощью кнопки [Измен.].
[Пароль]
Введите пароль.
•
Доступное число знаков: 4 - 16 зн.
•
Недопустимые знаки: " &
[Старый пароль]
Если вставляется карта памяти SD с установленным паролем, его можно изменить с помощью кнопки [Старый пароль].
[Новый пароль]/[Повторите ввод нового пароля]/[Компенсация высвечивания (HLC)]
Введите пароль.
•
Доступное число знаков: 4 - 16 зн.
•
Недопустимые знаки: " &
[Статус]
Отображение состояния настройки блокировки паролем.
•
Заблокир.: на карте памяти SD установлен пароль, и включена функция блокировки.
•
Разблокир.: функция блокировки выключена.
Также отображение состояния настройки пароля карты памяти SD 1 и карты памяти SD 2 соответственно.
•
Пароль задан.: пароль установлен правильно.
•
Ошибка(Карта памяти SD не поддерживается): вставлена карта памяти, которая не поддерживает блокировку паролем. Убедитесь, что вставлена карта памяти SDHC или SDXC.
•
Ошибка(Несоответствие пароля): невозможно использовать карту памяти SD, поскольку пароль, установленный для карты памяти SD, не совпадает с паролем, установленным для камеры. Убедитесь в правильности паролей.
•
Ошибка(Неопознанная ошибка): отображается при форматировании карты памяти SD, если карта заблокирована (защищена от записи), а также в случае возникновения ошибки в карте памяти SD. Проверьте карту памяти SD.
Замечание
•
Функция блокировки паролем поддерживает только карты памяти SDHC и SDXC.
При вставке карты, которая не поддерживает блокировку паролем, в карту памяти SD 1 или карту памяти SD 2, эта функция недоступна.
•
Если планируется использовать карту памяти SD с установленной блокировкой паролем на устройстве, отличном от камеры, удалите пароль с помощью кнопки удаления блокировки паролем, прежде чем извлекать карту памяти SD. Пароль невозможно удалить на устройствах (таких как ПК), отличных от камеры.
•
Если для параметра “Статус” функции “Установ.” установлено значение “Заблокир.”, при вставке карты памяти SD с неустановленным паролем он будет автоматически установлен на карте памяти SD.
ВНИМАНИЕ
•
В случае утери установленного пароля его невозможно удалить. Карта памяти SD станет непригодной для использования, поэтому с паролями следует обращаться с большой осторожностью.
•
В случае утери установленного пароля и необходимости заменить карту памяти SD на новую выполните 1 из шагов ниже, чтобы установить для параметра “Статус” функции “Установ.” значение “Разблокир.”, прежде чем заменить карту памяти SD.
–
Используйте кнопку удаления блокировки паролем, чтобы ввести пароль, затем нажмите кнопку [Установ.]. В этом случае, даже если вводится неправильный пароль, значение параметра “Статус” будет изменено на “Разблокир.”.
–
Инициализируйте параметры на странице “Техобслуживание” (→18.4 Сброс уставок/Перезапуск камеры [Сброс по умолч.]).
Режим работы
[Режим записи]
Установите режим записи для сохранения данных на карте памяти SD.
•
Простая запись: Записанные данные сохраняются либо на карте памяти SD 1, либо на карте памяти SD 2. Выберите эту установку, когда Вы хотите сохранить записанные данные на длительное время.
•
Двойная запись: Одни и те же записанные данные сохраняются и на карте памяти SD 1, и на карте памяти SD 2. Это позволяет сохранять данные, даже если одна из карт памяти SD повреждена. Выберите эту установку, если Вам нужна высокая надежность при сохранении данных. Если только одна карта памяти SD (карта памяти SD 1 или карта памяти SD 2) установлена на “Использовать”, изображения будут сохранены только на карте памяти SD, установленной на “Использовать”.
По умолчанию: Простая запись
Замечание
•
Даже если выбрана двойная запись, данные не будут сохранены, если и карта памяти SD 1, и 2, повреждены.
•
При использовании двойной записи, если емкость карт памяти SD, подключенных к памяти SD 1 и карте памяти 2 различна, данные будут сохранены до самого крайнего лимита карты памяти SD с маленькой емкостью.
•
Когда установка “Режим записи” изменяется между “Простая запись” и “Двойная запись”, отформатируйте карту памяти SD.
[Аудио-запись]
Выберите, сохранять или нет аудиоданные одновременно при сохранении видеоданных в формате МР4.
•
Откл.: Не сохраняет аудиоданные в видео (формат МР4).
•
Вкл.: Сохраняет аудиоданные (формат AAC-LC) в видео (формат MP4).
По умолчанию: Откл.
[Извещение об остаточной емкости]
Если для доставки извещения об остаточной емкости (пространстве) карты памяти SD применяется функция извещения по электронной почте или функция протокола тревоги Panasonic, то следует выбрать нужный из нижеуказанных уровней извещения.
50%/ 20%/ 10%/ 5%/ 2%
•
По умолчанию: 50%
Замечание
•
Извещение производится при каждом достижении остаточной емкостью карты памяти SD вышеуказанных значений.
Так, когда выбрано “50%”, извещение осуществляется при каждом достижении остаточной емкостью 50%, 20%, 10%, 5% и 2%. Извещение не всегда может осуществляться в тот момент, когда остаточная емкость карты памяти SD достигла каждого значения.
•
Когда выбрана опция “Использовать” для памяти SD 1 и памяти SD 2 и “Простая запись” выбрана для “Режим записи”, о комбинированной оставшейся емкости памяти SD 1 и памяти SD 2 будет извещено.
•
Когда выбрана опция “Использовать” для памяти SD 1 и памяти SD 2 и “Двойная запись” выбрана для “Режим записи”, то об остаточной емкости карты памяти SD с меньшим объемом будет извещено.
[Перезаписать]
Определяют, осуществлять ли перезапись или нет, когда на карте памяти SD не хватает емкости.
•
Вкл.: Перезапись происходит, когда на карте памяти SD не хватает емкости. (В первую очередь перезаписывается наиболее старое изображение.)
•
Откл.: Прекращается сохранение изображений на карте памяти SD по окончании свободного места в карте.
•
По умолчанию: Откл.
Поток записи 1/Поток записи 2
[Формат записи]
Выберите тип данных изображений для записи на карту памяти SD.
Опцию “Откл.” можно выбрать только для “Формат записи” в “Поток записи 2”.
“JPEG(1)”, “JPEG(2)” и “JPEG(3)” можно выбрать только для “Формат записи” в “Поток записи 1”.
•
Откл.: Не записывает данные.
•
JPEG(1): Позволяет записывать данные-неподвижные изображения (JPEG(1)). Данные записываются в соответствии с настройками параметра “JPEG(1)” во вкладке [JPEG/H.264] на странице “Изображение/Аудио”.
•
JPEG(2): Позволяет записывать данные-неподвижные изображения (JPEG(2)). Данные записываются в соответствии с настройками параметра “JPEG(2)” во вкладке [JPEG/H.264] на странице “Изображение/Аудио”.
•
JPEG(3): Позволяет записывать данные-неподвижные изображения (JPEG(3)). Данные записываются в соответствии с настройками параметра “JPEG(3)” во вкладке [JPEG/H.264] на странице “Изображение/Аудио”.
•
H.264(1): Позволяет записывать видеоданные (H.264(1)) в формате кодирования видеоданных МР4. Данные записываются в соответствии с настройками параметра “H.264(1)” во вкладке [JPEG/H.264] на странице “Изображение/Аудио”.
•
H.264(2): Позволяет записывать видеоданные (H.264(2)) в формате кодирования видеоданных МР4. Данные записываются в соответствии с настройками параметра “H.264(2)” во вкладке [JPEG/H.264] на странице “Изображение/Аудио”.
•
H.264(3): Позволяет записывать видеоданные (H.264(3)) в формате кодирования видеоданных МР4. Данные записываются в соответствии с настройками параметра “H.264(3)” во вкладке [JPEG/H.264] на странице “Изображение/Аудио”.
•
H.264(4): Позволяет записывать видеоданные (H.264(4)) в формате кодирования видеоданных МР4. Данные записываются в соответствии с настройками параметра “H.264(4)” во вкладке [JPEG/H.264] на странице “Изображение/Аудио”.
•
По умолчанию:
–
Поток записи 1: JPEG(2)
–
Поток записи 2: Откл.
ВНИМАНИЕ
•
Если используется карта памяти SD класса скорости SD, отличного от 10, нельзя выбрать 2048x1536 для размера изображения для изображений формата JPEG. Если выбран параметр “Двойная запись” для “Режим записи”, “Интервал сохранения изобр.” изображений формата JPEG может быть ограничен до “0,5fps” или ниже. Установите максимальную комбинированную скорость передачи данных “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)” и “H.264(4)”, выбранную в “Формат записи” для следующего.
–
При использовании простой записи: всего до 6 Mbps
–
При использовании двойной записи: всего до 3 Mbps
•
Если используется карта памяти SD класса скорости SD 10, установите максимальную комбинированную скорость передачи данных “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)” и “H.264(4)”, выбранную в “Формат записи” для следующего.
–
При использовании простой записи: всего до 16 Mbps
–
При использовании двойной записи: всего до 8 Mbps
•
Для карт памяти SD с классом скорости SD 10 используйте карту, поддерживающую спецификацию UHS-I (Ultra High Speed-I).
Замечание
•
Когда выбрано “H.264(1)”, то настройки “H.264(1)” на вкладке [JPEG/H.264] на странице “Изображение/Аудио” изменятся на настройки “H.264(1) и запись”.
Когда выбрано “H.264(2)”, то настройки “H.264(2)” на вкладке [JPEG/H.264] на странице “Изображение/Аудио” изменятся на настройки “H.264(2) и запись”.
Когда выбрано “H.264(3)”, то настройки “H.264(3)” на вкладке [JPEG/H.264] на странице “Изображение/Аудио” изменятся на настройки “H.264(3) и запись”.
Когда выбрано “H.264(4)”, то настройки “H.264(4)” на вкладке [JPEG/H.264] на странице “Изображение/Аудио” изменятся на настройки “H.264(4) и запись”.
•
При использовании функции записи на память SD сетевого дискового регистратора Panasonic, выберите “JPEG(1)” для “Формат записи” в “Поток записи 1”.
•
Когда выбран параметр “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)” или “H.264(4)” для параметра “Формат записи”, установки следующих функций могут быть откорректированы.
–
Когда значение “VBR” или “Негарантированный канал” выбрано для параметра “Приоритет передачи”, применяется установка “Приоритет скорости передачи кадров”.
–
Когда значение “Выс.” или “Средн.” выбрано для параметра “Макс. Допуст. скорость передачи при импульс. сигнале цвет. синхр-ции”, применяется установка “Низ.”.
–
Если для “Интервал обновления” выбрано “2s”, “3s”, “4s” или “5s”, будет задано значение “1s”.
•
Если для параметра “Блокировка карты памяти SD паролем” выбрано значение “Вкл.”, значение параметра “Сжатие” нельзя изменить на “JPEG(1)”, “JPEG(2)” или “JPEG(3)”.
•
Когда выбрано “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)” или “H.264(4)” в параметре “Формат записи”, то имя сохраняемого файла будет дано автоматически.
•
Когда выбрано “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)” или “H.264(4)” в параметре “Формат записи”, количество пользователей, имеющих доступ к камере, может сократиться.
•
Если для параметра “Формат записи” функции “Поток записи 1” выбрано значение “JPEG(1)”, “JPEG(2)” или “JPEG(3)”, а для параметра “Формат записи” функции “Поток записи 2” — значение “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)” или “H.264(4)”, максимальная скорость передачи, которая может быть выбрана для H.264, ограничена.
•
Если для параметра “Аудио-запись” выбрано значение “Вкл.”, максимальное значение доступной скорости передачи для H.264 будет ограничено.
•
Если для параметра “Блокировка карты памяти SD паролем” выбрано значение “Вкл.”, максимальное значение доступной скорости передачи для H.264 будет ограничено.
[Сохранить триггер]
Выбирают триггер для сохранения изображений на карте памяти SD из следующих уставок.
•
Ошибка FTP: Сохранение изображений при неудачной передаче на FTP-сервер с использованием функции периодической FTP-передачи изображений. Доступно только для изображений формата “JPEG(1)”, “JPEG(2)” или “JPEG(3)”.
•
Ввод тревоги: Сохранение изображений при возникновении тревоги.
•
Ручной: Ручное сохранение изображений.
•
Расписание: Сохраняет изображения в соответствии с настройками параметра “Расписание” (→Раздел 17 Конфигурирование установок, относящихся к расписаниям [Расписание]). Доступно только для изображений формата “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)” или “H.264(4)”.
•
По умолчанию:
–
Поток записи 1: Ошибка FTP
–
Поток записи 2: Ввод тревоги
Замечание
•
Когда выбрано “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)” или “H.264(4)” в параметре “Формат записи”, то функция “Ошибка FTP” недоступна.
•
Когда выбран параметр “JPEG(1)”, “JPEG(2)” или “JPEG(3)” для “Формат записи”, параметр “Расписание” не доступен.
Запись JPEG(Ручной)
Данная настройка доступна только тогда, когда выбран параметр “JPEG(1)”, “JPEG(2)” или “JPEG(3)” для параметра “Формат записи”, а для параметра “Сохранить триггер” выбрана опция “Ручной”.
[Имя файла]
Вводят имя файла для изображения, сохраняемого на карте памяти SD. Имя файла присваивается следующим образом.
•
Имя файла: [“Введенное имя файла” + “Время и дата (год/ месяц/ день/ час/ минута/ секунда)”] + “Заводской номер”
•
Доступное число знаков: 1 - 8 зн.
•
Недопустимые знаки: " & * / : ; < > ? \ |
[Интервал сохранения изобр.]
Когда выбран параметр “Ручной” для опции “Сохранить триггер”, выберите интервал (скорость передачи кадров) для сохранения изображений на карте памяти SD из следующих.
0,1fps/0,2fps/0,33fps/0,5fps/1fps
•
По умолчанию: 1fps
Запись JPEG(Тревога)
Данная настройка доступна только тогда, когда выбран параметр “JPEG(1)”, “JPEG(2)” или “JPEG(3)” для параметра “Формат записи”, а для параметра “Сохранить триггер” выбрана опция “Ввод тревоги”.
[Имя файла]
Вводят имя файла для изображения, сохраняемого на карте памяти SD. Имя файла присваивается следующим образом.
•
Имя файла: [“Введенное имя файла” + “Время и дата (год/ месяц/ день/ час/ минута/ секунда)”] + “Заводской номер”
•
Доступное число знаков: 1 - 8 зн.
•
Недопустимые знаки: " & * / : ; < > ? \ |
[Интервал сохранения изображений/Число сохраняемых изображений(До тревоги)] - [Интервал сохранения изобр.]
Когда в параметре “Сохранить триггер” выбрано “Ввод тревоги”, выберите интервал до тревоги (скорость передачи кадров) для сохранения изображений на карте памяти SD из следующих значений.
0,1fps/0,2fps/0,33fps/0,5fps/1fps
•
По умолчанию: 1fps
[Интервал сохранения изображений/Число сохраняемых изображений(До тревоги)] - [Число сохраняемых изображений]
Выберите количество изображений до тревоги, сохраняемых на карте памяти SD, из следующих значений.
Откл./1кадр/2кадра/3кадра/4кадра/5кадров
•
По умолчанию: Откл.
[Интервал сохранения изображений/Число сохраняемых изображений(Пост-тревога)] - [Интервал сохранения изобр.]
Когда выбрано “Ввод тревоги” или “Ручной” в параметре “Сохранить триггер”, то выбирают интервал сохранения изображений (скорость передачи кадров) на карте памяти SD из следующих.
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps
•
По умолчанию: 1fps
[Интервал сохранения изображений/Число сохраняемых изображений(Пост-тревога)] - [Число сохраняемых изображений]
Выбирают количество изображений, сохраняемых на карте памяти SD из следующих уставок.
10кадров/ 20кадров/ 30кадров/ 50кадров/ 100кадров/ 200кадров/ 300кадров/ 500кадров/ 1000кадров/ 2000кадров/ 3000кадров
•
По умолчанию: 100кадров
Запись в формате H.264(Тревога)
Данная настройка доступна, только когда выбрано значение “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)” или “H.264(4)” для параметра “Формат записи” карты памяти SD, а значение “Ввод тревоги” выбрано для “Сохранить триггер”.
[Длительность записи]
Определяют, выполнять запись до тревоги или нет. Установите продолж. для сохранения данных изображений на карте памяти SD.
Откл./ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 10s/ 15s/ 20s/ 25s/ 40s/ 50s/ 60s/ 90s/ 120s
•
По умолчанию: Откл.
Замечание
•
Доступные значения варьируются в зависимости от скорости передачи H.264, выбранной для записи. Чем больше значение выбранной скорости передачи, тем меньше доступное максимальное значение длительности записи до тревоги.
[Длительность (записи) после тревоги]
Настраивают длительность записи для сохранения данных-изображений на карте памяти SD после возникновения тревоги.
10s/ 20s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 120s/ 180s/ 240s/ 300s
•
По умолчанию: 30s
* Фактическое время записи иногда может оказываться большим, чем длительность, выбранная для данной настройки.
Информация о карте памяти SD
[Остаточная емкость(Всего)]
Представляются общая емкость и остаточная емкость карты памяти SD.
В зависимости от состояния карты памяти SD представляемый размер (емкость) меняется следующим образом.

Представление | Описание
--- | ---
--------MB/--------MB | Карта памяти SD не вставлена. Не удалось получить доступную емкость из-за ошибки и др.
********MB/********MB | Карта памяти SD не форматирована либо заблокирована (защищена от записи).
########MB/########MB | Невозможно удалить блокировку паролем карты памяти SD.

Замечание
•
Когда выбран параметр “Откл.” для “Перезаписать”, и доступный размер карты памяти SD равен “0 МВ”, то изображения не будут сохранены на карте памяти SD. Если включена функция извещения, при полной загрузке карты памяти SD на зарегистрированные адреса и назначения протокола тревоги Panasonic будет отправлено извещение. (→13.4.2 Конфигурирование установок, относящихся к уведомлениям о тревоге по электронной почте, 13.7 Конфигурирование уставок, относящихся к извещению о тревоге [Извещение])
[Остаточная емкость(Карта памяти SD 1)]
Общая емкость и остаточная емкость карты памяти SD 1 будет отображаться.
[Остаточная емкость(Карта памяти SD 2)]
Общая емкость и остаточная емкость карты памяти SD 2 будет отображаться.
[Формат]
Для форматирования карты памяти SD выберите карту памяти SD (“Карта памяти SD 1”, “Карта памяти SD 2”, “Все устройства”) для форматирования, а затем щелкните кнопку [Выполнить].
ВНИМАНИЕ
•
Перед форматированием карты памяти SD необходимо выбрать “Использовать” в “Карта памяти SD” на вкладке [Карта памяти SD] на странице “Основная” (→10.3 Конфигурирование параметров, относящихся к карте памяти SD [Карта памяти SD]) и выбрать “Откл.” в “Периодическая FTP-передача изображений” на вкладке [Расширенное] на странице “Сеть” (→Периодическая FTP-передача изображений).
•
Следует использовать карту памяти SD после ее форматирования через вкладку [Карта памяти SD]. Если используется карта памяти SD, которая не форматирована через вкладку [Карта памяти SD], то может случиться, что нижеуказанные функции не работают правильно.
–
Сохранение/получение изображений, которые не удалось передать на FTP-сервер с помощью функции периодической FTP-передачи
–
Сохранение/получение изображений по тревоге
–
Сохранение/получение изображений, сохраненных вручную
–
Сохранение/получение изображений в соответствии с настройками расписания
–
Сохранение/получение журналов событий тревоги, журналов ручной записи/записи по расписанию, журналов ошибок в периодической FTP-передаче и системных журналов
–
Сохранение/получение изображений, записанных с использованием функции записи SD-памяти сетевого дискового рекордера Panasonic
–
Воспроизведение/скачивание изображений на карте памяти SD
•
Если карта памяти SD форматируется, пока другой пользователь выполняет операцию, то все операции будут отменяться.
•
В процессе форматирования невозможно получить доступ к карте памяти SD.
•
Когда карта памяти SD форматирована, то все данные, сохраненные на ней, удаляются.
•
В процессе форматирования нельзя отключать камеру от сети питания.
•
После форматирования карты памяти SD доступная емкость карты может оказываться меньше, чем исходная, так как на карте памяти SD автоматически создается директория по умолчанию.
•
Рекомендуемая карта памяти SD (за исключением карт памяти miniSD и microSD)
Изготовлена компанией “Panasonic” (дополнительный компонент)
–
Карта памяти SDXC: 64 GB
–
Карта памяти SDHC: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
–
Карта памяти SD: 2 GB
•
Следует использовать форматированную карту памяти SD, совместимую со стандартной картой памяти SD по умолчанию.
•
Когда выбран параметр “Все устройства”, будут отформатированы и карта памяти SD 1, и карта памяти SD 2.
•
Когда вставлены 2 карты памяти SD и выбран параметр “Простая запись”, порядок, в котором карты были вставлены или отформатированы, определяет, на какую карту сначала будут записаны данные. Если Вы хотите начать запись сначала на карту памяти SD 1, отформатируйте ее при помощи “Все устройства”.
Изображения на карте памяти SD
[Допуск к изобр-ям]
Могут быть получены изображения, сохраненные на карте памяти SD. Щелкают по кнопке [Выполнить]. О порядке получения доступа к изображениям см.10.6 Доступ для копирования изображений, сохраненных на карте памяти SD, на ПК [Изображения на карте памяти SD].