13.6 Сконфигурируйте уставки, относящиеся к детектированию звука [Детектирование звука]
Щелкают по вкладке [Детектирование звука] на странице “Тревога”. (→9.1 Как отображать меню установки, 9.2 Как управлять меню настройки)
В этом разделе могут быть сконфигурированы уставки, относящиеся к детектированию звука. Если пороговый уровень детектирования звука выходит за пределы настроенного положения, то происходит действие по тревоге.
Для порогового уровня детектирования звука можно настроить 10 уровней.
Для того, чтобы использовать выполнение детектирования звука, необходимо сконфигурировать уставки аудио. (→11.10 Конфигурирование уставок, относящихся к аудио [Аудио])
ВНИМАНИЕ
•
Когда звук детектируется за счет функции детектирования звука, то отображается кнопка индикации возникновения тревоги. (→1.2 О странице “Живое”)
•
Кнопка индикации возникновения тревоги также отображается при приеме сигнала по входу или тревоги по команде.
•
Извещение может быть задержано в некоторых сетевых средах, даже если выбрано “Реальное время” для “Интервал обновления статуса тревоги” на вкладке [Основная] на странице “Основная”. (→10.1 Конфигурирование основных параметров [Основная])
•
Функция детектирования звука не предназначена для использования в ситуациях, требующих высокой надежности. Мы не отвечаем за любые несчастные случаи или повреждения, которые могут возникнуть.
Предварительный просмотр
Отображает предварительный просмотр уставок и фактический статус детектирования звука.
[Детектирование звука]
Выберите “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, осуществлять детектирование звука или нет.
•
Вкл.: Осуществляет детектирование звука.
•
Откл.: Не осуществляет детектирование звука.
•
По умолчанию: Откл.
Замечание
•
Громкость, используемая при детектировании звука, может быть изменена в пункте “Громкость микрофонного входа (от камеры к ПК)” на вкладке [Аудио] на странице “Изображение/Аудио”. (→11.10 Конфигурирование уставок, относящихся к аудио [Аудио])
[Пороговый уровень]
Выберите уровень, при котором камера определит, что в зоне возле камеры слышится звук при детектировании звука.
Если Вы хотите обнаруживать только громкие звуки, поднимите пороговый уровень; если Вы хотите также обнаруживать и тихие звуки, снизьте пороговый уровень.
Настройка порогового уровня детектирования звука
Кнопка индикации возникновения тревоги
Кнопка микрофонного входа
Пороговый уровень
Текущий уровень громкости
Диапазон громкостей для обнаружения
1.
Проверьте пороговый уровень и текущий уровень громкости.
→
Уровень громкости, настроенный в пункте “Громкость микрофонного входа (от камеры к ПК)” на вкладке [Аудио] на странице “Изображение/Аудио”, отображается в окне предварительного просмотра.
2.
Настройте “Пороговый уровень” с помощью слайдера таким образом, чтобы он был меньше, чем уровень громкости, который Вы хотите обнаружить.
3.
Настройте необходимую “Громкость микрофонного входа (от камеры к ПК)” на вкладке [Аудио] на странице “Изображение/Аудио”. (→11.10 Конфигурирование уставок, относящихся к аудио [Аудио])
→
Установки и фактический статус детектирования звука отображаются в нижней части экрана. Если уровень громкости становится выше порогового уровня, то отображается красная строка, которая указывает, что был обнаружен звук.
При необходимости последующих настроек повторите действия с шага 2.
Замечание
•
“Детектирование звука” можно использовать, только когда параметр “Микрофонный вход” или “Интерактивный(полнодуплекс)” выбран для “Передача/прием аудио” во вкладке [Аудио] на странице “Изображение/Аудио”. (→11.10 Конфигурирование уставок, относящихся к аудио [Аудио])
•
Шум и другие нежелательные звуки из окружающей зоны могут быть ошибочно обнаружены.
•
Только громкость звука определяет, будет обнаружен звук или нет, тип звука не имеет значения.