1.2 О странице “Живое”
Выпадающее меню [select language]
Можно выбрать отображаемый язык для камеры. Язык по умолчанию может быть настроен в [Язык] в параметре [Основная]. (→10.1 Конфигурирование основных параметров [Основная])
Кнопка [Установ.]*1
Служит для вывода меню настройки на экран. Кнопка загорается зеленым светом, и представляется меню установки.
Кнопка [Живое]
Отображает страницу “Живое”. Кнопка загорается зеленым светом, и представляется страница “Живое”.
Кнопки [Сжатие]
•
Кнопка [H.264]: Буквы “H.264” на кнопке загораются зеленым светом, и отображается изображение H.264. Когда выбрано “Вкл.” в параметре “Передача H.264” в “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, “H.264(4)”, то отображается кнопка [H.264]. (→H.264(1)/H.264(2)/H.264(3)/H.264(4))
•
Кнопка [JPEG]: Буквы “JPEG” на кнопке загораются зеленым светом, и отображается изображение JPEG.
Кнопки [Поток]
Эти кнопки представляются только тогда, когда отображается изображение H.264.
•
Кнопка [1]: Цифра “1” загорается зеленым светом, и изображения в главной области отображаются в соответствии с настройкой “H.264(1)”. (→H.264(1)/H.264(2)/H.264(3)/H.264(4))
•
Кнопка [2]: Цифра “2” загорается зеленым светом, и изображения в главной области отображаются в соответствии с настройкой “H.264(2)”. (→H.264(1)/H.264(2)/H.264(3)/H.264(4))
•
Кнопка [3]: Цифра “3” загорается зеленым светом, и изображения в главной области отображаются в соответствии с настройкой “H.264(3)”. (→H.264(1)/H.264(2)/H.264(3)/H.264(4))
•
Кнопка [4]: Цифра “4” загорается зеленым светом, и изображения в главной области отображаются в соответствии с настройкой “H.264(4)”. (→H.264(1)/H.264(2)/H.264(3)/H.264(4))
Кнопки [Размер изображения]
Эти кнопки представляются только тогда, когда отображается изображение JPEG.

Соотношение сторон “4:3” | [1280x960] | Знаки “1280x960” загораются зеленым светом, и изображения в главной зоне отображаются в формате 1280 x 960 (пикселей).
[800x600] | Знаки “800x600” загораются зеленым светом, и изображения в главной зоне отображаются в формате 800 x 600 (пикселей).
[VGA] | Буквы “VGA” загораются зеленым светом, и изображения в главной зоне отображаются в размере VGA.
[400x300] | Знаки “400x300” загораются зеленым светом, и изображения в главной зоне отображаются в формате 400 x 300 (пикселей).
[QVGA] | Буквы “QVGA” загораются зеленым светом, и изображения в главной зоне отображаются в размере QVGA.
[160x120] | Знаки “160x120” загораются зеленым светом, и изображения в главной зоне отображаются в формате 160 x 120 (пикселей).
Соотношение сторон “16:9” | [1280x720] | Знаки “1280x720” загораются зеленым светом, и изображения в главной зоне отображаются в формате 1280 x 720 (пикселей).
[640x360] | Знаки “640x360” загораются зеленым светом, и изображения в главной зоне отображаются в формате 640 x 360 (пикселей).
[320x180] | Знаки “320x180” загораются зеленым светом, и изображения в главной зоне отображаются в формате 320 x 180 (пикселей).
[160x90] | Знаки “160x90” загораются зеленым светом, и изображения в главной зоне отображаются в формате 160 x 90 (пикселей).

:

Соотношение сторон “4:3” | [2048x1536] | Знаки “2048x1536” загораются зеленым светом, и изображения в главной зоне отображаются в формате 2048 x 1536 (пикселей)*2.
[1600x1200] | Знаки “1600x1200” загораются зеленым светом, и изображения в главной зоне отображаются в формате 1600 x 1200 (пикселей).
Соотношение сторон “16:9” | [1920x1080] | Знаки “1920x1080” загораются зеленым светом, и изображения в главной зоне отображаются в формате 1920 x 1080 (пикселей).

Замечание
•
Изображения отображаются в размере изображения, выбранном в “JPEG(1)”, “JPEG(2)” или “JPEG(3)” в [JPEG] на вкладке [JPEG/H.264].
•
Когда выбрано “2048x1536”, “1920x1080”, “1600x1200”, “1280x960” или “1280x720” в качестве формата перехвата изображения, то в зависимости от размера окна веб-браузера формат перехвата изображения может оказываться меньшим, чем действительный.
Кнопки [Качество изображения]
Эти кнопки представляются только тогда, когда отображается изображение JPEG.
•
Кнопка [1]: Изображения в главной области отображаются в соответствии с настройкой “Качество 1” в параметре “Настройка качества изображения”. (→11.2 Конфигурирование уставок, относящихся к изображениям JPEG [JPEG/H.264])
•
Кнопка [2]: Изображения в главной области отображаются в соответствии с настройкой “Качество 2” в параметре “Настройка качества изображения”. (→11.2 Конфигурирование уставок, относящихся к изображениям JPEG [JPEG/H.264])
Кнопки [Масштабирование]
Изображения масштабируются за счет функции электронного масштабирования с использованием вьюера “Network Camera View 4S”.
•
Кнопка [x1]: Знак “x1” загорается зеленым светом, и изображения в главной зоне отображаются в формате x1.
•
Кнопка [x2]: Знак “x2” загорается зеленым светом, и изображения в главной зоне отображаются в формате x2.
•
Кнопка [x4]: Знак “x4” загорается зеленым светом, и изображения в главной зоне отображаются в формате x4.
Кнопки [Яркость]*3
Яркость может быть отрегулирована от 0 до 255.
•
Кнопка(уменьшение): Изображения становятся темнее.
•
Кнопка : Отрегулированная яркость сбрасывается в значение по умолчанию (64).
•
Кнопка(увеличение): Изображения становятся светлее.
Дисплей [Обрезка]
Дисплей установки обрезки отображается только тогда, когда изображения, настроенные в пункте “Обрезка” вкладки [Обрезка] на странице “Расширенный вид”, отображены в главной зоне. (→14.1 Конфигурирование установок, связанных с обрезкой [Обрезка])
В рамках полноугольного изображения белые контуры показывают, откуда было вырезано изображение. Во время цикла операций позиции обрезки, используемые функцией цикла операций, отображаются в виде многочисленных белых контуров (дисплей, отображающийся на дисплее обрезки, не обновляется изменениями, внесенными в позиции последовательности или изображений).
Кнопки [AUX]*3
Данные кнопки отображаются только тогда, когда для настройки “Клемма 3” параметра “Тревога” задано значение “Выход AUX” в меню настройки. (→Тревога)
•
Кнопка [Open]: Буквы “Open” на кнопке загораются зеленым светом, и статус коннектора AUX становится открытым.
•
Кнопка [Close]: Буквы “Close” на кнопке загораются зеленым светом, и статус коннектора AUX становится закрытым.
Кнопка [Запись на SD]*3
Данная кнопка представляется только тогда, когда выбрано “Ручной” для “Сохранить триггер” по меню установки. (→Поток записи 1/Поток записи 2)
Щелкают по этой кнопке для ручной записи изображений на карту памяти SD. О порядке ручной записи изображений на карту памяти SD см. Раздел 3 Ручная запись изображений на карте памяти SD.
Кнопка [Журнал]
При щелчке по кнопке [Список] отобразится перечень журналов, и могут быть воспроизведены изображения, сохраненные на карте памяти SD.
Более подробно о перечне журналов и порядке воспроизведения изображений, сохраненных на карте памяти SD, см. Раздел 6 Представление перечня журналов.
[Мультиэкран]
Изображения с множества камер могут быть отображены на мультиэкране путем регистрации камер по меню установки. (→1.4 Мониторинг изображений со множества камер)
Имя камеры
Представляется имя камеры, введенное для “Имя камеры” на вкладке [Основная]. (→10.1 Конфигурирование основных параметров [Основная])
Кнопка [Поддержка]
При щелчке по этой кнопке во вновь открытом окне отобразится сайт технической поддержки. Этот веб-сайт содержит техническую информацию, ответы на часто задаваемые вопросы и другие сведения.
http://security.panasonic.com/pss/security/support/
Кнопка индикации возникновения тревоги*3
Эта кнопка представляется и загорается мигающим светом при возникновении тревоги. Эта кнопка при щелчке исчезает, и коннектор выхода тревоги сбрасывается в исходное состояние. (→Раздел 4 Действие при возникновении тревоги)
Кнопка полного экрана
Изображения представляются на весь экран. Если кнопка полного экрана нажата один раз, когда изображение, отображенное в главной зоне, меньше главной зоны, изображение отображается в соответствии с его размером. Если кнопка полного экрана нажата один раз, когда изображения отображаются в соответствии с их размерами, изображения отображаются на полный экран. Для возврата к странице “Живое” при отображении изображения на весь экран нажмите кнопку [Esc].
Соотношение сторон отображаемых изображений регулируется в соответствии с размером экрана монитора.
Кнопка моментального снимка
Щелкают по этой кнопке для фотографирования (съемки неподвижного изображения). Неподвижное изображение отображается во вновь открытом окне. При щелчке правой кнопкой на представленном изображении появляется всплывающее меню. Отображенное изображение может быть сохранено в ПК путем выбора “Save” во всплывающем меню.
При выборе “Print” возможен вывод на принтер.
Замечание
•
В случае использования Windows 8, Windows 7 или Windows Vista могут потребоваться следующие настройки.
Открыв Internet Explorer, щелкают по [Сервис] → [Свойства обозревателя] → [Безопасность] → [Надежные узлы] → [Узлы]. Зарегистрируйте адрес камеры в поле [Веб-узлы] отображенных надежных окон. После регистрации закройте веб-браузер, а затем снова осуществите доступ к камере.
•
Если выполнение моментального снимка занимает больше указанного времени из-за сетевого окружения, моментальный снимок может не отобразиться.
Кнопка микрофонного входа*4
Применяется для включения/отключения приема аудиосигналов (прослушивание звучания с камеры на ПК). Данная кнопка представляется только при выборе “Микрофонный вход”, “Интерактивный(полнодуплекс)” или “Интерактивный(полудуплекс)” для “Передача/прием аудио” в меню установки. (→11.10 Конфигурирование уставок, относящихся к аудио [Аудио])
Эта кнопка при щелчке преобразуется в кнопку , и звук с ПК не воспроизводится.
Возможно регулировать громкость звучания (Низ./Средн./Выс.) путем перемещения курсора для громкости .
Замечание
•
Курсор громкости не отображается, когда используется “Аудио-запись” или “Детектирование звука”.
Кнопка аудиовыхода*4
Применяется для включения/отключения передачи аудиосигналов (воспроизведения аудиосигналов с ПК на громкоговорителе прибора). Данная кнопка представляется только при выборе “Аудиовыход”, “Интерактивный(полнодуплекс)” или “Интерактивный(полудуплекс)” для “Передача/прием аудио” в меню установки. (→11.10 Конфигурирование уставок, относящихся к аудио [Аудио])
Кнопка остается светящейся мигающим светом в процессе передачи аудиосигналов.
Эта кнопка при щелчке преобразуется в кнопку , и звучание с ПК не прослушивается.
Возможно регулировать громкость звучания (Низ./Средн./Выс.) путем перемещения курсора для громкости .
Замечание
•
Когда один пользователь применяет функцию передачи аудиосигналов при выборе “Интерактивный(полудуплекс)”, кнопка приемника и кнопка передачи не могут управляться другими пользователями. Когда выбрано “Интерактивный(полнодуплекс)”, кнопка передачи не может управляться другими пользователями.
•
Длительность непрерывной передачи аудиосигналов можно настроить на вкладке [Аудио] меню настройки. Передача аудиосигналов прекращается по истечении указанного времени. Для включения функции передачи аудиосигналов еще раз щелкают по кнопке [Аудиовыход].
•
При повторном включении камеры отрегулированная громкость звучания (как для передачи, так и для приема аудиосигналов) возвращается к уровню, установленному на вкладке [Аудио] в меню установки. (→11.10 Конфигурирование уставок, относящихся к аудио [Аудио])
•
Фактический уровень громкости изменяется по трем уровням, несмотря на более точное движение курсора для громкости.
Контрольная лампочка статуса записи SD
По этой лампочке можно узнать статус записи SD.
Когда началась запись на память SD, контрольная лампочка состояния записи на SD загорается ровным красным светом. Лампочка гаснет, когда запись на память SD прекращается.
Данная лампочка отображается, когда выбрано “Ручной” или “Расписание”в параметре “Сохранить триггер” в меню настройки. (→10.3 Конфигурирование параметров, относящихся к карте памяти SD [Карта памяти SD])
Главная область
В этой зоне представляются изображения с камеры.
В соответствии с уставками, конфигурированными в параметрах “Формат отображения времени” и “Формат отображения даты/времени”, отображается текущее время и дата. (→[Формат отображения времени])
Кроме того, после выполнения настройки, отобразится статус яркости (→[Отображение статуса яркости]), а также знаки, сконфигурированные для “Изображение имени камеры на экране” (→[Изображение имени камеры на экране (0-9, A-Z)]). Данные могут отображаться в 2 строках.
Операцию масштабирования можно выполнять с помощью колесика мыши.
При щелчке на нужной точке во время отображения в главной области изображений прямой передачи с увеличением x2 или x4 камера сдвинется так, чтобы нажатая точка отобразилась в центре главной области.
Замечание
•
Когда камерой управляет пользователь с низким уровнем доступа, изображения, отображенные на экране, могут временно изменяться. Это не оказывает влияния на работу прибора.
•
В зависимости от применяемого ПК, если снимаемая сцена резко изменяется из-за ограничений интерфейса графических устройств GDI ОС, может возникнуть разрыв экрана*.
*Явление, при котором участки картинки на экране отображаются немного разорванными по горизонтали.
*1
Управление может производиться только пользователями, чей уровень доступа - “1. Администратор”.
*2
Используется техниками сверхвысокого разрешения.
*3
Управление может производиться только пользователями, чей уровень доступа - “1. Администратор” или “2. Управ. камер.”, когда выбрано “Вкл.” для “Идент. польз.” (→15.1 Конфигурирование уставок, относящихся к аутентификации пользователя [Идент. польз.]).
*4
Управление может производиться только пользователями, чей уровень доступа выбран для “Допускаемый уровень аудиопередачи/аудиоприема” на вкладке [Аудио] на странице “Изображение/Аудио”. Подробнее о разрешенном уровне аудиосигналов см. 11.10 Конфигурирование уставок, относящихся к аудио [Аудио].