Раздел 20 О представляемом системном журнале
Индикация ошибок, относящихся к SMTP

Категория | Представление | Описание
--- | --- | ---
Ошибка в POP3-сервере | Ошибка аутентификации. | • Введенное имя или пароль пользователя, по всей вероятности, неправильны. Проверить, правильно ли конфигурированы уставки почты.
Не удалось найти POP3-сервер. | • IP-адрес сервера, по всей вероятности, неправилен. Проверить, правильно ли конфигурирован IP-адрес сервера. • POP3-сервер, по всей вероятности, выключен. Обратиться к сетевому администратору.
Ошибка в SMTP-сервере | Ошибка аутентификации. | • Введенное имя или пароль пользователя, по всей вероятности, неправильны. Проверить, правильно ли конфигурированы уставки почты.
Не удалось получить разрешение на доступ к электронному адресу от DNS. | • Назначенный IP-адрес DNS, по всей вероятности, неправилен. Проверьте, правильно ли сконфигурированы параметры DNS. • DNS-сервер, по всей вероятности, выключен. Обратиться к сетевому администратору.
Не удалось найти SMTP-сервер. | • IP-адрес сервера, по всей вероятности, неправилен. Проверить, правильно ли конфигурирован IP-адрес сервера. • SMTP-сервер, по всей вероятности, выключен. Обратиться к сетевому администратору.
Внутренние ошибки | Неопознанная ошибка. | • Ошибка возникла в функции почты. Проверить, правильно ли конфигурированы уставки почты.

Индикация ошибок, относящихся к FTP

Категория | Представление | Описание
--- | --- | ---
Ошибка в FTP-сервере | Не удалось получить разрешение на доступ к адресу FTP-сервера от DNS. | • FTP-сервер, по всей вероятности, выключен. Обратиться к сетевому администратору.
Не удалось найти FTP-сервер. | • IP-адрес сервера, по всей вероятности, неправилен. Проверить, правильно ли конфигурирован IP-адрес сервера.
Ошибка соединения | Ошибка передачи файла. | • Уставки FTP-сервера, по всей вероятности, неправильны. Проверить, правильно ли конфигурированы параметры FTP. • Уставки, относящиеся к индицируемым пунктам, по всей вероятности, неправильны. Проверить, правильно ли конфигурированы параметры FTP.
Ошибка пассивного режима.
Не удалось выйти.
Неудачное изменение директории.
Имя или пароль пользователя неправильны.
Внутренние ошибки | Неопознанная ошибка. | • Ошибка возникла в функции FTP. Проверить, правильно ли конфигурированы параметры FTP.

Индикация ошибок по “Viewnetcam.com”

Категория | Представление | Описание
--- | --- | ---
Ошибка в сервере Viewnetcam.com | Не удалось разрешить вопрос сервера Viewnetcam.com от DNS. | • Назначенный IP-адрес DNS, по всей вероятности, неправилен. Проверьте, правильно ли сконфигурированы параметры DNS. • DNS-сервер, по всей вероятности, выключен. Обратиться к сетевому администратору.
Ошибка соединения | Нет ответа от сервера Viewnetcam.com. | • Сервер “Viewnetcam.com”, по всей вероятности, отключен. Обратиться к сетевому администратору.
Ошибка передачи файла.
Внутренние ошибки | Неопознанная ошибка. | • Возникла ошибка по функции “Viewnetcam.com”. Проверить, правильно ли конфигурированы настройки “Viewnetcam.com”.

Индикация ошибок по Обновление динамической DNS

Категория | Представление | Описание
--- | --- | ---
Ошибка в DDNS-сервере | Не удалось получить разрешение на доступ к адресу DDNS-сервера от DNS. | • Назначенный IP-адрес DNS, по всей вероятности, неправилен. Проверьте, правильно ли сконфигурированы параметры DNS. • DNS-сервер, по всей вероятности, выключен. Обратиться к сетевому администратору.
Ошибка соединения | Отсутствие реакции DDNS-сервера. | • DDNS-сервер, по всей вероятности, выключен. Обратиться к сетевому администратору.
Зарегистрировано одно и то же имя хоста. | • В DDNS-сервере уже зарегистрировано одно и то же имя хоста. Проверьте, правильно ли сконфигурированы настройки обновления динамической DNS.
Внутренние ошибки | Неопознанная ошибка. | • Ошибка возникла в функции DDNS. Проверьте, правильно ли сконфигурированы настройки обновления динамической DNS.

Индикация ошибок, относящихся к NTP

Категория | Представление | Описание
--- | --- | ---
Ошибка соединения | Отсутствие реакции NTP-сервера. | • IP-адрес сервера, по всей вероятности, неправилен. Проверить, правильно ли конфигурирован IP-адрес сервера. • NTP-сервер, по всей вероятности, выключен. Обратиться к сетевому администратору.
Внутренние ошибки | Неопознанная ошибка. | • Ошибка возникла в функции NTP. Проверить, правильно ли конфигурированы уставки NTP.
Успешная синхронизация с NTP. | Продолжено обновление NTP. | • Успешная коррекция времени.

Индикация журналов по HTTPS

Категория | Представление | Описание
--- | --- | ---
HTTPS | Самоподписанный сертификат - Генерировать | • Генерирование самоподписанного сертификата закончено.
Самоподписанный сертификат - Удален | • Удаление самоподписанного сертификата закончено.
Запрос на подписание сертификата - Генерирован | • Генерирование CSR (запроса на подписание сертификата) закончено.
Сертификат СА - Инсталлирован | • Инсталляция сертификата сервера закончена.
Сертификат СА - Удален | • Удаление сертификата сервера закончено.
Прежний ключ CRT - Применен | • Прежний ключ CRT применен.
Ключ CRT - Генерирован | • Генерирование ключа CRT закончено.

Индикация журналов, относящаяся ко входу

Категория | Представление | Описание
--- | --- | ---
Журнал | Имя пользователя или IP-адрес | • Имя пользователя для входа представляется при выборе “Вкл.” для “Идент. польз.”. • IP-адрес ПК, осуществляющего в текущее время доступ к камере, представляется, при выборе “Вкл.” для “Идент. хоста”.

Индикации ошибок, относящихся к извещению по протоколу тревоги Panasonic

Категория | Представление | Описание
--- | --- | ---
Извещение по протоколу тревоги Panasonic: ошибка | Не удалось найти ддрес адресата. | • IP-адрес адресата извещения, по всей вероятности, неправилен. Проверить, правильно ли конфигурирован IP-адрес адресата извещения. • Адресат извещения, по всей вероятности, выключен. Обратиться к сетевому администратору.
Разре-ние адр. получ-лей от DNS завер-лось неудачно. | • Настройки DNS -сервера, по всей вероятности, неправильны. Проверьте, правильно ли сконфигурированы параметры DNS. • DNS-сервер, по всей вероятности, выключен. Обратиться к сетевому администратору.

Извещение о тревоге HTTP: индикации ошибок

Категория | Представление | Описание
--- | --- | ---
Извещение о тревоге HTTP: ошибка | Не удалось найти ддрес адресата. | • IP-адрес адресата извещения, по всей вероятности, неправилен. Проверить, правильно ли конфигурирован IP-адрес адресата извещения. • Адресат извещения, по всей вероятности, выключен. Обратиться к сетевому администратору.
Разре-ние адр. получ-лей от DNS завер-лось неудачно. | • Настройки DNS -сервера, по всей вероятности, неправильны. Проверьте, правильно ли сконфигурированы параметры DNS. • DNS-сервер, по всей вероятности, выключен. Обратиться к сетевому администратору.

Индикации ошибок, связанных с параметрами безопасности карты памяти SD

Категория | Представление | Описание
--- | --- | ---
Карта памяти SD | Ошибка блокировки (SD1) | • Не удалось настроить блокировку карты памяти SD 1. Проверьте правильность пароля.
Ошибка блокировки (SD2) | • Не удалось настроить блокировку карты памяти SD 2. Проверьте правильность пароля.
Ошибка разблокировки (SD1) | • Не удалось отключить блокировку карты памяти SD 1. Проверьте правильность пароля.
Ошибка разблокировки (SD2) | • Не удалось отключить блокировку карты памяти SD 2. Проверьте правильность пароля.
Самоподписанный сертификат - Генерировать | • Генерирование самоподписанного сертификата закончено.
Самоподписанный сертификат - Удален | • Удаление самоподписанного сертификата закончено.
Запрос на подписание сертификата - Генерирован | • Генерирование CSR (запроса на подписание сертификата) закончено.
Сертификат СА - Инсталлирован | • Установка сертификата ЦС завершена.
Сертификат СА - Удален | • Удаление сертификата ЦС завершено.
Прежний ключ CRT - Применен | • Прежний ключ CRT применен.
Ключ CRT - Генерирован | • Генерирование ключа CRT закончено.