Раздел 6 Представление перечня журналов
История различных журналов отображается в виде списка.
•
Журнал тревоги: Будут отображены журналы событий тревоги, включая время и дату возникновения тревоги, время записи изображения и тип тревоги.
•
Журнал ручная/зап. по расп.: Будут отображаться журналы, сохраненные в виде файла при записи изображений вручную или в течение периода расписания и в период записи изображений.
•
Журнал ошибки FTP-передачи: Отображаются журналы, сохраненные в виде файла при неудачной периодической FTP-передаче изображений.
1.
Отображает страницу “Живое”.
2.
Щелкают по кнопке [Список].
→
Перечень журналов отображается во вновь открытом окне (окне перечня журналов).
ВНИМАНИЕ
•
Окно перечня журналов может управляться только одним пользователем. Прочие пользователи не могут иметь доступа к окну перечня журналов.
Время
Отображает период, за который данные записаны на карту памяти SD.
Карта памяти SD
Выберите карту памяти SD, с которой отображать журналы.
•
SD1: Будут отображаться журналы, сохраненные на карте памяти SD, вставленной в слот 1.
•
SD2: Будут отображаться журналы, сохраненные на карте памяти SD, вставленной в слот 2.
Замечание
•
Когда выбрана опция “Простая запись” для “Режим записи” на вкладке [Карта памяти SD], одновременно можно выбрать и “SD1”, и “SD2”.
•
Когда опция “Двойная запись” выбрана для “Режим записи” на вкладке [Карта памяти SD], можно выбрать только 1 из “SD1” или “SD2”.
Поток записи
Выберите поток записи, для которого хотите отобразить журналы.
•
Поток 1: Будут отображаться журналы, записанные при помощи “Поток записи 1” на вкладке [Карта памяти SD].
•
Поток 2: Будут отображаться журналы, записанные при помощи “Поток записи 2” на вкладке [Карта памяти SD].
Событие
Выберите тип журнала для отображения в списке журналов.
•
Все: Будут отображены все журналы.
•
Выбор: Будут отображены только журналы выбранного типа.
–
Журнал тревоги: Журнал отобразится при обнаружении тревоги.
–
Журнал ручная/зап. по расп.: Будут отображены журналы “Ручная запись” и “Запись по расписанию”.
–
Журнал ошибки FTP-передачи: Отображаются журналы, сохраненные в виде файла при неудачной периодической FTP-передаче изображений.
•
По умолчанию: Все
Замечание
•
Когда опция “Поток 1” выбрана для “Поток записи” и либо “JPEG(1)”, “JPEG(2)” или “JPEG(3)” выбрано для опции “Поток 1”, будет отображаться “Журнал ошибки FTP-передачи”.
Продолжительность записи
Задайте период времени для журналов, отображенных в списке журналов.
•
От: Задайте начальный период для журналов, отображенных в списке журналов.
–
Первая запись: Будут отображены журналы, начиная с первого журнала, записанного на карте памяти SD.
–
Сегодня: Будут отображены журналы, записанные сегодня.
–
Вчера: Будут отображены журналы, записанные со вчерашнего до сегодняшнего дня.
–
Послд. 7 дней: Будут отображены журналы, записанные в промежуток времени между 6 днями ранее и сегодняшним днем.
–
Послд. 30 дней: Будут отображены журналы, записанные в промежуток времени между 29 днями ранее и сегодняшним днем.
–
Дата/время: Будут отображены журналы, записанные, начиная с введенных даты и времени в ячейке “Дата/время”.
•
До: Задайте время окончания для журналов, отображенных в списке журналов, когда параметр “От” установлен на “Первая запись” или “Дата/время”.
–
Послд. запись: Будут отображены журналы, заканчивая последним журналом, записанным на карту памяти SD.
–
Дата/время: Будут отображены журналы, записанные до введенных даты и времени в ячейке “Дата/время”.
Кнопка [Поиск]
Выполняет поиск журналов в соответствии с условиями, заданными в меню “Событие” и “Продолжительность записи”.
Результат поиска будет отображен в списке журналов.
Список журналов
Отображает результаты поиска журналов.
Вы можете воспроизвести записанные данные, нажав на время и продолжительность записанных данных, отображенные в [Время] и [Продолж.].
•
Кнопка [В начало]: Щелкают по этой кнопке для отображения первого журнала в перечне журналов.
•
Кнопка [Пред. стр.]: Щелкают по этой кнопке для отображения предыдущей страницы перечня журналов.
•
Кнопка [След.стр.]: Щелкают по этой кнопке для отображения следующей страницы перечня журналов.
•
Кнопка [В конец]: Щелкают по этой кнопке для отображения последнего журана в перечне журналов.
•
[Время и дата]: Отображаются время и дата записи каждого журнала.
Замечание
•
Если выбрано “Откл.” в параметре “Формат отображения времени”, то время возникновения тревоги представляется в 24-часовом формате.
•
Время записи журналов следующее.
–
Журнал тревоги: Время и дата возникновения тревоги регистрируются в виде журнала.
–
Журнал ручная/зап. по расп.: Время и дата при инициации записи изображений на карту памяти SD вручную или в течение периода расписания заносятся в журнал. Когда изображения записываются последовательно, если для параметра “Формат записи” выбрано значение “JPEG”, журналы будут регистрироваться на час каждый час (12:00, 1:00, 2:00 и т.д.). Если для параметра “Формат записи” выбрано значение “H.264”, журналы будут регистрироваться каждый час с момента начала записи. Однако в зависимости от объекта фотосъемки и применяемой настройки журналы могут регистрироваться с периодичностью более часа.
–
Журнал ошибки FTP-передачи: Журналы регистрируются каждый час.
•
[Продолж.]: Отображает период, за который данные записаны на карту памяти SD.
Замечание
•
Разница между временем окончания и временем начала записи изображения рассчитывается путем округления до ближайшей десятой доли секунды. Поэтому, если сохранено только 1 изображение формата JPEG, для длительности будет отображаться значение 00:00:00.
•
[Событие]: Представляется тип события.
–
MN/SC: Внесение данных в журнал “Ручной/Запись по расписанию”
–
TRM1: Тревога при поступлении сигнала тревоги на вход 1
–
TRM2: Тревога при поступлении сигнала тревоги на вход 2
–
TRM3: Тревога при поступлении сигнала тревоги на вход 3
–
VMD: Тревога при поступлении сигнала тревоги VMD
–
COM: Тревога при поступлении сигнала тревоги по команде
–
AUD: Тревога при поступлении сигнала тревоги, связанного с детектированием звука
–
FTP: Журналы, сохраненные с ошибок периодической FTP-передачи изображений
•
[Карта памяти SD]: Отображаются возможная и исходная емкости карты памяти SD.
•
Кнопка [Удалить]: Щелкают по этой кнопке для удаления отображаемого в текущее время перечня журналов. При использовании карты памяти SD удаляются также и изображения, связанные с перечнем журналов.
ВНИМАНИЕ
•
Если существует множество записанных файлов данных, то их удаление может занимать много времени. (Когда общий объем файлов составляет 1 GB, может потребоваться примерно 1 час.) Форматирование карты памяти SD позволяет сократить время для удаления всех данных.
•
В процессе удаления невозможно управлять функциями “Тревога” и “Ручной/Запись по расписанию”.
•
Нельзя отключать камеру от сети питания до завершения удаления. Если камера отключается от сети питания в процессе удаления, то некоторые изображения могут остаться на карте памяти SD. В таком случае щелкают по кнопке [Удалить] в том же окне перечня журналов, что и используется для удаления журналов.
•
Кнопка [Скачать]: Нажмите на эту кнопку, чтобы скачать все журналы выбранного списка журналов на ПК.
Замечание
•
Возможно, потребуется выполнить следующие настройки.
Открыв Internet Explorer, щелкают по [Сервис] → [Свойства обозревателя] → [Безопасность] → [Надежные узлы] → [Узлы]. Зарегистрируйте адрес камеры в поле [Веб-узлы] отображенных надежных окон.
После регистрации закройте веб-браузер, а затем снова осуществите доступ к камере.
•
На одну карту памяти SD может быть загружено до 50 000 журналов. Когда регистрируются более чем 50 000 журналов, то вместо более старых журналов записываются более новые. При этом в первую очередь перезаписывается наиболее старый журнал. Когда для параметра “Режим записи” выбрано значение “Простая запись” на вкладке [Карта памяти SD], и используются 2 карты памяти SD, можно загрузить до 100 000 журналов.
•
Кнопка [Закрыть]: Щелкают по этой кнопке для закрытия окна перечня журналов.