16.2.8 Конфигурирование уставок, относящихся к Diffserv
На этой странице могут быть сконфигурированы установки, относящиеся к Diffserv. Функцию Diffserv можно использовать для установки приоритета данных изображений/аудиоданных, отосланных с маршрутизаторов.
Приоритет, установленный на данную функцию, должен соответствовать значению DSCP, сконфигурированному в маршрутизаторе.
При использовании функции Diffserv обратитесь к сетевому администратору.
[DSCP(0-63)]
Введите порядок приоритета для пакетов.
•
Возможные значения: 0 - 63
•
По умолчанию: 0