7.2 Воспроизведение изображений формата “H.264(1)”/“H.264(2)”/“H.264(3)”/“H.264(4)”, сохраненных на карте памяти SD
ВНИМАНИЕ
•
В зависимости от сетевых условий скачивание видеоданных может пройти неудачно.
Ползунок
Путем управления ползунком можно выбрать точку начала воспроизведения изображений. Ползунок можно использовать только перед воспроизведением изображений, или когда воспроизведение приостановлено или остановлено.
Кнопка [ПАУЗА]
Воспроизведение приостанавливается при щелчке по этой кнопке в процессе воспроизведения.
Кнопка [ВОСПРО.]
При щелчке по данной кнопке будут отображены записанные данные.
Замечание
•
Если записывается звук, его можно воспроизвести, однако изображение и звук не будут синхронизированы. Поэтому изображения и аудио не всегда совпадают. В случае записи данных на карту памяти SD звук может воспроизводиться прерывисто, и качество звука может быть снижено.
•
При воспроизведении записанного звука интервал обновления прямых изображений и воспроизведения может увеличиваться.
•
Записанный звук не воспроизводится, если для параметра “Режим аудио” на вкладке [Аудио] страницы “Изображение/Аудио” выбрано значение “Откл.” или “Интерактивный(полудуплекс)”.
•
Звук воспроизводится только для пользователей с уровнем доступа, выбранным для параметра “Допускаемый уровень аудиопередачи/аудиоприема” на вкладке [Аудио] страницы “Изображение/Аудио”.
Кнопка [ВПЕРЕД]
При каждом щелчке по этой кнопке скорость воспроизведения будет изменена. При щелчке по кнопке [ВОСПРО.] в процессе ускоренного воспроизведения скорость воспроизведения становится равной нормальной скорости воспроизведения.
Замечание
•
Максимальная скорость быстрого воспроизведения различается в зависимости от настроек параметра “Максимальная скорость передачи” - “Запись в формате H.264” карты памяти SD. Если любое из условий ниже также применяется к параметру “Приоритет передачи” или “Максимальная скорость передачи (на 1 пользователя)” на вкладке [JPEG/H.264] страницы “Изображение/Аудио”, скорость воспроизведения становится постоянной (x1), и ускоренное воспроизведение недоступно.
–
Если для параметра “Приоритет передачи” выбрано значение “Приоритет скорости передачи кадров” или “Расширенная функция VBR”, а также если в качестве максимального значения для параметра “Максимальная скорость передачи (на 1 пользователя)” выбрано значение “14436kbps” или выше
–
Если для параметра “Приоритет передачи” выбрано значение “Пост. ск-сть в битах”, а также если в качестве максимального значения для параметра “Максимальная скорость передачи (на 1 пользователя)” выбрано значение “16384kbps”
•
Записанный звук не воспроизводится во время ускоренного воспроизведения.
Кнопка [5s назад]
При каждом щелчке по этой кнопке записанные данные перематываются на 5 секунд назад, и начинается воспроизведение.
Кнопка [5s впер.]
При каждом щелчке по этой кнопке записанные данные перематываются на 5 секунд вперед, и начинается воспроизведение.
Кнопка [СТОП]
Воспроизведение прекращается, и окно “Воспроизведение” сменяется страницей “Живое”.
[Время]
Отображаются время и дата записи каждого журнала.
[Продолж.]
Отображает период, за который данные записаны на карту памяти SD.
[Событие]
Представляется тип события.
•
MN/SC: Внесение данных в журнал “Ручной/Запись по расписанию”
•
TRM1: Тревога при поступлении сигнала тревоги на вход 1
•
TRM2: Тревога при поступлении сигнала тревоги на вход 2
•
TRM3: Тревога при поступлении сигнала тревоги на вход 3
•
VMD: Тревога при поступлении сигнала тревоги VMD
•
COM: Тревога при поступлении сигнала тревоги по команде
•
AUD: Тревога при поступлении сигнала тревоги, связанного с детектированием звука
Просмотр
Кнопка [Haчaло]
Выбранное изображение скачивается на ПК.
Перед скачиванием изображений следует назначить целевую директорию. (→10.7 Настройка директории ПК, в которую будут загружаться изображения [Журнал])
При нажатии на кнопку [Haчaло] отобразится окно сообщений, спрашивающее, можно ли начать скачивание. Щелкают по кнопке [Хорошо].
Замечание
•
При щелчке по кнопке [Отменить] в процессе скачивания отменяется скачивание. При этом видеоданные, скачанные до щелчка по кнопке [Отменить], сохраняются в ПК.
•
Видеоданные сохраняются в файлах размером около 20 MB. Если размер файлов видеоданных больше 20 MB, то будут скачаны несколько файлов.
•
Возможно воспроизвести видеоданные, сохраненные на ПК, с использованием приложений, таких как QuickTime Player или Windows Media® Player*1. Тем не менее, мы не отвечаем за рабочие характеристики таких приложений.
•
В зависимости от состояния карты памяти SD, проигрывателя QuickTime Player или проигрывателя Windows Media Player видеоданные могут не воспроизводиться.
*1
Поддерживаются только операционные системы Windows 8.1, Windows 8 и Windows 7.