18.5 Данные установок/резервное копирование или восстановление журналов [Данные]
Щелкают по вкладке [Данные] на странице “Техобслуживание”. (→9.1 Как отображать меню установки, 9.2 Как управлять меню настройки)
В этом разделе приведены сведения о настройке параметров, связанных с резервным копированием или восстановлением данных параметров, а также сохранением журналов.
Резервное копирование
•
[Данные настройки]
Щелкните кнопку [Выполнить] для резервного копирования данных настройки камеры на ПК.
•
[Файл условий съемки]
Щелкните кнопку [Выполнить] для резервного копирования файлов условий съемки камеры на ПК.
•
[Журналы]
Щелкните кнопку [Выполнить] для резервного копирования данных журнала камеры на ПК.
ВНИМАНИЕ
•
При выполнении резервного копирования параметров или журналов для создания резервных файлов может потребоваться некоторое время.
•
Если операция резервного копирования длится 10 минут или более, может возникнуть тайм-аут связи. В таком случае, возможно, будут получены не все данные резервного копирования. Поэтому рекомендуется выполнять операции резервного копирования в пределах 10 минут. Можно также проверить, получены ли правильные данные, восстановив полученные данные (за исключением данных журнала).
Восстановить
•
[Данные настройки]
Нажмите кнопку [Oбзop…] и выберите файлы данных настройки для восстановления.
Щелкните кнопку радио, соответствующую желаемой настройке, для того, чтобы определить, восстанавливать ли содержание установок, относящихся к сети.
Щелкните кнопку [Выполнить] для запуска восстановления. Нельзя выполнять действия до завершения восстановления. (Камера будет перезапущена по завершении восстановления.)
Обязательно установите имя файла для файлов данных настройки, использованных при восстановлении, на “model name.dat”. (Имя модели должно быть записано строчными буквами, а “WV-” не требуется.)
•
[Файл условий съемки]
Нажмите кнопку [Oбзop…] и выберите файлы условий съемки для восстановления.
Щелкните кнопку [Выполнить] для запуска восстановления. Нельзя выполнять действия до завершения восстановления.
Обязательно установите имя файла для файлов условий съемки, использованных при восстановлении, на “model name.txt”. (Имя модели должно быть записано строчными буквами, а “WV-” не требуется.)