11.3 Конфигурирование уставок, относящихся к изображениям H.264 [JPEG/H.264]
Щелкают по вкладке [JPEG/H.264] на странице “Изображение/Аудио”. (→9.1 Как отображать меню установки, 9.2 Как управлять меню настройки)
В этом блоке конфигурируют параметры, относящиеся к изображениям H.264, такие как “Максимальная скорость передачи (на 1 пользователя)”, “Размер изображения”, “Качество изображения” и др. Об уставках, относящихся к изображениям JPEG, см. 11.2 Конфигурирование уставок, относящихся к изображениям JPEG [JPEG/H.264].
H.264(1)/H.264(2)/H.264(3)/H.264(4)
[Передача H.264]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, передавать ли изображения H.264.
•
Вкл.: Осуществляется передача изображений H.264.
•
Откл.: Не осуществляется передача изображений H.264.
•
По умолчанию: Вкл.
Замечание
•
Когда в параметре “Передача H.264” пункта “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)” или “H.264(4)” выбрано “Вкл.”, то на странице “Живое” могут быть отображены изображения H.264 или изображения JPEG.
•
Когда в параметре “Передача H.264” пункта “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)” или “H.264(4)” выбрано “Вкл.”, то интервал передачи изображений JPEG иногда может увеличиваться.
[Режим Интернет (over HTTP)]
При передаче изображений H.264 через Интернет выбирают “Вкл.”. Можно передать изображения H.264 без изменения уставок широкополосного маршрутизатора, конфигурированных для передачи изображений JPEG.
•
Вкл.: Изображения H.264 и аудиосигналы передаются через порт HTTP. Подробнее об уставках номера порта HTTP см. [Порт HTTP].
•
Откл.: Изображения H.264 и аудиосигналы передаются через порт UDP.
•
По умолчанию: Откл.
Замечание
•
Когда выбрано “Вкл.”, то в параметре “Тип передачи” может применяться только “Порт Unicast (ABTO)”.
•
Когда выбрано “Вкл.”, то может возникнуть задержка в инициации отображения изображений H.264.
•
Когда выбрано “Вкл.”, то в зависимости от числа пользователей, одновременно осуществляющих доступ, доступности аудиоданных и др. могут не отобразиться изображения H.264.
•
Когда выбрано “Вкл.”, то возможен только доступ по IPv4.
[Размер изображения]
Выбирают любой из следующих форматов перехвата изображения. Доступные для выбора опции могут быть ограничены в зависимости от уже выбранного размера изображения.

Режим перехвата изображения | Размер изображения
--- | ---
H.264(1) | H.264(2) | H.264(3) | H.264(4)
2 мегапикселя [16:9](режим 30 fps) | 1920x1080 1280x720 640x360 320x180 160x90 | 1920x1080 1280x720 640x360 320x180 160x90 | 1280x720 640x360 320x180 160x90 | 1280x720 640x360 320x180 160x90
2 мегапикселя [16:9](режим 60 fps) | 1920x1080 1280x720 | 1920x1080 1280x720 640x360 320x180 160x90 | 1280x720 640x360 320x180 160x90 | 1280x720 640x360 320x180 160x90
2 мегапикселя [4:3](режим 30 fps) | 1600x1200 1280x960 800x600 VGA 400x300 QVGA 160x120 | 1600x1200 1280x960 800x600 VGA 400x300 QVGA 160x120 | 1280x960 800x600 VGA 400x300 QVGA 160x120 | 1280x960 800x600 VGA 400x300 QVGA 160x120
3 мегапикселя [4:3](режим 30 fps) | 2048x1536 1280x960 800x600 VGA 400x300 QVGA 160x120 | 2048x1536 1280x960 800x600 VGA 400x300 QVGA 160x120 | 1280x960 800x600 VGA 400x300 QVGA 160x120 | 1280x960 800x600 VGA 400x300 QVGA 160x120
1,3 мегапикселя [16:9](режим 30 fps) | 1280x720 640x360 320x180 160x90 | 1280x720 640x360 320x180 160x90 | 1280x720 640x360 320x180 160x90 | 1280x720 640x360 320x180 160x90
1,3 мегапикселя [16:9](режим 60 fps) | 1280x720 | 1280x720 640x360 320x180 160x90 | 1280x720 640x360 320x180 160x90 | 1280x720 640x360 320x180 160x90
1,3 мегапикселя [4:3](режим 30 fps) | 1280x960 800x600 VGA 400x300 QVGA 160x120 | 1280x960 800x600 VGA 400x300 QVGA 160x120 | 1280x960 800x600 VGA 400x300 QVGA 160x120 | 1280x960 800x600 VGA 400x300 QVGA 160x120

•
По умолчанию:
:
–
H.264(1): 1920x1080
–
H.264(2): 640x360
–
H.264(3): 320x180
–
H.264(4): 160x90
:
–
H.264(1): 1280x720
–
H.264(2): 640x360
–
H.264(3): 320x180
–
H.264(4): 160x90
[Приоритет передачи]
Выбирают приоритет передачи изображений H.264 из следующих.
•
Пост. ск-сть в битах: Изображения H.264 передаются со скоростью, выбранной в параметре “Максимальная скорость передачи (на 1 пользователя) *”.
•
VBR: изображения H.264 передаются с частотой кадров, выбранной для параметра “Скорость передачи кадров*”, при этом уровень качества изображения, выбранный для параметра “Качество изображения”, сохраняется. Изображения H.264 передаются со скоростью передачи в рамках максимального значения скорости передачи, установленного для параметра “Максимальная скорость передачи (на 1 пользователя)*”. Качество изображения фиксировано, и емкость записи изменяется в соответствии с параметром “Качество изображения” и характеристиками объекта. Если нужно заранее подсчитать емкость записи, используйте параметр “Расширенная функция VBR”.
•
Приоритет скорости передачи кадров: Изображения H.264 передаются со скоростью, выбранной в параметре “Скорость передачи кадров*”.
•
Негарантированный канал: В соответствии с пропускной способностью сети изображения H.264 передаются со скоростью передачи в битах, меняющейся между максимальной и минимальной скоростями передачи, которые настраиваются на “Максимальная скорость передачи (на 1 пользователя)*”.
•
Расширенная функция VBR: Изображения H.264 передаются с частотой кадров, указанной для параметра “Скорость передачи кадров*”, при этом качество изображения контролируется таким образом, что средняя скорость передачи в период, указанный для параметра “Период управления при VBR”, приравнивается к скорости передачи, выбранной для параметра “Максимальная скорость передачи (на 1 пользователя)*”.
•
По умолчанию: Приоритет скорости передачи кадров
Замечание
•
Когда для параметра “Приоритет передачи” выбрано “Приоритет скорости передачи кадров” или “Расширенная функция VBR”, число пользователей, имеющих доступ к камере, может быть сокращено еще больше (может стать менее 10).
[Скорость передачи кадров*]
Выбирают скорость передачи кадров изображений H.264 из следующих.
1fps/ 3fps/ 5fps*/ 7,5fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 20fps*/ 30fps*/60fps*
•
По умолчанию: 30fps*
Замечание
•
Данная настройка доступна, когда для “Приоритет передачи” выбран параметр “Приоритет скорости передачи кадров”, “Расширенная функция VBR” или “VBR”.
•
Параметр “Скорость передачи кадров*” ограничивается параметром “Максимальная скорость передачи (на 1 пользователя)*”. По этой причине скорость передачи кадров может оказаться меньшей, чем оговоренное значение при выборе любого задаваемого значения со звездочкой (*). Если для параметра “Приоритет передачи” выбрано значение “VBR”, в зависимости от значений параметров “Максимальная скорость передачи (на 1 пользователя)*” и “Качество изображения” передача изображений может периодически приостанавливаться. Проверьте передачу изображений после изменения параметров.
•
Параметр H.264(1) будет зафиксирован на 60 fps, когда опция “2 мегапикселя [16:9](режим 60 fps)” или “1,3 мегапикселя [16:9](режим 60 fps)” будет выбрана для “Режим перехвата изображения”.
[Макс. Допуст. скорость передачи при импульс. сигнале цвет. синхр-ции]
Выберите, на какое значение скорость передачи данных может превысить скорость, заданную в параметре “Максимальная скорость передачи (на 1 пользователя)*”, из следующих значений.
Выс./Средн./Низ.
•
По умолчанию: Низ.
Замечание
•
Данная настройка может применяться только в том случае, когда параметр “Приоритет передачи” настроен на “Расширенная функция VBR”.
[Период управления при VBR]
Выберите промежуток времени, в течении которого скорость передачи данных будет контролироваться, из следующих значений. Передача изображений осуществляется таким образом, что средняя скорость передачи в течение выбранного периода приравнивается к скорости передачи данных, выбранной для параметра “Максимальная скорость передачи (на 1 пользователя)*”.
1h/6h/24h/1 неделя
•
По умолчанию: 24h
Замечание
•
Данная настройка может применяться только в том случае, когда параметр “Приоритет передачи” настроен на “Расширенная функция VBR”.
[Максимальная скорость передачи (на 1 пользователя)*]
Выбирают любое из нижеуказанных значений скорости передачи H.264 в битах на один клиент. Когда выбран “Негарантированный канал” в параметре “Приоритет передачи”, то задают максимальную и минимальную скорости передачи в битах.
64kbps/ 128kbps*/ 256kbps*/ 384kbps*/ 512kbps*/ 768kbps*/ 1024kbps*/ 1536kbps*/ 2048kbps*/ 3072kbps*/ 4096kbps*/ 6144kbps*/ 8192kbps*/ 10240kbps*/ 12288kbps*/ 14336kbps*/ 16384kbps*/ 20480kbps*/24576kbps*/ 30720kbps*/ 40960kbps*
•
По умолчанию:
–
H.264(1): 4096kbps*/ 2048kbps*
–
H.264(2): 1536kbps*
–
H.264(3): 1024kbps*
–
H.264(4): 512kbps*
* Диапазон значений скорости передачи, который можно установить для скорости передачи H.264, варьируется в зависимости от значений параметров “Приоритет передачи” и “Размер изображения”.
Если для параметра “Приоритет передачи” выбрано значение “Пост. ск-сть в битах”, “Приоритет скорости передачи кадров”, “Расширенная функция VBR” или “Негарантированный канал”
•
160x120 и 160x90: 64kbps - 2048kbps*
•
QVGA, 400x300, VGA, 320x180 и 640x360: 64kbps - 4096kbps*
•
800x600: 128kbps* - 4096kbps*
•
1280x960 и 1280x720: 256kbps* - 8192kbps*
•
1920x1080 и 1600x1200: 512kbps* - 14336kbps*
•
1920x1080 (60fps) и 1280x720 (60fps): 1024kbps* - 24576kbps*
•
2048x1536: 1024kbps* - 24576kbps*
Когда выбрано “VBR” в параметре “Приоритет передачи”
•
160x120 и 160x90: 64kbps - 40960kbps*
•
QVGA, 400x300, VGA, 320x180 и 640x360: 64kbps - 40960kbps*
•
800x600: 128kbps* - 40960kbps*
•
1280x960 и 1280x720: 256kbps* - 40960kbps*
•
1920x1080 и 1600x1200: 512kbps* - 40960kbps*
•
1920x1080 (60fps) и 1280x720 (60fps): 1024kbps* - 40960kbps*
•
2048x1536: 1024kbps* - 40960kbps*
Замечание
•
Скорость передачи H.264 в битах ограничивается пунктом “Управление пропускной способностью сети (скоростью передачи в битах)” на вкладке [Сеть] на странице “Сеть” (→16.1 Конфигурирование сетевых параметров [Сеть]). По этой причине скорость передачи в битах может оказываться меньшей, чем значение при выборе задаваемого значения со звездочкой (*) справа.
[Качество изображения]
Выбирают любое из нижеуказанных значений качества изображений H.264.
•
Когда параметр “Приоритет передачи” установлен на “Пост. ск-сть в битах” или “Негарантированный канал”: Низ. (приоритет движения)/ Нормальная/ Хороший(приоритет качества изображения)
•
VBR: 0 Наилучшее/ 1 Хорошее/ 2/ 3/ 4/ 5 Нормальное/ 6/ 7/ 8/ 9 Низкое
•
По умолчанию: Нормальная
Замечание
•
Данная настройка доступна, когда для “Приоритет передачи” выбран параметр “Пост. ск-сть в битах”, “Негарантированный канал” или “VBR”.
[Интервал обновления]
Выбирают интервал (интервал кадров между ключевыми кадрами; 0,2 - 5 секунд) обновления отображаемых изображений H.264.
При использовании прибора в сетевых условиях с частым возникновением ошибки следует сократить интервал обновления H.264 в целях минимизации искажений изображений. Тем не менее, интервал обновления может оказываться большим, чем заданное значение.
0,2s/ 0,25s/ 0,33s/ 0,5s/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s
•
По умолчанию: 1s
[Тип передачи]
Выбирают тип передачи изображений H.264 из следующих.
•
Порт Unicast (ABTO): К одной камере может иметь доступ одновременно до 14 пользователей. “Порт Unicast1(изображение)” и “Порт Unicast2(Аудио)” автоматически выбираются при передаче изображений и аудиосигналов от камеры. При отпадении необходимости фиксирования номера порта для передачи изображения H.264, как при использовании в специфических условиях LAN, рекомендуется выбрать “Порт Unicast (ABTO)”.
•
Порт Unicast (РУЧ.): К одной камере может иметь доступ одновременно до 14 пользователей. Для передачи изображений и аудиосигналов от камеры необходимо выбрать “Порт Unicast1(изображение)” и “Порт Unicast2(Аудио)” вручную.
Возможно фиксировать номер порта маршрутизатора, применяемого для передачи изображения H.264 через Интернет, выбирая “Порт Unicast (РУЧ.)” (→16.1 Конфигурирование сетевых параметров [Сеть]). См. инструкцию по эксплуатации применяемого маршрутизатора.
•
Multicast: К одной камере может иметь доступ одновременно неограниченное число пользователей. При многоадресной передаче изображений H.264 заполняют поле ввода “Адрес Multicast”, “Порт Multicast” и “Предел Multicast TTL/HOP”. Подробнее о максимальном числе одновременных доступов см. 1.1 Мониторинг изображений с одной камеры.
•
По умолчанию: Порт Unicast (ABTO)
[Порт Unicast1(изображение)]*1
Вводят номер порта одноадресной передачи (применяемый для передачи изображений с камеры).
•
Возможный номер порта: 1024 - 50000 (Доступно только четное число.)
•
По умолчанию:
–
H.264(1): 32004
–
H.264(2): 32014
–
H.264(3): 32024
–
H.264(4): 32034
[Порт Unicast2(Аудио)]*1
Вводят номер порта одноадресной передачи (применяемый для передачи аудиосигналов с камеры).
•
Возможный номер порта: 1024 - 50000 (Доступно только четное число.)
•
По умолчанию:
–
H.264(1): 33004
–
H.264(2): 33014
–
H.264(3): 33024
–
H.264(4): 33034
[Адрес Multicast]*2
Вводят групповой IP-адрес. Изображения и аудио передаются на назначенные IP-адреса.
•
Возможный адрес IPv4: 224.0.0.0 - 239.255.255.255
•
Возможный адрес IPv6: Групповой адрес, начинающийся с “ВПЕРЕД”
•
По умолчанию:
–
H.264(1): 239.192.0.20
–
H.264(2): 239.192.0.21
–
H.264(3): 239.192.0.22
–
H.264(4): 239.192.0.23
Замечание
•
Вводят групповой IP-адрес после проверки доступного группового адреса.
[Порт Multicast]*2
Вводят номер группового порта (применяемый для передачи изображений с камеры).
•
Возможный номер порта: 1024 - 50000 (Доступно только четное число.)
•
По умолчанию: 37004
Замечание
•
При передаче аудиосигналов с прибора может применяться в качестве номера порта номер группового порта плюс “1000”.
[Предел Multicast TTL/HOP]*2
Вводят значение “Предел Multicast TTL/HOP”.
•
Возможное значение: 1-254
•
По умолчанию: 16
ВНИМАНИЕ
•
При передаче изображения H.264 через сеть оно иногда может не отображаться в зависимости от настроек прокси-сервера или брандмауэра. В таком случае следует обратиться к сетевому администратору.
•
Когда на ПК, находящемся в работе, установлено несколько сетевых интерфейсных карт, то сетевые интерфейсные карты, не используемые для приема изображений, необходимо сделать недействительными, если изображения отображаются через групповой порт.
*1
Когда в качестве “Тип передачи” выбрано “Порт Unicast (РУЧ.)”, то необходимо задать номер порта одноадресной передачи.
*2
Когда в качестве “Тип передачи” выбрано “Multicast”, то необходимо задать групповой IP-адрес.