16.2.6 Конфигурирование уставок, относящихся к DDNS
Для доступа к камере через Интернет необходимо конфигурировать уставки DDNS-функции.
См. 16.5 Как сконфигурировать установки, относящиеся к DDNS для получения информации о конфигурации установок, относящихся к DDNS.
[Зона]
Выберите область, где установлена камера. Если камера используется за пределами Японии, выберите “Иные чем Япония”. Если камера используется в Японии, выберите “Япония”.
Япония/Иные чем Япония
[Обслуживание]
Выбирают службу DDNS для того, чтобы определить, применять ли DDNS или нет.
•
Откл.: Не использует функцию DDNS.
•
Viewnetcam.com: Использует службу “Viewnetcam.com”.
•
Обновление динамической DNS: Использует обновление динамической DNS (соответствует стандарту RFC2136) без взаимодействия с DHCP.
•
Обновление динамической DNS(DHCP): Использует обновление динамической DNS (соответствует стандарту RFC2136) со взаимодействием с DHCP.
•
По умолчанию: Откл.
Замечание
•
При использовании обновления динамической DNS (соответствует стандарту RFC2136) следует обращаться к сетевому администратору по вопросу, осуществлять ли взаимодействие с DHCP или нет.