16.2.1 Configurazione delle impostazioni relative all’invio di e-mail
[Notifica via e-mail]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se inviare o meno notifica via e-mail conformemente alle impostazioni delle seguenti caselle di opzione “Allarme” e “Diagnosi” di “Destinatario della notifica”.
–
Quando viene rilevato un allarme (“Allarme”)
–
Quando è stata effettuata una notifica della capacità rimasta sulla scheda di memoria SD (“Diagnosi”)
–
Quando la scheda di memoria SD è piena (“Diagnosi”)
–
Quando la scheda di memoria SD non può essere riconosciuta (“Diagnosi”)
•
Regolazione predefinita: Off
[Immagine di allarme in allegato]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se allegare o meno un’immagine all’e-mail da inviare quando viene rilevato un allarme.
•
Regolazione predefinita: Off
[Dimensione di cattura dell’immagine]
Selezionare la dimensione di cattura delle immagini allegate a un allarme e-mail tra le seguenti.
JPEG(1)/JPEG(2)/JPEG(3)
•
Regolazione predefinita: JPEG(2)
[Indirizzo del server SMTP]
Digitare l’indirizzo IP o il nome dell’ospite del server SMTP utilizzato per inviare e-mail.
•
Numero di caratteri disponibile: Da 1 a 128 caratteri
•
Caratteri disponibili: Caratteri alfanumerici, i due punti (:), il punto (.), il segno di sottolineatura (_) e il trattino (-).
[Porta SMTP]
Digitare il numero della porta alla quale vengono inviate le e-mail.
•
Numeri di porta disponibili: 1-65535
•
Regolazione predefinita: 25
I numeri di porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati.
20, 21, 23, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Indirizzo del server POP]
Quando è selezionato “POP prima di SMTP” per “Tipo”, digitare l’indirizzo IP o il nome dell’ospite del server POP.
•
Numero di caratteri disponibile: Da 1 a 128 caratteri
•
Caratteri disponibili: Caratteri alfanumerici, i due punti (:), il punto (.), il segno di sottolineatura (_) e il trattino (-).
IMPORTANTE
•
Quando si digita il nome dell’ospite per “Indirizzo del server SMTP” o “Indirizzo del server POP”, è necessario configurare le impostazioni del DNS sulla scheda [Rete] della pagina “Rete”. (→16.1 Configurazione delle impostazioni di rete [Rete])
[Autenticazione]
•
Tipo
Selezionare il metodo di autenticazione per inviare e-mail dai seguenti.
–
Nessuno: Non è necessario superare alcuna autenticazione per inviare e-mail.
–
POP prima di SMTP: Innanzitutto è necessario superare l’autenticazione del server POP per utilizzare il server SMTP per inviare e-mail.
–
SMTP: È necessario superare l’autenticazione del server SMTP per inviare e-mail.
–
Regolazione predefinita: Nessuno
Nota
•
Se non si conosce il metodo di autenticazione per inviare e-mail, rivolgersi all’amministratore della rete.
•
Nome dell’utente
Digitare il nome dell’utente per accedere al server.
–
Numero di caratteri disponibile: Da 0 a 32 caratteri
–
Caratteri non disponibili: " & : ; \
•
Password
Digitare la password per accedere al server.
–
Numero di caratteri disponibile: Da 0 a 32 caratteri
–
Caratteri non disponibili: " &
[Indirizzo e-mail del mittente]
Digitare l’indirizzo e-mail di un mittente.
L’indirizzo e-mail digitato verrà visualizzato nella linea “Da” (mittente) delle e-mail inviate.
•
Numero di caratteri disponibile: Da 3 a 128 caratteri
•
Caratteri disponibili: Caratteri alfanumerici, la chiocciola (@), il punto (.), il segno di sottolineatura (_) e il trattino (-).
[SSL]
Selezionare “On” se si desidera utilizzare la crittografia SSL quando si inviano notifiche via e-mail per il verificarsi di allarmi o per la funzione “Diagnosi”. Quando si seleziona “On”, il metodo di autenticazione verrà impostato su “SMTP”. Impostare il nome dell’utente e la password utilizzati per l’autenticazione.
•
Regolazione predefinita: Off
Nota
•
Alcuni server SMTP possono non supportare l’SSL.
•
L’SSL supporta SMTP su SSL, tuttavia STARTTLS non è supportato.
•
Quando è selezionato “On”, può essere necessario impostare il numero della porta SMTP su 465. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi Internet per le impostazioni corrette.
[Indirizzo 1] - [Indirizzo 4]
Digitare l’indirizzo e-mail del destinatario. Si possono registrare fino a 4 indirizzi e-mail di destinazione.
•
Casella di opzione [Allarme]: Quando la casella di opzione è spuntata, verrà eseguita la notifica via e-mail al verificarsi di un allarme.
•
Casella di opzione [Diagnosi]: Quando la casella di opzione è spuntata, verrà fornita la notifica via e-mail nei casi seguenti.
–
Quando è stata effettuata la notifica della capacità rimasta sulla scheda di memoria SD
–
Quando la scheda di memoria SD è piena
–
Quando la scheda di memoria SD non può essere riconosciuta
•
[Indirizzo e-mail di destinazione]: Digitare l’indirizzo e-mail del destinatario.
–
Numero di caratteri disponibile: Da 3 a 128 caratteri
–
Caratteri disponibili: Caratteri alfanumerici, la chiocciola (@), il punto (.), il segno di sottolineatura (_) e il trattino (-).
Per cancellare l’indirizzo registrato, cliccare il pulsante [Cancella] rispettivo all’indirizzo desiderato.
[Oggetto dell'e-mail]
Digitare l’oggetto dell’e-mail.
•
Numero di caratteri disponibile: Da 0 a 50 caratteri
[Corpo dell'e-mail]
Digitare il corpo dell’e-mail.
•
Numero di caratteri disponibile: Da 0 a 200 caratteri
Nota
•
L’e-mail di notifica verrà inviata con il messaggio “The capacity of the SD memory card is full.” quando la scheda di memoria SD si riempie o “The SD memory card cannot be detected.” quando non si riesce a montare la scheda di memoria SD.