16.2.7 Configurazione delle impostazioni relative all’SNMP
Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti l’SNMP. È possibile controllare lo stato della telecamera collegandosi al manager SNMP. Quando si utilizza la funzione SNMP, rivolgersi all’amministratore della rete.
[Nome della comunità]
Digitare il nome della comunità da monitorare.
•
Numero di caratteri disponibile: Da 0 a 32 caratteri
•
Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)
IMPORTANTE
•
Quando si utilizza la funzione SNMP, è necessario digitare il nome della comunità. Se non si inserisce nessun nome della comunità, la funzione SNMP non funzionerà.
[Titolo della telecamera]
Digitare il nome del sistema da utilizzare per gestire la telecamera con la funzione SNMP.
•
Numero di caratteri disponibile: Da 0 a 32 caratteri
•
Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)
[Posizione della telecamera]
Digitare il nome dell’ubicazione di installazione della telecamera.
•
Numero di caratteri disponibile: Da 0 a 32 caratteri
•
Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)
[Contatto (Indirizzo di destinazione o numero di telefono dell’amministratore)]
Digitare l’indirizzo e-mail o il numero di telefono del manager SNMP.
•
Numero di caratteri disponibile: Da 0 a 255 caratteri
•
Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)