11.4.2 Impostazione delle aree di mascheratura
Quando è selezionato “Off” per “Super Dynamic(SD)” e “Compensazione del controluce(BLC)”, è possibile compensare il controluce mascherando le aree più luminose.
1.
Visualizzare il menu di configurazione “Regolazione dell’immagine”. (→11.4 Configurare le impostazioni relative a regolazione dell’immagine, zoom/messa a fuoco, zona di privacy, VIQS e compensazione distorsione obiettivo [Qualità dell’immagine])
2.
Cliccare il pulsante [Avvia] di “Area di mascheratura”.
→
Appariranno i bordi e l’immagine visualizzata sulla scheda [Qualità dell’immagine] verrà suddivisa in 48 (6x8) aree.
3.
Cliccare le aree suddivise da mascherare.
→
Le aree cliccate verranno mascherate e diventeranno bianche. Per cancellare la mascheratura, cliccare nuovamente l’area.
4.
Cliccare il pulsante [Fine] dopo aver completato la mascheratura delle aree.
→
Scompariranno i bordi sull’immagine visualizzata sulla scheda [Qualità dell’immagine].
IMPORTANTE
•
L’area di mascheratura può spostarsi fuori allineamento quando viene modificata l’impostazione di “Modalità di cattura dell’immagine” di JPEG/H.264. Assicurarsi di verificare l’area di mascheratura dopo aver modificato l’impostazione di “Modalità di cattura dell’immagine”.
•
L’area di mascheratura può spostarsi fuori allineamento quando è configurato lo “Zoom ottico supplementare”. Assicurarsi di verificare l’area di mascheratura dopo aver configurato lo “Zoom ottico supplementare”.
Nota
•
Se viene cliccato il pulsante [Reset], la mascheratura di tutte le aree mascherate verrà cancellata.