11.8 Configurazione dell’impostazione VIQS
Cliccare il pulsante [Configurazione>>] di “VIQS” sulla scheda [Qualità dell’immagine] della pagina “Immagine/Audio”. (→11.4 Configurare le impostazioni relative a regolazione dell’immagine, zoom/messa a fuoco, zona di privacy, VIQS e compensazione distorsione obiettivo [Qualità dell’immagine])
VIQS è l’abbreviazione di Variable Image Quality on Specified area (qualità dell’immagine variabile su un’area specificata) ed è una caratteristica che consente di modificare le immagini di un’area specificata.
È possibile aumentare la qualità dell’immagine dell’area specificata all’interno di un’area di ripresa (immagine).
È inoltre possibile contenere la dimensione dei dati di immagine abbassando la qualità dell’immagine delle altre aree.
L’impostazione VIQS è disponibile soltanto per le immagini H.264.
Si possono impostare fino a 8 aree del VIQS.
Per controllare l’immagine dopo aver configurato VIQS, quando le immagini H.264 vengono selezionate in “Stream”, è possibile controllare l’immagine premendo il pulsante [Conferma]. È inoltre possibile controllare visualizzando un’immagine H.264 sulla pagina “In diretta”.
[Area]
Quando si seleziona un’area del VIQS sullo schermo, questa verrà numerata come area 1. (Le aree successive saranno numerate nell’ordine della selezione.)
[Stato]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se utilizzare o meno l’area del VIQS.
•
On: L’area del VIQS verrà impostata.
•
Off: Non imposta l’area del VIQS.
•
Regolazione predefinita: Off
Pulsante [Cancella]
Cancella l’area del VIQS. Fare clic sul pulsante per cancellare l’area del VIQS.
[Livello]
Configurare il livello di differenza di qualità dell’immagine tra le aree specificate e le aree non specificate. Maggiore è il livello di differenza, maggiore è la riduzione della qualità dell’immagine nell’area non specificata. Ciò rende possibile moderare la dimensione dei dati immagine.
0 Min/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5 Normale/ 6/ 7/ 8/ 9 Max
•
Regolazione predefinita: 5 Normale
Stream
[H.264(1)]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se attivare o meno la funzione VIQS per le immagini trasmesse (H.264(1)).
Le immagini VIQS(H.264(1)) possono essere confermate con il pulsante [Conferma].
•
Regolazione predefinita: Off
[H.264(2)]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se attivare o meno la funzione VIQS per le immagini trasmesse (H.264(2)).
Le immagini VIQS(H.264(2)) possono essere confermate con il pulsante [Conferma].
•
Regolazione predefinita: Off
[H.264(3)]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se attivare o meno la funzione VIQS per le immagini trasmesse (H.264(3)).
Le immagini VIQS(H.264(3)) possono essere confermate con il pulsante [Conferma].
•
Regolazione predefinita: Off
[H.264(4)]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se attivare o meno la funzione VIQS per le immagini trasmesse (H.264(4)).
Le immagini VIQS(H.264(4)) possono essere confermate con il pulsante [Conferma].
•
Regolazione predefinita: Off
IMPORTANTE
•
Dopo aver impostato su “On” l’impostazione VIQS, l’area del VIQS può spostarsi fuori allineamento quando viene modificata l’impostazione di “Modalità di cattura dell’immagine” di JPEG/H.264. Assicurarsi di verificare l’impostazione VIQS dopo aver modificato l’impostazione di “Modalità di cattura dell’immagine”.
Nota
•
Far riferimento a pagina 11.9 Configurazione dell’area del VIQS per la procedura di impostazione dell’area del VIQS.
•
Quando è selezionato “Off” per “Trasmissione di H.264” dello stream disponibile, non è possibile cambiare la selezione dello stream.